
************注意：软件如出现红色叉的异常错误，执行windows->开始->慧通软慧通建筑工程资料制作与管理软件->控件注册

************在安装软件时如果杀毒软件误报弹出阻止建立快捷方式,请不要阻止
************ "按住Ctrl再按回车键"可在单元格内换行****************

加密锁不认的处理方法

软件,加密锁正确的使用方法: 

首先插上加密锁, 然后打开软件.没有提示找不到软件锁就可以正常使用了.以下是常见问题处理方法:
1.打开软件弹出提示信息"请在进入软件前插入软件锁!''或尝试在菜单栏模板库中选择的其它模板库''或所选择的模板库未经授权,请与软件作者(13581909498)联系购买授权"  为什么? 有以下几种原因:
(1)没插加密锁…………………………请确认是否购买,购买了插上加密锁再打开.
(2)打开软件以后插的加密锁 ………..请先插加密锁再打开软件.
(3)插错了加密锁, …………………….请注意一套软件只对应一个加密锁
(4)插了多个加密锁…………………….请确认只插入软件对应的一个加密锁.
(5)USB接口坏了,………………………请检查Usb口驱动是否正安装,或接触不好.
(6)锁坏了……………………………….如果不是以上原因看一下加密锁有灯,正常应亮绿灯, 换一台电脑也是这样那锁坏了.


资料里常见的问题与解决方法:




   ◆ 如何建立工程？

   打开软件以后，点击菜单栏的“新建工程”按钮新建工程。
   
   技巧：新建工程后在出现的“设置-工程信息”中添加相关信息方便在做表中重复输入一些相关信息。


   ◆建立工程时，忘记输入工程信息怎么办？

   单击菜单栏目"设置"中的工程基本信息即可进行工程信息的录入与修改。也可以在填表时在右击弹出的菜单中选择工程信息及术语进行增加或修改。工程信息中右边编辑栏中第一行为新建表单时自动填定行

   ◆如何填写一份资料？

   填写任何一份资料都需要在原本的模板上点击右键“新建表单”，然后在右边的表格中填写数据，填写完毕打印即可。

   ◆怎么修改表格中一些灰色的单元格（也就是被锁定的单元格）？

   格式工具栏中黄色小锁解锁后就可以修改了。


   ◆如何快速找到需要的表格？

   单击工具栏中的"搜索表格"栏，您只需输入需要查找表格名称的一部分或关健字，按回车键系统会自动找出包含此名字的表格,再按回车键找下一个

 ◆格子内排版
  排版时可在行首插入空格.使文字不会太靠边线,行末可 按住Ctrl再按回车键换行,不要在行未插入很多空格来使文字转行,  
 
 ************ "按住Ctrl再按回车键"可在单元格内换行****************

   ◆单元格的行高不能容下两行或多行,怎样增加行高？   

   表格中有的单元格文字特别多，用户输入文字需要换行时可以按Ctrl+Enter(按住Ctrl再按回车键),当单元格的行高不能容下多行时,需要拉大行高,点击菜单栏中的"视图"按钮下的"行/列标",这时会在表格的最左边和最上边就出现了"1234.."和"ABCD.."的行和列的标志,向操作EXCEL一样增加行   
   高就可以了



   ◆如何填写检验批中繁琐的充许偏差值？

   相应的表格中点右键"快速填写"选择"随机数据"填写即可.

   ◆如何插入图片？

   插入图片有四种选择方式，1.右键直接插入图片从文件导入图片。2.
   右键插入图片选择截图,选择后栏选要插入的图双击就可以插入了。
   3,在ACAD中把图形打印成JPG图片,方法见 "保存AUTOCAD图片向导.rtf"文件

   ◆十二、如何调整打印边距？

   点击菜单栏打印中的"页面设置"，选择“页边距”选项修改各边距即可。

   ◆十三、如何批量打印表格？

   右击目录树菜单栏中的"批量打印"，该操作将打印所选的节点及其子节点。

   ◆十四、如何将不同电脑中的资料合并（其意义也就是将两个工程的表格合并到其中一个工程中）？

   例如“工程1”“工程2”两个工程，要把“工程2”里面的所有表格合并到“工程1”里，操作步骤：首先将“工程1”打开，然后点击“文
   件”菜单下的“导入工程项目文件”

   ◆十五、如何修改资料表格名称？

   单击资料目录中新建的表格点击右键中的"重命名表格"即可。

   ◆十六、如何调整文字的大小及对齐方式？

   可以利用单元格的设置单元格格式设置字体与字号调整文字的大小；可以调整字体的对齐方式。

