
recognisechar指令能获取屏幕指定区域或指定图片的文本内容，但前提是文本中的字符在字符图库中有相应的bmp字符图片储备。

该指令需用于赋值表达式或其他指令的参数，不能单独使用。

一、屏幕区域

//参数1：起始点的x坐标；参数2：起始点的y坐标；参数3：结束点x坐标；参数4：结束点y坐标；
//参数5：删除图片浅色像素后再进行识别，该值值必须和建立字符图片库时一致；
//参数6：像素容错值，0表示需完全吻合,0以上是允许有误差,值越大,允许误差越大；
//参数7：可省略，如果省略最后一个字符图片文件夹路径,则会匹配软件文件夹下的BmpLibrary文件夹。
string str = recognisechar(244,349,413,382,122,0,"d:\BmpLibrary");
//string str = recognisechar(244,349,413,382,122,0);  //省略了参数7
printf(str);


二、指定图片
//参数1：bmp图片路径；
//参数2：删除图片浅色像素后再进行识别，该值值必须和建立字符图片库时一致；
//参数3：像素容错值，0表示需完全吻合,0以上是允许有误差,值越大,允许误差越大；
//参数4：可省略，如果省略最后一个字符图片文件夹路径,则会匹配软件文件夹下的BmpLibrary文件夹。
string str = recognisechar("d:\abc.bmp",122,0,"d:\BmpLibrary");
