| 网络守望者 v2.4
配置网络守望者 网络守望者可以工作在拨号或网络连接，无论被控计算机位于互联网还是局域网，甚至是点对点连接的对等网络，只要支持TCP/IP网络协议均可平滑工作。用户可以根据情况，安装多个客户端， 而由一个或多个监控端或日志服务器统一管理。 网络守望者是一种网络监控，使用TCP/IP协议，所以网络寻址必须满足TCP/IP协议，即属于同一个网段或者可以网络路由寻址可达。 对于位于局域网上的客户端，网络守望者监控端能够自动检测到，然后自动添加到监控列表； 对位于拨号网络或互联网上的客户端，用户必须手工从监控端主菜单“操作”->“添加客户端” 来添加客户端； 如果网络守望者监控端不能自动添加客户端，用户可以手工从监控端主菜单“操作”->“添加客户端”来添加客户端。 注意：只有在被控计算上成功安装了网络守望者客户端软件后，网络守望者监控端和日志服务器才可以将其纳入监控范围。 基本配置 网络守望者监控端，日志服务器和客户端可以位于网络任何节点。日志服务器等同于监控端，示意图如下： VPN或RAS技术的使用 前面提到了网络监控必须满足网络路由可达，但是有些情况无法实现。比如：网络守望者监控端位于局域网或防火墙以外，而此时需要监控位于局域网以内的客户端。这时，网络路由无法建立起来。不过此时可以使用一些其他技术来实现该需求。VPN或RAS是两种可选技术，具体可以咨询VPN或RAS软件和解决方案提供商。另一个建议是，请使用网络守望者的“邮件报告”功能完成监控，把任意计算机监控画面发送到指定邮件地址。 当网络守望者监控端和日志服务器位于局域网以内，则可以监控任何位置上的客户端。
网络卫士 版权所有