

(* @PATH := '' *)
(* @SYMFILEFLAGS := '0' *)
PROGRAM KOP
VAR
	Abgelaufen: TIME;
	Timer: TON;
	Result: BOOL;
	Reslt: INT;
END_VAR
(* @END_DECLARATION := '0' *)
_LD_BODY
_NETWORKS : 2
_NETWORK

_COMMENT
Werden die richtigen Schalter betätigt, so geht die Lampe an.
_END_COMMENT
_LD_ASSIGN
_LD_AND
_LD_OPERATOR : 3
_LD_OR
_LD_OPERATOR : 2
_LD_CONTACT
Schalter1
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter2
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter3
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_OR
_LD_OPERATOR : 2
_LD_AND
_LD_OPERATOR : 2
_LD_CONTACT
Schalter4
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter6
_EXPRESSION
_NEGATIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter5
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV


ENABLELIST : 0
ENABLELIST_END
_OUTPUTS : 1
_OUTPUT
_POSITIV
_NO_SET
Lampe1
_NETWORK

_COMMENT

Werden die richtigen Schalter betätigt, so geht nach 5 s die Lampe an. 
Operatoren, Funktionen und Funktionsblöcke werden über EN-Eingänge mit dem Netzwerk verknüpft.

_END_COMMENT
_LD_ASSIGN
_LD_AND
_LD_OPERATOR : 3
_LD_OR
_LD_OPERATOR : 3
_LD_AND
_LD_OPERATOR : 2
_LD_CONTACT
Schalter11
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter14
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_AND
_LD_OPERATOR : 3
_LD_CONTACT
Schalter11
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter13
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter12
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_AND
_LD_OPERATOR : 2
_LD_CONTACT
Schalter14
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter10
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV
_LD_CONTACT
Schalter15
_EXPRESSION
_POSITIV
_FUNCTIONBLOCK
timer
_BOX_EXPR : 2
_EMPTY
_OPERAND
_EXPRESSION
_POSITIV
T#5s
_EXPRESSION
_POSITIV
TON
_OUTPUTS : 1
_OUTPUT
_POSITIV
_NO_SET
Abgelaufen
_EXPRESSION
_POSITIV
_EXPRESSION
_POSITIV


ENABLELIST : 1
_ASSIGN
_OPERATOR
_BOX_EXPR : 2
_ENABLED
_OPERAND
_EXPRESSION
_POSITIV
Schalter16
_OPERAND
_EXPRESSION
_POSITIV
TRUE
_EXPRESSION
_POSITIV
AND
_EXPRESSION
_POSITIV
_OUTPUTS : 1
_OUTPUT
_POSITIV
_NO_SET
Lampe3
ENABLELIST_END
_OUTPUTS : 1
_OUTPUT
_POSITIV
_NO_SET
Lampe2

END_PROGRAM
