《PPJoy0.83-虚拟手柄》使用说明

安装好了,先运行Configure Joysticks进行设置
按"添加"

游戏控制器类型－选Virtual Joystick

然后WINDOWS安装程序会提示添加新硬件,一直"下一步"即可,选自动安装,要装两次,安装结束后会有提示"新硬件可以使用了"

然后设置控制器,选中他,点击"映射"－＞"为该控制器设置映射表"

把该控制器设置为"4轴,12开关,1POV hats"

下面的一步可以跳过,
Axis 1: X Axis, 
Axis 2: Y Axis, 
Axis 3: Z Axis, 
Axis 4: Z Rotation 

X Axis: Analog 0, 
Y Axis: Analog 1, 
Z Axis: Analog 2, 
Z Rotation: Analog 3 

Button 1: Digital 0 ... Button 12: Digital 11 

然后设置POV hats:
North - Digital 12, 
East - Digital 15, 
West - Digital 14, 
South - Digital 13

然后完成设置即可

打开PPJoyKey,按自己的习惯设置按键

然后点“save.ini”这个按钮来保存为一个ini文件,下次要玩再按“load.ini”读取，就不要再重新设置了。
注意，设置完按键后不要关闭这个窗口，因为他起到模拟的作用，否则就没作用了。

点保存为"ppjoy.jfg"（保存类型要选“所有”）

进入游戏,你会发现多了一个手柄设置,选ppjoy那个设置即可
