■欢迎您参与测试全新的斯维尔建筑设计Arch2012！！！

■Arch2012升级三大亮点：剖面采用自定义对象！新增总图模块！改进部分原功能！

欢迎登录ABBS的斯维尔特约论坛，交流软件的应用和改进，论坛地址http://www.ABBS.com.cn。

亮点提示！ 本软件运行平台为AutoCAD2002~2011，支持64位系统（Win7x64+ACAD2010~2011x64）。

亮点提示！ 剖图中的剖面墙体、梁、板、门窗均为自定义对象，彼此遮挡关系由软件自动处理。

亮点提示！ Arch2012为绿色软件。可拷贝安装好的Arch2012目录到其他机器中使用；与ACAD平台的安装顺序不分先后，启动时选择平台。

亮点提示！ 软件将一个工程的整套平立剖、三维模型集成于一个DWG中，可提取整栋建筑数据，并能完成渲染动画。

亮点提示！ 〖宽泛的兼容性〗：可直接打开天正格式的图档继续设计；Arch2012与旧版Arch2010、Arch2008、Arch2006双向兼容；Arch2012图档可直接为本公司的下行专业直接运用，包括节能设计、设备设计和暖通负荷。

亮点提示！ 无需插件，纯AutoCAD即可读取Arch2012图形（但无法获得数据信息和进行修改），方便看图和打印。

重要提示！当图形对象数量大于一定量以后，移动、拷贝、镜像等操作后，系统会提示：是否重整关系？回答N还是Y呢？如果是对整图操作，回答N，因为虽然构件的位置发生变化了，但构件的彼此关系没变化，无需重新分析关系，回答N省时间。当拷贝或移动涉及到构件之间关系变化，系统需要重新整理构件彼此的关系，此时需回答Y，回答了Y就意味要花一定的时间。

是否重整关系举例：情况1. 把一层平面图移动一下位置，虽然大量对象位置发生变化，但不需要重整关系，这时回答NO；情况2. 用镜像命令把对称的部分图形镜像到另外一侧，对称过去的对象需要软件做处理，把墙（柱）关系重新分析，才能自动处理墙角，这时回答YES。

重要提示！ 【设置】→【全局设置】提供部分初始设置，更多设置在sys\config.ini文件中进行。

重要提示！ 【设置】→【遮挡开关】和【重整关系】需配合使用，当【遮挡开关】处于关闭状态时，新创建的凸窗、阳台、台阶等凸出外墙的对象与散水不做遮挡处理，需要时，应用【重整关系】处理遮挡关系，这样作图形处理速度更快。

重要提示！状态行上的【基线】按钮支持右键切换墙体的三种显示状态。

重要提示！ 当采用米制绘图时，请采用ArchMeter.dwt模板创建新图或把已有图纸拷贝到其中继续设计，也可以键入：DWSZ（单位设置）。

亮点提示！ 【文字编辑】利用微型对话框快速编辑各类文字，编辑口支持缩放，Ctrl+W放大，Ctrl+S缩小。

亮点提示！ 楼层框的楼层号输入无效层号（比如英文字母）时，不参与楼层表提取，并以红叉提示。

亮点提示！ 各类文字的另一种快速编辑方式为〖在位编辑〗，即在图面上直接选中等待修改的文字符号，鼠标点击修改处出现等待输入光标后象编辑常规文本一样直接书写新内容，支持复制、剪切和粘贴。

亮点提示！ 【门窗整理】将各类门窗提取到表格中，采用图表互动方式整理门窗，并具冲突检查功能。

亮点提示！ 【编号整理】将剖切号、索引号和详图号提取到表格中，图表互动方式整理，避免摸黑整理。

亮点提示！ 【面积统计】自动统计建筑面积和按房产测量规范统计户型面积（需先建套内面积），户型面积的套型自动提取，规则在config.ini中设置。

亮点提示！ 【阳台】与墙柱智能遮挡，解决阳台面积包含墙柱的情况，此外，“直线阳台”碰墙智能去掉栏板，可与【栏板切换】配合使用提高绘图和编辑效率。

亮点提示！ 〖墙体线性填充〗用于绘制夹心墙；需要在图案库中建立单元图案来支持，命名格式：#名称@数字_数字；#：必须用井号开头，这是用于线性填充的标识！名称：图案名称，用户自定； @数字：有此项，按此数字作为宽度填入墙中，无此项充满填入；_数字：有此项，以此数据作为偏心距，无此项则居中。

亮点提示！ 【梯段标注】对直型梯段快速加等式标注。

亮点提示！ 【逐点标注】提供比例因子设置，当比例因子不为1时，后台自动建立“_LINAR_比例因子”样式。

亮点提示！ 【标准柱】在对话框的预览图片上单击矩形柱的九个点，则插入对齐点将自动偏移到对应的交点上，此操作仅对矩形柱有效。 

亮点提示！ 【重叠检查】检查重叠的墙柱门窗和房间，给出提示且视口自动跟踪到重叠处，同时显示红黄重叠对象，择其一删除。

亮点提示！ 【三维变线】替代原【图形变线】，精度大大提高，推荐用于相机透视图下将三维模型生成图形；。

亮点提示！ 【门窗编号】启用sys\config.ini相关设置，可以自动给各类门窗编号加前缀。

亮点提示！ 门窗与第三道尺寸标注关联，修改门窗宽度，尺寸自动更新。

亮点提示！ 门窗插入时编号选择〖自动编号〗，则按门窗的尺寸自动编号，可用【对象编辑】批量完成最终编号。

亮点提示！ 门窗提供“智能插入”方式。将一段墙体分为三段，两端段为定距插，中间段为居中插；鼠标处于两端中，系统自动判定门开向有墙一侧；定距插有两种，墙垛定距和轴（基）线定距，可用Q键切换（二者用不同颜色提示，以便不看命令行就知道当前处于什么状态）。

亮点提示！ 在AutoCAD 2004~2010下，插入门窗或插入后点击门窗夹点，实现门窗定位的尺寸驱动。

亮点提示！ 支持动态查询房间面积，直接点取即可标注面积。

亮点提示！ 提供设计单位特殊图框的定制功能；依据图框信息自动将多个DWG生成图纸目录。

亮点提示！ 日照分析系统提供日照仿真功能，可直观查看建筑物的日照阴影和遮挡情况。

亮点提示！ 本软件自主研发的渲染器与AutoCAD平台无缝连接，采用光线追踪(Raytrace)和光能传递(Radiosity)技术。操作简单，容易上手。

亮点提示！ 渲染器的光源系统提供多种光源类型——点光源、面光源、线光源、平行光和聚光光源。

亮点提示！ 渲染器采用自动光技术作为辅助光，大大增强了渲染效果的立体感。

亮点提示！ 由平面生成的立面图中，立面门窗块按门窗编号命名，同块同名（有转角和遮挡的另命名），方便在位批量编辑。

提示！ 本软件采用多视图技术，同一个构件在平面图中显示其二维视图，而三维视口中则显示其三维模型。

提示！ 本软件采用别具一格的「折叠式屏幕菜单」，缺省置于屏幕左边侧，调用命令快速。

提示！ 右键点击Arch2012屏幕菜单空白处，快速开关屏幕菜单的分项菜单或设定「个性菜单」。

提示！ 鼠标右键点击上级菜单，可以快速展开下级菜单。

提示！ 当屏幕菜单被遮挡不能打开时，可用鼠标滚轮快速上下移动菜单。

提示！ 安装Arch2012后，AutoCAD和Arch2012本身的分支命令变成按钮形式，可以鼠标直接点击或键盘键入圆括弧内的字母回应。

提示！ Arch2012命令的快捷键，采用命令名称的中文拼音字头，如创建墙体为CJQT。

提示！ 软件遵照先创建后编辑原则，因此很多对象的编辑命令需要建立对象后，再选中对象在右键菜单中调出才能够采用。

提示！ 命令执行中的对象捕捉方式由系统根据需要设定，当用户打开ACAD对象捕捉方式后，Arch2012对象捕捉方式自动关闭。

提示！ 将鼠标置于Arch2012屏幕菜单和右键菜单的命令上，状态行显示该命令的简短功能解释。

提示！ 选择图形对象再激活右键菜单，系统自动列出面向该对象的操作命令，大大简化点取命令的过程。

提示！ 几乎所有Arch2012自定义对象都支持OPM特性表编辑修改，很多对象的特殊需求设置也置于OPM中。

提示！ Arch2012对象拥有专用编辑夹点，鼠标置于其上弹出用途提示，可利用夹点拖拽编辑对象。

提示！ 【对象查询】伴随光标的游动，在您所关心的对象上随意提取工程参数，点取即可进入【对象编辑】。

提示！ 【过滤选择】用于在复杂的图中快速过滤选择出指定条件的对象集。

提示！ Arch2012图库结构由图库集（TKS）、图库（TK）、压缩文件（DWB）和幻灯片文件（SLB）组成，一个图库集可管理多个图库。

提示！ 软件提供图层管理功能，以及符合国标的中文图层和对应的英文图层，同时提供符合国标的线形。

提示！ 对话框中蓝色的标题具有提示功能，鼠标放置其上会弹出解释文本，帮你理解该选项的功能用途。

提示！ 命令执行过程中按F1键，可以即时打开该命令的「热线帮助」。
	
提示！ 开启AutoCAD【选项】－「系统」－「特性」，启用「渲染选项」下的项目，并启用「软件」或「硬件」加速，在着色方式下可以获得真实材质纹理的效果。

提示！ 在着色的透视图下，可以直接身临其境的虚拟漫游。设计和漫游无缝连接，体会可视化设计环境带来的灵感。

提示！ 在AutoCAD2005以上平台环境下运行Arch2012，通过Arch2012的【渲染动画】－【背景设置】－设置图片背景，可带背景进行虚拟漫游。

提示！ 【满屏观察】和【满屏编辑】扩展视口充满到整个屏幕，采用「三键滚轮鼠标」可方便地在「大屏幕」下观察和编辑图形。

提示！ 在场景中建立相机生成三维透视图，移动相机位置或拖拽相机角度，立即反映在透视图视口上。

提示！ 软件的布尔编辑命令适于平面编辑，支持PLine线、标准柱、平板、人字屋顶和房间对象边界。

提示！ 【转二维图】支持把不同来源的二维dwg按墙柱、门窗和轴线转换成Arch2012格式。

提示！ 墙体选中时，有两个箭头分别指示两侧表面的朝向特性，箭头指向墙内部，表示该表面朝室内；箭头指向墙外部，表示该表面朝室外。加门窗套的时自动把门窗套放到室外一侧。

提示！ 提出虚墙概念和虚墙功能，对房间进行逻辑功能划分并能分别计算面积，比如大客厅划分出客厅区和餐厅区。

提示！ 支持2个半圆墙围合一个圆墙。

提示！ 墙体的二维表现方式可以在单线/双线/单双线之间切换。墙体的根本是基线，墙体相交和剪切都以基线为准。

提示！ 玻璃幕墙创建后，对其进行【对象编辑】详细设计玻璃幕墙的横格与竖挺的分格。

提示！ Arch2012的文字可单独控制中西文文字的大小，输入上下标和特殊符号更加轻松，支持背景屏蔽。

提示！ 文字符号标注采用不同的文字样式，用LIST命令查看文字样式名称，然后在【文字样式】中修改该名称的中西文参数，达到修改文字样式的目的。

提示！ Arch2012表格功能可以轻松控制表格的外观，制作出各种个性化表格。

提示！ Arch2012图块可用外框夹点控制图块的尺寸，支持对背景进行简单屏蔽(矩形屏蔽)或复杂的精确屏蔽。

提示！ 拖动Arch2012图块的夹点时，单击一下Ctrl键，在移动和拉伸之间切换不同的夹点拖动形式。

提示！ 应用【窗棂映射】功能，轻松给门窗设计各种复杂的分格样式。

提示！ 楼梯设计可作为设计坡道, 可以用圆弧梯段设计写字楼入口的机动车圆弧坡道。

提示！ 拖动相邻尺寸区间的两夹点使其重合起来可快速合并尺寸。

提示！ 【尺寸检查】能够帮助您检查尺寸标注的显示值和测量值是否一致，并注释出不一致的测量值。

提示！ 对尺寸标注的显示值进行〖在位编辑〗，光标从尾部回退删去显示值后，恢复到测量值。

提示！ 【坐标检查】能够帮助您检查已注坐标的正误，并提供多种自动纠正错误标注的手段。

提示！ 拖动〖房间对象〗的边界夹点，改变房间的大小，房间面积同步更新。

提示！ 依据平面图的三维信息生成三维模型和立剖面草图，三维信息越多越正确，模型和立剖图越完善。

提示！ 墙体、门窗高度可以设置为零。

提示！ 【多坡屋顶】的边界可作为路径曲面的路径使用，比如给多坡屋顶添加屋檐。

提示！ 路径曲面、散水和扶手以及踢脚线对象支持ACAD的剪裁（trim）、延伸（extend）和偏移（offset）编辑。

提示！ 体量建模构建参数化的ACIS实体，支持布尔运算和分体切割，支持编辑的历史纪录回溯修改。

提示！ 组合三维模型时采用「分解成实体模型（ACIS）」的方式，可用布尔并集(UNION)命令合并相同材质的多层墙体，从而消除层间线，也便于不同材质的渲染。

提示！ 强烈推荐采用Arch2012提供的布图打印解决方案，可简捷直观地在一张图纸上布置不同比例图形。

热键！ Ctrl+F12－开关Arch2012屏幕菜单。
