▓▓▓Arch2012升级更新记录
----------------------------------------------------
Build120426 更新记录（自Arch2012 Build110803 以来）
----------------------------------------------------
■新增：
01.【平    台】支持最新版AutoCAD2013！
02.【菜单设置】支持对快捷键（Acad.PGP文件）和工具条（常用工具1、2）的定制
03.【偏移画墙】开放出来
04.【单侧改宽】墙体单侧改宽 
05.【引出标注】右键增【删引注点】,理清引出标注的编辑命令
26.【符号对齐】支持“做法标注\索引符号\引出标注”3种对象尾部对齐
07.【修订符号】新制图标准中的修订云线09.
08.【递增文字】CAD文字和单行文字的数字/字母可以自动递增插入，可以设步长，正交对齐 
09.【文 字 刷】CAD文字、单行文字和多行文字之间刷文字
10.【建斜屋顶】已知三点标高，建空间斜屋面，组成复杂屋顶，主要节能软件用。
11.【梯剪栏杆】用剖梯和其栏杆、扶手去裁剪可见梯的栏杆和扶手，自动处理遮挡关系（先将可见梯段分解，可参与被修剪）
12.【自由阵列】操作简便，有预览，命令行直接输入XY方向的阵列间距 
13.【特性匹配】开放出来

■增强：
01.【过滤选择】选取的对象高亮预览
02.【打开图层】、【解冻图层】提供选择可部分打开（或解冻）已关闭（或冻结）图层的交互
03.【锁定图层】高版本CAD下增加退色效果

□轴柱
04.【绘制轴网】支持图取尺寸
05.【构 造 柱】支持墙端插柱方式，主要用于门窗边的构造柱

□墙梁板
06.【创建墙梁】总宽、左宽、右宽支持图取参数
07.【墙齐轴线】的精度设置开放到分支命令

□门窗
08.【门    窗】插入时开启方向提供翻转固定
09.【门 口 线】不随门开启方向变化而翻转 
10.【门内外翻】仅有一侧的门口线不翻转
11.【门窗调位】原“轴线定距”≈现“基线定位”，现“轴线定距”向门窗两端找最近的轴线
12.【门窗整理】支持参照内的门窗；选中编号行时增加不移屏的设置

□设施
13.【电梯】增按井道决定轿厢尺寸 
14.【双跑楼梯】
提供上下层不等跑解决方案，见对话框下部第3和4图标
休息平台OPM中可控制边线是否显示
15.【自动扶梯】增强完善
16.【散水】对象编辑支持改宽等

□注释
17.【多行文字】自动编号加强；夹点拉伸改页宽时按投影点计算
18.【导入表格】→从word新建，支持文字和表格混排的情况
19. 尺寸标注对象支持“超出标记”
20.【逐点标注】比例因子按分式表达，默认读取当前比例，提供下拉
21.【箭头引注】→下标文字，现在支持加角标和加圆圈了 
22.【引出标注】拖动夹点固定为移动引注点，增减引注点在右键中提供专用命令
23.【编号整理】→索引符号参考【门窗整理】分类，上下行文字展开到列

□面积
24. 解决面积统计的阳台归属问题（与户型无门相通的阳台属于公摊）
25.【面积统计】封闭阳台按全面积还是半面积统计，config中设置
26.【设面积层】操作改回到老方式，但OPM中提供面积系数

□立剖
27.【局部立面】增加顶视图分支
28.【楼梯栏杆】提供“框选剖梯”分支批量生成栏杆和“设置栏杆高”
29.〖生成剖面〗自动提取房间名称
30.【线生墙板】点选方式的光标提示改为Arch光标
31.【剖面墙板】分类记忆材质
32.【墙基偏移】支持剖面墙板
33.【剖面板梁】增强两端自动延伸能力的不足
34. 剖梯对象的标志点和层线的相交点，成为【线生墙板】的生成节点和批量插梁的插入点 

□总图
35.【道路坡度】的小数位数提供控制
36.【道路绘制】左右宽、倒角半径提供下拉；支持选线生成
37.【布置车位】车块与车位同图层
38.【树木布置】对话框支持缩放
39.【转地形图】的图层颜色改为图层管理控制

□其他
40.【平板】增加“矩形平板”和“自绘平板”
41.【图形导出】支持部分导出
42.【搜索轮廓】增加偏移设置；增加图层过滤，可用于画剖面面层线
43.【快速插块】对话框支持缩放；右键提供1x1、2x4、4x6布局
44.【图形切割】改进
修剪掉多余的轴网和标注
被切断的门窗用线段表达
图形切出后，支持改变比例
墙端开口是否打开在config中设置
45.【提条件图】增加节能负荷条件图
46.【材质管理】【材质附着】的时候检查贴图文件
47.【图库管理】-【通用图库】缺乏的时候，提示下载地址

----------------------------------------------------
Build110803 更新记录（自Arch2012 Build110407 以来）
----------------------------------------------------
新增:
01.【轮椅坡道】支持直线、直角和折返三种轮椅坡道的设计 
02.【红线标注】在红线或PLine顶点处，根据当前坐标系批量标注坐标
03.【坐标调整】对坐标对象的引出方向进行逐个调整 
04.【拉伸屋顶】将PLine表达的屋面轮廓线纵向拉伸并向下赋予一个屋面厚度，生成屋顶对象
05.【层轴标注】自动识别并标注立剖面的层线和轴线
06.【区域分块】对平板和闭合PLine进行分块
07.【单位设置】设置当前单位为米或毫米

改进:
01.【过滤选择】支持选多个样本对象（config中可设置）
02.【图案填充】支持过滤选择
03.【等式标注】提供图中取距离计算份数的分支命令
04.【门窗】中的插洞支持圆形洞 
05. 下列命令支持图中取对象：创建墙梁、门窗、箭头引注、引出标注、图名标注 
06.【线生墙板】在原单选和穿线基础上，支持框选生成剖墙和楼板
07.【立剖网格】轴线间距支持平面图中去轴线间距、层线间距支持立剖图中取标高
08.【标高标注】“加注释”——明确为：标入图中时是否加注释
09. 加强了剖梁对斜板的支持
10.【门窗编辑】改为更加合理的操作提示
11.【箭头引注】第一段就支持画弧
12.【剖梯标注】支持“间隔”标注（可间隔选取梯段）

纠错:
01.【剖面梯段】对象编辑反应器处理非常慢 
02.【卫生洁具】修改了几处错误：当墙基线在外时隔断反了；小便池和盥洗槽的默认槽宽值不对；小便池布置方向有误
03.【阳台】设为封闭阳台后户型统计的阳台面积为0
04.【创建墙梁】墙基线偏移墙外，画梁出现重叠
05.【创建墙梁】墙上加梁时，梁顶高不起作用
06.【尺寸对齐】和【尺寸均布】未考虑尺寸对象的方向
07. 轴侧视图中双击cad实体不弹出属性表
08. 圆不能图案填充
09.【剖面门窗】的门窗过梁，图案填充不支持详图图案
10. 删去剖梁，楼板左端关系未处理
11.【道路标高】米制下有错

----------------------------------------------------
■Build110407 更新记录（自Arch2012 Build110216 以来）
----------------------------------------------------
新增：
01.【休息平台】按偏移定位的方式绘制楼梯间的剖面休息平台
02.【剖见互换】可见梯段和剖切梯段两种类型梯段之间互换
03.【剖梯标注】支持水平宽和竖直高2方向标注，支持框选。

04.【道路标高】，支持动态标注

05.【尺寸均布】，N个平行的尺寸标注，对齐其尺寸界线起点或尺寸线位置
06.【智调尺寸】对拥挤重叠的尺寸文字作智能调整，使其摆放位置合理
07.【尺寸对齐】，N个平行的尺寸标注，对齐其尺寸界线起点或尺寸线位置
08.【标高对齐】，将N个立剖标高纵向对齐
09.【批改基线】，批量修改N个立剖标高的基线长度，使其纵向对齐

10.【看图说话】启用DSee【看图说话】软件远程交流DWG图纸（登录http://www.***下载）

改进
01. 菜单系统：更正错误，补充缺项
02.【图库管理】：改进［新建图块］单个入动态块的方式，支持ACAD2006环境下【快速插块】插动态块（需在R17以上平台入库动态块）
03.【建筑剖面】和【局部剖面】：
判定了凸窗方向
支持了转角凸窗
04.【剖面梯段】：
可见梯段采用自定义对象
上下端夹点各加一个可见标志点，以便捕捉画板
05.【矩形剖梁】支持“斜板+剖梁”
06.【剖面门窗】对话框内容改进
垛宽插入→墙垛定位，命令行支持与“层线定位”互换
垂直插入→底部偏移
07. 完善和纠正了【偏移生线】对剖面对象的支持
08.【剖面尺寸】结束时支持选择尺寸线放置位置，与平面的【门窗标注】一致；对剖梁的标注也正确了

09.【布置树木】沿线布置生成的排树升级为【路径排列】对象，便于编辑
10.【洁具布置】改进：
小便池和盥洗槽提供界面，较之前操作上更直观方便了；
两点布置按规范间距进行计算并提供参考参数，确认前可反复直观地调整洁具间距
11.【门窗标注】不穿过第1、2道尺寸线时，穿过后的第1点作为尺寸界线起点，支持放置尺寸线位置 
12.【建筑标高】进一步细化改进
增“加注释”按钮
选中“层号/注释”列，<Delete>可删除，或右键删除
支持当前行作为起始标高
13.【编号整理】也提供“选取” 
14.【墙柱保温】加外保温时，外墙上的柱子也与外墙一起加保温 
15.【插 天 窗】天窗支持OPM
16.【门窗整理】增强
a.选中表中某种编号门窗，该编号门窗全体加亮（先[图变单色]效果更好）
b.视口缩放方式，config中增设置项
;;门窗整理视图绽放 0，保证门窗在视图范围内平移视口 1，以选中门窗为中心缩放视图
OpenEdZoom=1
17.【立面柱子】，提供对话框


---------------------------------------------------
■Arch2012 Build110216升级更新内容（相对Arch2010版）
---------------------------------------------------

一. 重要升级
■剖面：采用自定义剖面对象，支持自动剖切和自绘
■总图：新增总图模块，即建筑总平面绘图工具
■改进：对原有一些功能作了改进、改错和增强

二.〖立剖面〗升级
01. 优化了自动生成立剖图的计算
02. 剖面新增自定义对象：剖墙（板）、门窗、梁、楼梯、造型和剖面轮廓等，均为二维对象
03.【立剖网格】创建立剖面图用于定位的层线和轴线
04.【层线标注】批量完成立剖面竖向标注，包括层线尺寸、标高和层号等
05.【剖面尺寸】批量标注剖面第三道尺寸线，鼠标点取两点穿过墙体、门窗和第一二道尺寸
06.【剖面墙板】剖面主要绘制工具，墙板通用
07.【改 材 质】快速批量修改墙板的材质，置于墙板右键中。
08.【剖面板梁】绘制剖面楼板，或楼板和梁一同绘制。
09.【线生墙板】单点轴线生成剖墙，单点层线生成楼板；或两点穿线，穿过的轴线生成剖墙，穿过的层线生成楼板；不能同时穿轴线和层线
10.【矩形剖梁】插入剖面梁，提供高效率的［单个插］和［批量插］插入方式，梁宽选择“同墙宽”时，梁自动与墙体宽相适应，支持“斜板+剖梁”
11.【异形剖梁】将异形闭合PL转成剖面梁
12.【剖面门窗】向剖面墙内插入普通门窗和凸窗。
13.【剖窗反向】左右翻转剖面窗
14.【剖面造型】用于剖面墙和梁对象本身不能表达的造型。
15.【剖面轮廓】剖面图中专用对象（墙、板、梁、楼梯）之外的特型构件都可以用这个轮廓表达，其带有材质属性（砼、石、砖等），由闭合PL生成。其优势在于可加粗、填充和夹点编辑。
16.【边线显隐】隐藏和显示“剖面轮廓”的边线
17.【转剖轮廓】将“剖面造型”转为“剖面轮廓”，剖面造型右键中
18.【转剖造型】将“剖面轮廓”转为“剖面造型”，剖面轮廓右键中
19.【休息平台】按偏移定位的方式绘制楼梯间的剖面休息平台
20.【剖面梯段】在上下层的两个楼梯梁之间绘制剖面楼段，系统会根据对话框中给定的参数，自动计算梯段宽，给出最大限值。
21.【剖见互换】可见梯段和剖切梯段两种类型梯段之间互换
22.【立面柱子】提供对话框

三. 新增〖总图平面〗模块
01. 以常用平面绘图工具为主，立足建筑师绘制总平所需
02. 支持M制和MM制，以ACAD对象为主，辅以个别Ach对象。
03. 所用资源都是开放的，可用【图库管理】维护→专用图库→总图图块，系统默认提供的资源位于Sys\DwgLib\Plan.TK，路径可在config.ini中设置（搜索顺序为：通用图库、DwgLib）
04.【转地形图】将获取的地形资料图转换成建筑师用的地形图。【红线绘制】绘制建筑红线。
05.【红线退让】对已有红线作退让处理。
06.【提取单体】从建筑DWG中提取首层建筑轮廓作为单体建筑插入总图中 
07.【道路坡度】依据两个总图标高对象，标注道路坡度。
08.【道路标高】根据道路上已有的“2个标高”或“1个标高+坡度”自动计算并标注新标高
09.【地下坡道】绘制地下停车场入口，对话框和操作与道路绘制类似。
10.【布置车位】批量布置单双排车位。支持单、双排支持示意或车图块两种表达方式支持自由绘制和沿线布置
11.【布置树木】从树木图库中调用树木并按指定的方式布置。
12.【树木标名】对布置好的树木按块名标注树木名。 
13.【布灌木丛】徒手绘制灌木丛，拖动鼠标的速度决定单元的大小和密度。
14.【绘制草坪】以ACAD“点”对象绘制草坪。
15.【总图标高】标注总图标高。
16.【风玫瑰图】标注全国各地的风玫瑰图，数据库开放支持用户自行配置。
17.【总平图例】以表格的方式标注各种总图图例

四. 其他改进
<一>.新增
01.【全局设置】将Arch的全局设置从AutoCAD的选项独立出来
02.【平台选择】放入【全局设置】
03. 支持真正的多重屏幕菜单，可在屏幕菜单空白处右键个性菜单中切换：
    将N个菜单文件*.sss和对应的*.dll至于sys下，再在config中作相应设置。可参考本版本的三个屏幕菜单：标准菜单、立面剖面、总图平面（立面剖面和总图平面两个菜单可关掉无关的内容）
04.〖右键设置〗完善右键快捷菜单的设置，空选 Ctrl＋右键=模型空间右键
05.〖基线开关〗置于状态行（ACADR16以上版），右键切换墙体三种显示状态
06.【自由移动】和【自由复制】是否提示基点，可在config中设置
07.【遮挡开关】控制散水与阳台、台阶、凸窗等的遮挡关系是否生效。默认读取config初始设置。与【重整关系】配合使用
08.【重整关系】当【遮挡开关】关闭时，散水与阳台、台阶、凸窗等不自动遮挡，用此命令处理遮挡
09.【绘制轴网】将原【直线轴网】和【弧线轴网】合并
10.【智剪轴网】辅助设计师智能修剪多余的轴线，使图面整洁干净
11.【门窗】OPM中支持加过梁特性
12.【图变单色】将当前图改为单色，或恢复
13.【快速插块】采用浮动对话框，有输出尺寸等选项，默认按原尺寸，可把常用的绘图用图块置于其中快速插入。用【图库管理】维护→专用图库→快速图块，支持动态块（需在R17以上平台入库，方可在2006平台正常插入动态块）
14.【图签修改】对Arch图框或块属性进行修改，可在config中设置：
[图框标签]
项目名称=1
工程名称=1
图号=1
比例=0
日期=0
版次=0
15.【尺寸对齐】N个平行的尺寸标注，对齐其尺寸界线起点或尺寸线位置
16.【尺寸均布】相互平行的尺寸标注按等距布置
17.【智调尺寸】对拥挤重叠的尺寸文字作智能调整，使其摆放位置合理
18.【标高对齐】将N个立剖标高纵向对齐
19.【批改基线】批量修改N个立剖标高的基线长度，使其纵向对齐
20.【看图说话】启用DSee【看图说话】软件远程交流DWG图纸（登录http://www.aec188.com下载）

<二>.增强
01.【阳    台】OPM支持设置封闭阳台，且阳台窗支持窗棂展开和映射；加入填充用于检查面积边界    
02.【图库管理】增加［更新］图块功能，支持对动态块的管理
03.【重叠检查】支持阳台对象
04.【创建墙体】命令改为【创建墙梁】，且增加“沿轴布墙”方式，即点取轴线两点外延生墙（两点决定方向），
05.【创建墙梁】对话框增加“左中右交换”快速对齐；提供墙的高度、标高选项
06.【墙体分段】支持按门窗分段和定距分段
07. 门窗的对象编辑，同编号门窗除了可以单个和全部修改，新增支持选择部分修改
08.【门 窗 表】【门窗总表】支持窗台高提取（自制含窗台高的表头模板）
09.【多坡屋顶】【人字屋顶】支持开洞和加天窗
10.【雨 水 管】支持画左右侧立面雨水管
11.【编号整理】支持楼层框对象
12.【做法标注】文字支持多行
13.【详图符号】增加详图比例
14.【箭头符号】支持上下标文字
15.【门窗尺寸】只穿过墙体门窗时，可拖动选择尺寸放置位置。同时穿过第1、2道尺寸线和墙体门窗的保持原样
16.【门窗整理】增强
    a.选中表中某种编号门窗，该编号门窗全体加亮（先图变单色效果更好）
    b.视口缩放方式，config中增设置项
     ;;门窗整理视图绽放 0，保证门窗在视图范围内平移视口 1，以选中门窗为中心缩放视图
     OpenEdZoom=1
     
17. 【标高标注】一分为二，将【总图标高】分离出去，对建筑标高做了增强，支持多层标注等
18. 【洁具管理】做了改进：
a.“小便池”和“盥洗槽”提供界面，较之前参数绘图的繁琐，操作更直观方便了。
b.两点布置按规范间距进行计算并提供参考数目，确认前可反复直观地调整洁具间距。
19. 【多坡屋顶】双击某檐口边线，编辑对话框弹出时自动对准该边线
20. 【多坡屋顶】和【人字屋顶】支持开洞和【插天窗】
21. 【搜屋顶线】生成的PL置于“建-屋顶”图层
22. 【搜索楼板】启用对话框
23. 【曲线面积】每个曲线均输出面积（隐藏命令，键入QXMJ1）
24. 【日照分析】当计算精度大于5分钟时，原限制取消
25.  窗支持横墙（普通直窗和带窗），规则：
     1. 必须是跨不同材料，即隔墙材料必须与窗所在的墙不一样
     2. 对于普通窗：先布置窗，OPM设置跨隔墙属性，然后再布置隔墙
     3. 对于带窗，先布置隔墙，再布置带窗。如果顺序不对，带窗显示不正常，需要带窗右键菜单【更新带窗】
     4. 可以用玻璃幕墙作为跨隔墙的窗，这时与顺序无关

五. 相关信息资源
01. 软件内置的在线帮助
02. 特约论坛：http://www.abbs.com.cn/bbs/post/page?bid=99&sty=1&age=0
03. 亮点介绍：http://219.134.186.174:81/Teach/
04. 斯维尔知道：http://i.thsware.com/DownSoft.aspx



