2015新版-v7.1.0.28版本升级内容说明：

1、再次优化了排料核心算法，提高了利用率。

2、在“系统”下列菜单栏中增加了“自动尾部优化”工具。使排料后段尾部更整齐点，系统会自动过滤不理想的优化。

   备注：A:打开该选项工具时软件自动会额外增加一倍时间去运算，故会大于你的设置时间为正常现象。
          
         B:该功能选项只针对“精确混排”方式有效。

3、增加了在“人工排版”工具下“Shift+鼠标左键框选”批量设置裁片锁定/解锁功能。

   备注：之前版本不支持批量多裁片框选，只能单个裁片框选或点选，此扩展提高了拉比例需求排料方式的操作效率。

4、在“系统”菜单栏中增加了“刀口参数设置”，打印输出和裁床输出时该刀口参数设置起效，排料区显示仍然为“I”型。

5、将PLT文件识别出的刀口都默认为“I”型刀口，实际输出则按“刀口参数”设置中选择的刀口类型输出。

7、在“系统”菜单栏中增加了“排料算法”的选择，默认为“算法一”“算法二”（NESTER算法，支持旋转、倾斜、尖角叠压、间距）。
   算法二针对小片多与特殊规律性裁片排料应用。

8、修改了加载PLT文件时，有时不能完整提取的BUG。

9、增加了丝绸之路DXF文件格式的识别及导入（不要带RUL文件）。

   操作注意：DXF源文件设置选项在“系统设置”菜单栏下可设置，如单位选择和比例等。如果加载DXF文件后发现尺寸或裁片不正确，

            可重新设置DXF文件的数据单位和比例或选择标准DXF格式，再点击“刷新款式”接口。导入进来后先修改门幅宽度。
10、增加了双刀刀口的识别。

---2014年12月3日v6.1.0.26版本升级说明-----

1、裁片中增加了“刀口”显示和打印选项，修改后结果就是：刀口和文字标记分开显示并分开可选择打印输出。

2、增加了分页打印（宽幅模式）对接标记（三角形状），增加了对接标记实时预览功能。


---2014年11月8日v6.0.0.25版本升级说明-------

1、改进了裁片重叠量的计算算法。

2、将输出PLT文件名称修改显示为：“方案名称+款号名称+物料名称.plt”。

3、改进了裁片捆绑规则的算法（以前多裁片捆绑时会出现总轮廓变形导致的重叠等现象）。

4、修改了用布料率显示数据（之前版本料率显示低于实际料率）。

5、优化了混排或色差排版时，前面排的好而后面排版有随意、仓促结束的情况，整体提高了利用率。

6、改进了当号型名称很长很多时，排料信息表格中的配比信息文字自动缩小并分行显示。

7、将人工排版运用到的床次方案设定中的的裁片间隙等同于自动排版设置效果一致（如0.5cm，则实际总间歇为1cm）。


---2014年10月23日v5.2.2.24版本升级说明-------

1、修改了输出PLT文件时，当需要尺寸较正时，XY尺寸矫正方向反了的BUG（此BUG导致校正后尺寸的PLT不准确）


---2014年10月16日v5.2.1.23版本升级说明------

1、修正了当裁片超出布边外，预览打印时外框线使其与实际排料图布边位置一致。

2、修正了当低配无授权批量锁定裁片时弹出多个提示对话框的BUG。


----2014年10月08日v5.2.0.22版本升级说明------：


1、调整了“方案设定”中的“号型”显示栏的大小；将“顺逆”修改为“正反”。

2、增加了ET源文件“款号”识别提取，显示菜单栏中可开关显示。老数据文件需要刷新数据。

3、修改了PLT保存功能，使其效果等同于直接输出包含：宽幅模式、自动分页、起始页/结束页控制，精度矫正等。

4、修改了打印预览图的颜色配置效果，新版采用白色底黑色打印线预览。

5、改进：提取PLT文件时默认使用“号型颜色设置”中选择的系列的第一码，用户可定义单码名称（原始终默认S码）。

6、暂时禁用了当纱向线长度小于5厘米时的裁片上的文字自动旋转处理。

7、对同码套数中的正反件进行了裁片颜色自动区分调整。


---2014年10月08日v5.1.0.21版本升级说明--------：

1、增加了文件菜单栏中的“导出裁床文件”（钻石版本）

2、增加了6个授权：“裁床输出功能”“裁片锁定功能”“辅助线功能”“裁片规则设定”“裁片捆绑功能”和“布疵设定”。

   可通过加密锁定制功能授权。低端版本无法使用以上的功能工具。

3、增加了授权缺失提醒信息“尊敬的用户，您未获得该功能的使用授权！”。



---2014年9月10日v5.0.2.20版本升级说明--------------：

1、修复了偶尔手动排料失败和无法自动排料的BUG。

2、扩展了待排区裁片的“锁定“功能，支持锁定其中一个码中的某一个裁片。

   操作方法：按住“Shift”键，然后鼠标左键点击目标裁片的数量数字显示区域完成锁定，解锁同样操作。

3、扩展了：被锁定后的裁片或号型均不参与色差排料中去排，并被锁定的”裁片“不在色差排料裁片列表对话框中显示。

   如果某个码被锁定则色差尺码列表中仍然显示，但被锁定的码实际是不参与色差排料的。


---2014年8月11日v5.0.0.18版本升级说明-------------：

1、加载ET源文件时，增加了裁片样板上的“备注文字信息”的识别且增加打印出图时功能选项。

2、加载ET源文件时，增加了裁片内部“必出线”的属性识别，默认为显示且打印出来（区别于内部线属性），

3、增加了“锁定裁片和解除锁定功能”诠释：锁定后的待排裁片不参与自动排版中。操作方法如下：
  
   在“人工排版”工具条件下，按住“Shift”键不放的同时，左键框选待排区中的裁片小样轮廓图松开为锁定；

   再框选一次为解锁功能。操作成功后，可看到裁片数量显示为红色的“锁”字，解除后恢复显示裁片数量。

   备注：框选裁片小样轮廓图默认为当前裁片下的所有号型；框选规格号型为当前号型下所有裁片。不可一次性多选。

补充说明：在界面右下角工具中，按下键盘上的“Esc”键为切换到“人工排版”默认工具下。（此功能很早就有，忘记写了）



---2014.8月1日v4.2.0.17版本升级说明--------------：

1、打印增加了当实际排版幅宽大于纸张设定幅宽后，排料单自动旋转90度拼接横向拼接打印。

2、当裁片纱向长度小于5cm时，纱向上的文字信息会自动旋转90度且不缩小打印。

3、打印界面增加了客户需求的自动适应用户指定幅宽功能选项，如排版为180cm幅宽，适应到178cm宽度中。

4、辅助功能菜单栏中，文字标注增加了用户自定义的文字高度大小设置和多行显示功能（原先用户反映文字太小）。

5、将裁片上显示的号型顺逆标注由原先的“+，—”幅宽修改为中文“正，反”文字显示并打印。

6、增加了工作区以外的“上，左，下”三个区域可手动临时停放裁片位置功能。

7、增加了在人工排版工具下，选中拿起裁片后，可按“Q和 W”快捷键进行裁片视图缩放功能。

8、增加了在工作区上面，待排区下面：显示当前床次名称和号型配比统计。

9、修复了右分离工具在非工作区操作会产生异常的BUG。

10、修改了加载ET源文件时，由原先的圆形孔标记改为了现在的“+”型标记，大小默认为0.8cm

11、增加了排料单在开始位置显示排料单信息表，当前结果为排料信息表唛架前后都有。

12、增加了“检查&视图”菜单栏中“显示间隔位（虚线显示）显示并增加在出图参数中间隔位的打印选项。

13、扩展了“裁片分割”功能的运用，当前被临时分割的裁片可作用于自动排版功能。

    注意：由于被分割的裁片属于临时数据属性（被分割片并没有出现在待排区）裁片分割后，请勿使用“清除杂片、
   
         回收全部裁片和手动收回裁片”三个功能，可手工将所有被分割的裁片放置在工作区的右边零时停放区后，方可

         再进行快速排版或精准混排或色差排版功能操作。若违反操作会导致被分割片回复到整体裁片。

14、修改了当设置了床次设定中的“裁片间隙”和裁片规则设定中的“样片间歇”结果计算表现方式，并修复了同时输入的BUG。

    举例说明：1、如裁片间歇输入栏输入了0.5cm后，裁片和裁片之间的间距实际结果为1.0cm。相当于每个裁片都增加了扩展

             缝边量0.5cm，则两个裁片靠在一起时，总间距量为1.0cm（原先版本处理为总间距仍然是0.5cm）。  

             2、注意：如果裁片间隙设置了0.5cm，则需要在“布边间距”栏中输入-0.5cm，排在布边的裁片才会紧靠布边，

             否则默认裁片距离布边也是0.5cm（这样处理主要考虑到打印裁片间隔位，并也是合理的，原先版本结果不正确）。

15、部分客户反馈软件启动时，软件界面不显示全屏，仅状态栏中能看到标题的现象。此原因是配置文件界面坐标不正常导致的。

    解决办法：最简单的方式为打开配置文件，直接删除“win_x=0 win_y=0 win_w=1366 win_h=728 BottomSashPos=829”

             5行配置文件参数即可，启动软件后系统会重新自动校正屏幕界面显示。

16、强烈建议：不要安装360安全卫士、杀毒软件、软件管家等无实际意义的工具软件。如果要清理垃圾，推荐使用“软媒魔方”

    软件，官方下载地址（mofang.ruanmei.com）；杀毒软件推荐使用微软公司的“Microsoft Security Essentials”

    官方下载地址（http://windows.microsoft.com/zh-cn/windows/security-essentials-download）都是免费的。



2014.6.25日v4.1.2.16版本升级说明：

1、增加了裁片名称后面的裁片片数显示和打印，如“前片x2”。



2014.6.16日v4.1.1.15(1)版本升级说明：

1、号型配比为半套设置，如0.5/1.5套时。


2014.6.5日版本升级说明：

1、修正了网络打印功能（多台电脑使用同一台绘图仪打印）
   
   操作方法：以两台电脑为例：假设绘图仪连接在主机上（插入加密锁电脑）
    
            首先将两台电脑的HP430打印驱动都分别安装好（可用软件自带的“安装打印机”），然后将主机上的打印机设备
   
            设置为共享属性（右键单击HP430打印机属性有个共享设置），然后将客户机上的“HP430”打印机右键“删除设备”

            再在客户机上，单击“添加打印机”选择“添加网络...打印机”---停止自动搜索----单击我要的打印机不在列表中

            ---（共有三个选择）选择中间的“按名称选择共享打印机”即可，在输入栏里面输入：

            \\主机IP地址或者计算机名称\打印机名称如 HP DesignJet 430.单击下一步完成。

            此时如果局域网络和设置正确后，则客户机上的软件里面，就会显示出HP430选项了。如果仅显示PLT文件路径

            则没有设置成功，另外请注意局域网之间的电脑操作系统相同，否则可能会导致添加网络打印机不成功。

2、实现了识别ET和ULSG的源文件物料信息名称，如面料A，面料B，面料C。之前丢失了A,B,C。

3、修正了之前版本可能会丢物料床次的信息数据。如源文件里面有9种物料（床），之前我们识别丢掉2种物料。

4、实现了识别ET源文件里面的二次纱向定义属性的裁片物料属性（自动识别同裁片的2种物料属性了）。



2014.4.21版本升级说明：

1、很大幅度的优化了排版算法处理（Plt和Prj格式文件），进一步的节省用料。

2、扩展了加载ET2012（含带3D功能版本）；ET009；ULSG2012正版打版文件。

3、替换了PLT文件提取算法，改为了“快速提取”按钮（针对局部很怪异的PLT，建议重新保存或导出），处理起来意义不大。

4、裁片规则设置对话框内将“单片倾斜”功能名称改为了“倾斜范围”如设置5度，指的意思是0-5度内智能倾斜最佳值。

5、绘图仪设定内，将输出分辨率调整默认为1016值。
