1.运行“UIMCardWriter-EVDO”

2.
凤凰读卡器，必须使用9600速率
Reader：选择“4 RS232 Writer” 
Port：选择正确的读卡器端口号（可以进入设备管理器查看端口号）

3.
如果只有三码：
填入正确的IMSI
填入正确的ESN
填入正确的AKEY
ICCID：全部填入0 （共20个0）
SSD-A：无需填入任何数据
SSD-B：无需填入任何数据
NAI NAME：填入15个0
NAI PWD：全部填入0（共16个0）
其他参数全部保持默认值

如果有五码：
填入正确的IMSI
填入正确的ESN
填入正确的AKEY
填入正确的NAI NAME
填入正确的NAI PWD
ICCID：全部填入0 （共20个0）
SSD-A：无需填入任何数据
SSD-B：无需填入任何数据
其他参数全部保持默认值

4.点击“Write UIM”，稍等片刻，软件提示写卡成功。