Mem



显示有关分配内存区域、可用内存区域和当前在 MS-DOS 子系统中加载进内存的程序信息。键入不带参数的 mem 显示 MS-DOS 子系统的已使用和可用内存的状态。


语法



mem [{/program | /debug | /classify}]


参数



	/program

	显示正加载进入内存的程序状态。

	/debug

	显示当前加载程序和内部驱动程序的状态，以及其他程序信息。

	/classify

	显示加载到常规内存和高端内存区 (UMA) 的程序状态。

/?在命令提示符显示帮助。



注释


XOX
	 XOX
	
 使用 /program
	
不能使用带 /debug 或 classify 的 /program。可以将 /program 缩写为 /p。
    
 使用 /debug
	
不能使用带 /program 或 /classify 的 /debug。可以将 /debug 缩写为 /d。
    
 使用 /classify

/classify 以十进制和十六进制标记列出了每个程序的大小，并且提供了内存使用摘要，并列出了可用的最大内存块。不能使用带 /program 或 /debug 的 /classify。可以将 /classify 缩写为 /c。
	
	 显示内存状态
	
只要分配内存超过 1 MB，MS-DOS 子系统就会显示扩展内存的状态。
	




范例



 假定 MS-DOS 子系统配置在扩展内存。要显示系统总内存（即常规内存、扩展内存和扩充内存）的状态以及当前加载到内存的程序列表，请键入： 

 mem /program 

 结果看起来与下面内容相似： 

 
Address       name         size       type

000000                   000400     Interrupt Vector
000400                   000100     ROM Communication Area
000500                   000200     DOS Communication Area

 000700      IO           000310     System Data

 000A10      MSDOS        0014D0     Syetem Data

 001EE0      IO           0018D0     System Data
KBD        000800      System Program
HIMEM      000420      DEVICE=
000340      FILES=
000090      FCBS=
000170      LASTDRIVE=
000710      STACKS=
0037C0      COMMAND      000A40     Program
004210      MSDOS        000070     - Free -
004290      COMMAND      0001F0     Environment
004490      MEM          0001D0     Environment
004670      MEM          017550     Program
01BBD0      MSDOS        084410     - Free -
09FFF0      SYSTEM       028000     System Program

 0C8000      IO           0083D0     System Data
MOUSE      0083C0      System Program
0D03E0      MSDOS        000050     - Free -
0D0440      REDIR        0009F0     Program
0D0E40      DOSX         007CA0     Program
0D8AF0      DOSX         001030     Data
0D9B30      MSDOS        0164C0     - Free -

 
655360 bytes total conventional memory
655360 bytes available to MS-DOS
637296 largest executable program size

 1048576 bytes total contiguous extended memory
0 bytes available contiguous extended memory
405504 bytes available XMS memory
MS-DOS resident in High Memory Area


 Total conventional memory 是指分配给 MS-DOS 子系统的最多可达第一个 640KB 的虚拟内存大小。
 Available MS-DOS 是指分配的常规内存大小，包括 Cmd.exe 需要的内存。
 Largest executable program size 是程序可用的常规内存的最大连续块。
 Total EMS memory （上例未显示）是指为 MS-DOS 子系统配置的扩展内存大小。
 Free EMS memory(下面范例中没有显示)是指程序可用的扩展内存数量。
 Total contiguous extended 是指 1 MB 以上的内存数。
 Available contiguous extended memory 是指可用于中断 15h 接口的扩展内存。该内存不由扩展内存管理程序管理，例如 Himem.sys。某些较早的程序使用这种不同的扩展内存方案。 Available XMS memory 是指由扩展内存管理程序（如 Himem.sys）管理且程序可以使用的内存。


XOX



 
