Graftabl



启用可在图形模式下显示扩展字符集的功能。


语法



graftabl [xxx] [/status]


参数



	xxx

	指定要在所定义的图形模式中显示扩展字符的代码页。下表显示了每个有效代码页标识号及其国家（地区）或者语言：


值
国家（地区）


437
美国


850
多语言（拉丁文 I）


852
斯拉夫语（拉丁文 II）


855
西里尔文(俄语)


857
土耳其语


860
葡萄牙语


861
冰岛语


863
加拿大 - 法语


865
日耳曼语


866
俄语


869
现代希腊语




	/status 

	标识 graftabl 正在使用的代码页。

	/?
在命令提示符显示帮助。



注释


 有关使用代码页的信息，请参阅“”中的 chcp 或 mode （设置设备代码页）。
    
 Graftabl 不更改控制台输入代码页。Graftabl 只影响指定代码页扩展字符的监视器显示。要更改正在使用的代码页，请使用 mode 或 chcp 命令。
    
理解 graftabl 退出码
	
 下表列出了每个退出码及其简单描述。


退出码
说明


0
已成功装载字符集。未装载过去的代码页。


1
指定了不正确的参数未执行操作。


2
发生文件错误。


    
	 可以在批处理程序的 if 命令行上使用 errorlevel 参数来处理由 graftabl 返回的退出代码。
	




范例



 要将代码页 437（美国）的图形字符集加载到内存，请键入：

 Graftabl 437

 要将代码页 850（多语种）的图形字符集加载到内存，请键入：

 Graftabl 850 

XOX




