Ipxroute


 显示和修改有关由 IPX 协议使用的路由表的信息。使用不带参数的 ipxroute 显示发送给未知、广播和多点播放地址的数据包的默认设置。



语法


 ipxroute servers [/type=x]

 ipxroute ripout network

 ipxroute resolve {guid | name} {guid | AdapterName}

 ipxroute board=n [def] [gbr] [mbr] [remove=xxxxxxxxxxxx]

 ipxrout config


参数




	servers [/type=x]

	为指定的服务器类型显示“服务访问点”(SAP) 表格。 x 必须是整数。例如，/type=4 显示所有的文件服务器。若不指定 /type，ipxroute servers 将显示各种类型的服务器，并按服务器名称列出。

	ripout network
	通过查询 IPX 堆栈路径表和发出 rip 请求（如果必要），确定 network 是否可以到达。Network 是 IPX 网段号。.

	resolve {guid | name} {guid | AdapterName}
	解析友好名称指南的名称，或指南的友好名称。

	board=n
	指定要查询或设置参数的网卡。

	def
	将数据包发送给 ALL ROUTES 广播。如果数据包被传送到不位于源路由表中唯一的媒体访问卡 (MAC) 地址，则默认操作是 ipxroute 将数据包发送到 SINGLE ROUTES 广播。

	gbr
	将数据包发送给 ALL ROUTES 广播。如果数据包传送到广播地址 (FFFFFFFFFFFF)，默认操作是 ipxroute 将数据包发送到 SINGLE ROUTES 广播。

	mbr
	将数据包发送给 ALL ROUTES 广播。如果数据包传送到多播地址 (C000xxxxxxxx)，默认操作是 ipxroute 将数据包发送到 SINGLE ROUTES 广播。

	remove=xxxxxxxxxxxx
	从源路由表中删除给定的节点地址。

	config
	显示所有已配置 IPX 绑定的信息。
	/?
在命令提示符显示帮助。




范例


要显示工作站所在的网段、工作站节点地址和使用的帧类型，请键入如下命令：


ipxrout config

XOX





