简单又快速: 一五码汉字输入法
使 用 说 明 v5.17 智能版
每键一个字根，简单胜于拼音，性能超过拼音三倍！
秉承五码输入法简单好用的特点，在五码10个字根的基础上，再精选16个字根，将汉字结构中组字能力最强的26个部件团结起来，使用26个字母键，每键一个字根，最长五码一字，这就是“一五码”汉字输入方法。 只使用专业输入法10％的字根，获得接近专业输入法70％的性能！学习简单胜于拼音，性能却超过拼音三倍！以GB2312字库进行统计，它有超过四千字没有重码，百分之百的GB单字不需翻屏即可打入。“一五码”输入法的词组性能也有同样的提高，单字和词组混合录入，辅之以智能选词功能，“一五码”输入法的性能已是准专业水平了(专业输入法的字根数通常在200个以上!)。 为了明确了解“一五码”输入法的性能优势，请看下表的统计数据。
普及型汉字输入法 性能比较 (统计数据以GB2312字库为样本)
输入法 | 字元数/ 键位数 | 最大 码长 | 无重码 字数 | 查字翻屏 最大次数 | 首屏(10字) 录入率 | 评 价
一五码 | 26 / 26 | 5 | 4093 | 0(不需翻屏) | 100％ | 好
全拼音 | 26 / 26 | 6 | 14 | 10 | 48％ | 差
| 表中统计数据是以单字录入GB2312全部汉字的情况 |
| 无重码字数: 只统计标准编码，未计入简码 首屏(10字)录入率: 即每屏提示10字时不翻屏录入字数占总字数的比例 查字翻屏最大次数: 最坏情况下需翻屏的次数，按每屏显示10字计算 |
“一五码”输入法也被设计在数字键盘上，将26个字根科学地安排在10个数字键上，称为“一五数码”，如右图所示。“一五数码”只需操作10个键位，性能却超过拼音约2倍，尤其适合喜欢数码方法的用户选用。阅读“一五数码”详细说明请点击此处。 |
“一五码”输入法记忆量少、学习简单、性能优良，是除了专业打字员以外的广大电脑用户优选的汉字录入方法。下面用几分钟时间即可全面掌握该输入法。
目 录 | 一. 字元和键位 每键一个字根 二. 单字编码 一二三四末 三. 词组编码 二字词 三字以上词 词组扩码 智能取词 四. 软件功能 录入提示 功能码 状态图标 功能设置 增删词组 自动组词 自定义码 各种全角符号 | 五. 个别注意 易错字的标准写法 六. 打字技巧 打拼音 打区位码 打重复字 打英文 打数字 ●. 软件安装
一. 字元和键位

注意繁简对照： 钅=金， 纟=糹， 贝=貝， 车=車， 鱼=魚。

“一五码”输入法的的全部字根如上图所示，最重要的是“竖、横、点、撇、折、捺”六种基本笔画，被特别地安排在双手的最佳位置上，即
左手的“S:丶”(点)、“D:丨”(竖,含亅)、“F:一”(横,含横提)，
右手的“J:丿”(撇)、“K:折”(所有的折弯钩笔画)、“L:\”(捺)，使用频度最高。
K键的折为除亅外的所有“折、弯、钩”笔画(乛乚⺄乙等)。
如：乃:Ｋ丿 及:丿Ｋ\ 以:Ｋ丶丿丶 子:Ｋ亅一
爿:Ｋ丨一丿 阳:Ｋ丨口一 狗:丿Ｋ丿丿..口 勺:丿丶
必:丶Ｋ丶丿丶 好:Ｋ丿一乛(亅)一
在六个基本笔画之外，“一五码”输入法精选了20个字根，字根的安排充分考虑了使用频度和便于记忆，请见前面的键盘图，相信你很快就能找出规律记住大部分(与读音或字形相联系)。下面对部分字根的用法作一简要说明。
▲“口囗”作为整体取为O。取囗后,囗中剩下笔画的最后一笔取为末笔。
如: 日:口一 田:口一丨

▲键T“土”包含“士”。“生青隹垂栽啬”等字不取土,分拆。
如： 王:一土 主:丶一土 重:丿一口一土 理:一土口一土 坝:土贝
▲键R仅为“扌”。“牛手特我”不取扌。
如： 打:扌一亅 撙:扌丶丿酉..丶

▲键Y“月”,含“且县具用”首部。
如： 用:月丨 甫:一月丨丶 具:月一一丿丶

▲撇点视作丿
如： 来:一丶丿一..＼ 学:丶丶丿丶..一 箜:⺮宀丿丶..一

▲键M“木”。“束乘未来耒”等字中“木”不明显，分拆。
如： 米:丶丿木 余:丿\一木 果:口一木

▲键H仅为“艹”。“带舞井塞”不取艹。
如： 垂:丿一丨艹(一)一 曹:艹口一口一 甘:艹一一 世:艹一乚

▲对于多笔画字根,只当独立存在(不与其它笔画相交)或习惯认同时才取,不易看出的拆为单笔。
每键只有一个字根，简单吗？

返回目录>>>

二. 单字编码

在“一五码”输入法中，单字按其书写顺序取它的第一、第二、第三、第四和最末部件的对应键码作为其编码，最长5码；如果不足五个部件，则取完为止。例如:

| 中: 分解为:口丨 | 编码:OD |
国: 分解为:囗一土丶 | 编码:OFTS
爱: 分解为:丿丶丶丿...\ | 编码:JSSJL
花: 分解为:艹丿丨丿乚 | 编码:HJDJK

汉字的书写笔画顺序以《新华写字字典》为准。为兼顾不同人的书写习惯，软件中设置有容错码。
在易错的个别字的写法上，许多人与标准写法有些偏差，请看后面“个别易错字的写法”中列举的一些字。
如果你打的字没有出现,请用另一种可能的书写笔画顺序尝试一下，很可能是你的写法与标准有点偏差。为了兼顾不同的书写习惯，本软件中备有容错码，多数不标准的习惯写法也可打出单字，但在词组编码中只接受标准写法。
在一五码输入法软件中，大多数常用字只需打入1到3码即可录入。

按顺序取一二三四末，方便吗？

返回目录>>>

三. 词组编码

“一五码”输入法允许字词混合录入以进一步提高录入效率。对二字词和二字以上词，“一五码”输入法定义了两条编码规则。由于“一五码”所用字根较少，致使少量词组的重码稍多，为了解决这一问题，一五码软件还定义了“词组扩码”功能并自动转换。智能取词功能将使用户更快地进行词组录入。

㈠ 二字词: 取首字的第一、二码，笫二字的第一、二、三码，简记为12、123。 如:

中(口丨)国(口一土丶) | 词码为:口丨口一土
五(一丨..)码(一丿口..) | 词码为:一丨一丿口

如果首字只有一码，则在笫二字多取一码，取完为止。 如:

一(一)项(一丨一一..贝) | 词码为:一一丨一一

㈡ 三字及三字以上词: 取前两字的前两码、笫三字的首码，简记为12、12、1。 如:

| 中(口丨.)国(口一..)银(钅..)行 | 词码为:ODOFA |

如果第二字只有一码，则在最后一字多取一码，取完为止。 如:

| 第(⺮..)一(F)名(JKSO) | 词码为:XKFJK |

㈢ 词组扩码: 因为“一五码”简单，所用的字根较少，在数万个词组中，有几十组词的重码比较多。为此，一五码软件增设了“词组扩码”功能，使词组录入的重码大为降低。
(1) 在打入词组的前5码后，一五码软件自动进入词组扩码状态，编码提示框自动加长、继续提示1到2个扩展码，用户可再打入最后一字已取编码后面紧接着的两码。即:
★二字词扩码: 5码+两码，全部编码为: 首字第一二码、末字的一二三四末码(简记为12、1234末)。
★三字以上词扩码: 5码+两码，全部编码为: 前两字的前两码、笫三字的第一二三码(简记为12、12、123)。如:

愉(SS..)快(SSDKL) | 在词码“SSSSD”后可再扩码“KL” 全码:SSSSD_KL
多(JK..)党(丨丶..)制(JFFDD) | 在词码“JKDSJ”后可再扩码“FF” 全码:JKDSJ_FF

(2) 在词组扩码状态时，在第六码打入“A”(钅)，可使只有5码的词单独列出。如“关于、善于、精干、精于……”。
㈣ 智能取词: 一五码软件具有智能取词功能，可以根据所录入的语句，自动将最可能匹配的词组显示在最前面，使用户可以快速录入。在用户使用一段时间后，软件将自动学习用户的用词习惯，使智能性能越来越好。

㈤ 词组容错: 一五码软件具有词组容错功能，对于在单体字中为笔画“捺”，而在合体字中变形为“丶”的字，在词组中应取为“丶”，但也允许认为是笔画“捺”。
如“令”与“页”组成“领”字，“令”第二笔为“捺”，“领”第二笔为“丶”; 而词组“领导”的编码，可为“丿丶...”，也可打为“丿\...”，以适应一般用户的习惯。对于“头”“食”等字的末笔，也允许作同样的处理。

㈥ 词组中可以含有各种全角符号。对于没有定义编码的全角字符，其编码在一五码中取“LL”。但是，无编码的全角符号不能是词组的第一个字符。

要尽量使用词组。“一五码”很简单，词组亦很轻松！一五码的智能功能也主要是以词组为基础的，一五码词库亦收录了很多流行短语，大可一试。
大部分的常用词组都可在4到5码完成！
打词组略费脑筋，但是熟能生巧，掌握它将使效率大增！

返回目录>>>

四. 软件功能

1.使用键位
“一五码”的编码键使用26个字母键，“Enter或空格”、“；”、“>”、“<”为快选键(详见下面第2条)，“'”为复选键。
本软件中的编码提示均为大写字母，是与键盘保持一致。实际打字时，键盘灯应关闭，处于小写状态。

2.录入提示
一五码软件的录入提示为:
<快选键(红色)><字词(黑色[自定码绿色])><编码提示(淡兰+蓝色)>
其中，“快选键”是指击该键可快速选择对应字词。一五码软件使用的快选键有:
“空格、回车”: 取提示窗中第一字词;
“；”: 取提示窗中第二字词; “Tab”键也可取第二字词；
“> ”: 重码不超过一屏时取第三字词; 重码字词超过一屏时, 重码字向后翻屏;
“< ”: 未向后翻屏时取第四字词, 否则重码字词翻回首屏;
在第一五码时若重码超过一屏，打“<”可使重码字词的首尾顺序交换。
“ '”: 当一个字词录入后，用“'”可重新激活该组编码，进行重复字词快速录入。

右图为打入“州”前3码的情形。再打Enter键或空格键即可录入“州”。其后各字为快选提示字，可在不打完该字编码的情况下提前录入，提高录入速度。如:打“；”可录入第二行词组“前门”。 用大键盘数字可直接选入第3行以后各字。 |

上右图各部分的含意为:
㈠ 已输入的编码“丶丿丶”(SJS)显示在左上角的提示框中;
㈡ 与编码(SJS)相匹配的单字和词组提示在下面的候选窗中。其左侧的红色符号是快选键，如打入“；”可立即输入词组“前门”字。
请注意第五组以后的字词的快选键, 您有二种可选的操作方式:
① 用大键盘上排的数字键，可直接选入对应的字词。如打“5”即录入“关门”;
② 对于编码还没有打完的字，继续打入一码，将使该字上移，可直到移至前4行或打完5码时选入。
推荐打法: 在打前4码时主要关注前4行的提示，所打字没出现就继续打一码；只在笔画打完(如“于干亍”)或打完5码时才去查看第5行后的提示。
㈢ 字词后面的数字显示的是该字词的标准编码。淡兰色数字是已打入的编码，蓝色数字是还未打入的编码，紫色数字是容错字的标准编码。
大多数常用字只需打入1到3码就可录入，使用词组效率更高。
3.功能码
根据“一五码”输入法的编码特点，一五码软件可用一些简单的编码组合来完成某些软件功能。PC版软件定义了如下基本功能码:
●拼音录入: LPpppppp (pppppp为拼音码)
●区位码录入: LQnnnn (nnnn为0101到8794的区位码)
●中文标点和各种符号快速录入: LA?, LF??，LS??，LX??，LE??
●删除旧词组: LLX (关闭程序时词组自动存盘，请看下面说明5)
●定义新词组: LLC (关闭程序时词组自动存盘，请看下面说明5)
●显示帮助: LLB
●显示键盘图: LLT
▲特请关注以“L”打头编码的中文标点和各种符号，对录入很有帮助。可打开“帮助”→翻到第五页查看相关的符号及其编码。

4.窗口图标
五码输入法的状态窗口显示如右图所示(一五码类似):
① 用鼠标左键点击“五码”区域或按Shift键可切换为中文/英文；
② 用鼠标左键点住五码图标可拖动该窗口。
其后四个图标分别是:
③ 全角/半角切换：半角符号即原始的英文符号，如网址和数据；全角符号占两个半角符号的宽度(如中文标点)，用于中文打字。
④ 中文标点／英文标点切换； 转换的标点符号如下(请注意“。”，保留了“.@”以便于录入网址和数据)：

英文符号： | ! ` ~ $ % ^ & \ , ; : / ? ' ' " "
中文符号： | ！·～￥％…—、，；：。？‘ ’ “”

⑤ 键盘图:显示/关闭；
⑥ 帮助窗:显示/关闭。
●用鼠标右键点击五码图标，可弹出设置菜单，项目如下:
“ 添造新词组 ” →手工定义新词组，词组编码自动产生;
“ 删除旧词组 ”;
“ 查阅自定码 ”;
“ 用联想词组 开/关”;
“ 用主区键盘 开/关”;
“ 选字提示音 开/关”→非重码字自动上屏或转为数字候选状态时提示音;
“ 显单字读音 ” →显示已打单字的读音,帮助学习(限于GB汉字);
“ 显小键盘图 ”;
“ 显大键盘图 ”;

“ 全部词扩码 ” →一五码总是允许所有词组都使用扩展编码;
“ 自动造词 ” →允许将合适的单字串自动转为词组。但自动转换在个别时候不太准确，你可用“删除词组”功能将不合适的词删去。

“ 用五码智拼 ” →选择使用五码智能拼音输入法;
“ 用五码 ” →选择使用五码输入法;
“ 用一五数码 ” →选择使用一五数码输入法;
“ 用一五码 ” →选择使用一五码输入法;
点击相应的栏目，可进入文字提示相应的功能.
5.添加词组、删除词组
当用户要添加自己的新词组或要删除旧词组时，可以:
●添加新词组时打入功能码“ LLC”;
●删除旧词组时打入功能码“ LLX”;
●用鼠标右键点击一五码图标，在弹出菜单中选择相应的功能“添加新词组”或“删除旧词组”即可进入相应功能，弹出一个词组管理窗口。
添加词组时，在词组管理窗口中打入新词的内容，可以是汉字或全角符号，最多四十个，然后打入回车确认，新词的编码即自动产生，再确认退出即可。
删除词组时，在词组管理窗口中打入旧词的内容，然后打入回车确认，如果有该词则被删除，否则提示无该词，再确认退出即可。
词库的修改将在关闭程序时自动存盘。
6.容错码、自定义码
容错码是指按标准写法外的习惯写法进行的编码，以照顾不同用户的书写习惯。
自定义码是指将非汉字的全角符号、GBK汉字定义为一五码编码进行输入。
“一五码”输入法的自定义码文件名是Z5ZRC.5M，如果用户要查编它，可以:
●打入功能码“ LLR”，或者
●用鼠标右键点击一五码图标，在弹出菜单中选择“查编自定码”,
即可打开一个一五码的自定义码文件副本，可以查阅已有的编码。
该文件的第一行写有自定义码文件的准确路径，如果用户要修改或添加，请用任何文本编辑软件(如WINDOWS的记事本)打开，按其中的说明编辑该文件即可。

○在自定义码文件Z5ZRC.5M中写有部分可能用到的GBK汉字的编码。如果你还要用其它的字，只要打开该文件、加入要用的字、在字后按规则加上编码即可。
▲自定义码文件Z5ZRC.5M一定要用纯文本文件的形式存盘！
▲自定义码文件Z5ZRC.5M修改存盘后，如果您从开机后还没有用过五码系列，则可打开一五码，修改的内容马上就可生效。如果开机后已用过五码系列之一，就要关闭用过五码的程序，如果是在WINDOWS桌面上打开过就要重新启动计算机，修改的内容才能生效。
下表是Z5ZRC.5M中定义的部分全角符号，符号后的数字是对应的编码，此外还有“LX~~”西腊文，“LR~~”日文符号。

。LAA ，LAB ；LAC 、LAD ！LAE ？LAF ：LAG “LAH ”LAI …LAJ | 《LFAA 》LFAB 〖LFAC 〗LFAD 【LFAE 】LFAF ＜LFAG ＞LFAH （LFAI ）LFAJ | 『LFBA 』LFBB ∧LFBC ∨LFBD ‘LFBE ’LFBF ［LFBG ］LFBH ｛LFBI ｝LFBJ | ≤LFCA ≥LFCB ≮LFCC ≯LFCD ≠LFCE √LFCF ＝LFCG ±LFCH ×LFCI ÷LFCJ | ↑LFDA ↓LFDB →LFDC ←LFDD 々LFDE ～LFDF ≈LFDG ∝LFDH ∵LFDI ∴LFDJ | ＄LFEA ￥LFEB ￡LFEC ￠LFED №LFEE ℃LFEF ％LFEG ‰LFEH ※LFEI ·LFEJ | □LFFA ■LFFB △LFFC ▲LFFD ☆LFFE ★LFFF ◇LFFG ◆LFFH ●LFFI ○LFFJ | ①LSOA ②LSOB ③LSOC ④LSOD ⑤LSOE ⑥LSOF ⑦LSOG ⑧LSOH ⑨LSOI ⑩LSOJ | ⅠLSRA ⅡLSRB ⅢLSRC ⅣLSRD ⅤLSRE ⅥLSRF ⅦLSRG ⅧLSRH ⅨLSRI ⅩLSRJ

你可以在一五码中打入“L”并向后翻页，可看到全部全角符号。你也可在自定码文件中添加自己的全角符号。

返回目录>>>

五. 个别注意

请注意个别字的写法(以《新华写字字典》为准):

| 冗: 丶乛丿⺄ | 平宝盖第一笔为点 |
雨: 一丨丨丶丶丶丶 | 里面为四点
雪: 一丶乛丨...一 | 雨字头第二笔变形为点
其: 艹一一一丿丶 | 头三笔变形为艹
曹: 艹口一口一 | 上部取为艹
由: 囗一丨 | 第一笔属于囗,取囗后末笔变为丨
忆: 丶丶丨乙 | 忄: 字典写法为[丶丶丨]
万: 一丿 | 字典写法
皮: 乛丿丨７＼ | 字典写法
瓦: 一し⺄丶 | 字典写法
臼: 丿丨一一一 | 字典写法
单: 丶丿口一一丨 | 撇点作丿
衤: 丶７丨丿丶 | 撇点作丿
边: 丿丶\ | 辶廴: 都是最后写
廷: 丿土\ | 辶廴: 都是最后写
我: 丿一丨一(乚丿)丶 | 右上角带的点: 都是最后写
龙: 一丿乚丿丶 | “尢”+“丿丶”
成: 一丿乚(丿)丶 | 右上角带的点: 都是最后写
臧: 一丿∟一(丿..)丶 | 右上角带的点: 都是最后写
从双对邓劲舒斜剑: | 第二笔均是丶(3)，不是\(6) 单字的捺在合体字中变形为丶

返回目录>>>

六. 一五码打字技巧

打开、关 闭输入法 | 有四种方式： ① 用鼠标左键点击任务栏中(时间旁边)的“CH/EN”图标，弹出输入法菜单，从中可选取输入法，选“CH/EN”则关闭输入法。 ② 同时按下“Ctrl”键和空格键，可关闭或打开当前输入法，但仅当光标在文字框时有效。 ③ 同时按下“Ctrl”和“Shift”键，可轮流切换输入法。 ④ 在“控制面板→(区域选项)输入法”，给五码设上快捷键，如 Shift_Alt_1，就可同时按下三键快速打开输入法。
快选键 的使用 、 提示字 的选择 | 一五码输入法简单好用，请按如下方式灵活使用快选键，取得快速打字的效果: 每当您打入一码，一五码软件将在提示窗显示最多12个候选字。此时，您可以只注意前4行的提示字。如果所要打的字在前4行中，就要用相应的快选键(回车[或空格键]；><)将其选入； 如果所要打的字在5到12行中，您有二种可选的处理方法: ① 用大键盘的数字键选入； ② 如果该字的编码还没有打完，就继续打入一码，该字将会上移，直到移至前4位或编码打完时选入。<推荐采用此方式>
重复字 的录入 | 当一个字或词输入后，再打入“＇”将重新调出前一组编码，可输入重复的字词或在前一屏重新选字，相当快捷。
中文标点 符号 | 在自定义码中有各种中文标点符号。打入“L”就可看到常用标点，马上就可输入；其它符号的编码在“LF??”“LS??”，帮助中便有说明。打入功能码“LLB”，弹出帮助窗口，翻到第五页，有一个汇总表，用多了就熟悉了。“LA~”中文标点,“LX~~”西腊文，“LE~~”英文全角符号，“LR~~”日文，用户还可加入自己常用的全角符号。
西腊文 | 在自定义码中“LX~~”即是西腊文全角符号，用户可用“查自定码”查阅。
日文 | 在自定义码中“LR~~”即是日文全角符号，用户可用“查自定码”查阅。
录入大写 、上档 英文符号 | 用“Shift+字母键”组合，可任意录入上档和大写符号。如果是长篇的大写英文，最好打开“大写”灯输入，打完后再关闭大写灯。
录入少量 英文符号 | 单击“Shift”键，转入内部英文状态即可录入；需要输入汉字时，单击“Shift”键，即返回了中文录入状态。
录入长篇 英文符号 | 最好用“Ctrl+空格”关闭汉字输入法后录入；需要输入汉字时，再用“Ctrl+空格”打开汉字输入法。
录入数字 | 大键盘上排的数字键总是可用于录入数字；也可单击“shift”键切换为英文状态，用小键盘的数字键录入。
关于简码 | 多数常用字只打入一码、二码或三码就可看到，可用“空格(或回车)；><”4个快选键或主键区数字键选入，这就是简码。出现在前4位的简码应当尽量记住并选入，第5行以后的简码就用不着去记它，可以使用也可以不使用。
词组用法 | 一五码很简单，词组也很好用。但由于一五码使用的字根太少，在一五码软件提供的数万个词组中，有几十组编码的重码词较多，此时可使用词组扩码功能，继续打入后续的一到二码，使选词变得很轻松。请看前面词组编码部分。 如果使用了词组扩码功能，在第六码打入“钅”(A)将列出只有5码的词组，便于打5码词。
使用拼音 | 在一五码软件中，先打入“LP”，便可紧接着输入汉字的拼音编码，用拼音录入汉字。在录入拼音时，汉字的后面将提示该字的一五码编码，可同时用于查询字的写法。拼音中可打单字也可打词组(详细可参看“五码智拼说明”)。
用区位码 | 在一五码软件中，先打入“LQ”，便可紧接着输入汉字的区位码，用区位码录入汉字。在录入区位码时，汉字的后面将提示该字的一五码编码，可同时用于查询字的写法。
容错码、 纠正 汉字写法 | 一五码在编入汉字的标准写法之外，还把部分汉字的不同写法作为容错码编入，以方便各类用户打字；容错字在提示框中显示为绿色(GBK字也提示为绿色)。但是词组的编码不使用容错码。所以用户在遇到绿色提示字时，要注意该字后面提示的标准编码，逐步使自己的写法与标准写法一致。
关于汉字 的字库 | 在WINDOWS软件中，通常涉及两个字库，一个是GB2312字库，有6763个汉字，我们通常所用的字都包含在里面。一般的输入法也是主要以此为基本字库的。但是随着电脑用途的扩大，有些不常用字就打不出来了，如“镕”字就不在GB2312中。因此后来又扩展了一个二万字的大字库，即GBK字库，习惯上把不在GB2312中而在GBK字库中的字称为GBK汉字。GBK字库主要是繁体字、港台用字、生僻字。 “一五码”输入法的基本字库也是以GB2312为准的。如果把GBK字库全部加入，很多字用不到，却产生很多重码，影响录入速度。所以“一五码”输入法只将常用到的GBK字的编码写入“自定义码”文件，如“呎吋”等，有些取名字用到的如“喆嚞”等也写了进去，用户还可以添加。 在GB2312字库中，区位码0101到0994是各种数字符号，1001-1594空着，1601到8794是汉字(5590-5594空着)，8801到9494是空的，没有字。“一五码”输入法中先打“LQ”后可紧接着输入区位码。
添加 GBK汉字 编码 | 在自定义码文件Z5ZRC.5M中写有部分可能用到的GBK汉字的编码。如果你还要用其它的字，只要打开该文件、加入要用的字、在字后按规则加上编码即可。 由于GBK字较少被使用，建议将不足5码的GBK字的编码，重复末码直到5码，以便于快打常用的字词。 ▲ 自定义码文件Z5ZRC.5M一定要用纯文本文件的格式存盘！ ▲ 自定义码文件Z5ZRC.5M修改存盘后，如果您从开机后还没有用过五码系列，则可打开一五码，修改的内容马上就可生效。如果开机后已用过五码系列，就要关闭打开过五码系列的程序(在WINDOWS桌面上打开过就要重新启动计算机)，修改的内容才可生效。

返回目录>>>

七. 软件安装

先将软件包解压缩到任一目录，运行其中的“SETUP.exe”程序,按提示进行即可完成软件安装。
▲软件安装后，点击WINDOWS任务栏的输入法选择图标，点击其中的“五码.一五码.一五数码.五码智拼”，即可使用五码系列输入法了。此时用右键点击五码状态条，弹出一个设置菜单，点击“一五码”，即选择了使用“一五码输入法”。
●如果用户已经安装过五码系列，则在升级安装时不要运行五码系列(已运行五码系列的程序必须关闭，如果是在WINDOWS面板上打开过五码系列就要重新启动WINDOWS)，否则将不能成功安装。
●如果用户将WINDOWS输入法默认设置为“五码”，WINDOWS开机即起动了五码软件; 用户升级安装前，必须将输入法默认设置为“英文”、关机后重新启动WINDOWS到英文输入状态，方可升级安装成功。
有关一五码的更新消息请看网站 http://www.china5M.com 。

返回目录>>>

●. 一五码打字练习软件

五码软件包中提供有一个五码打字练习软件。五码安装后，从WINDOWS的“程序”→“5M打字学习”→“五码汉字录入练习”即可进入，从中可选择“一五码”打字练习。它可帮助用户快速熟悉汉字规则笔画写法和词组打法。

返回目录>>>

其它说明：
五码汉字输入法使用说明
一五数码输入法使用说明
五码智能拼音输入法使用说明