
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡NetWare Client32驱动的安装

  内容：
  -----------
  (A)在NetWare Client 32 for DOS下安装
  (B)DCNODI.LAN参数描述

  (A)在NetWare Client 32 for DOS下安装
  ========================================
  1.假设您已经在计算机上安装了NetWare Client32 for DOS，安装路径是“C:\NOVELL\CLIENT32”。

  2.插入网卡驱动程序磁盘。

  3.复制X:\LANDRV32下的下列文件到C:\NOVELL\CLIENT32下，
    DCNODI.LAN ------ Client32 ODI 驱动
    DCNODI.LDI ------ 驱动安装信息文件
    注意：“X:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

  4.参考下列范例修改C:\NOVELL\CLIENT32下的STARTNET.BAT文件。
    STARTNET.BAT for DOS32的范例
    ===========================
       SET NWLANGUAGE=ENGLISH
       C:\NOVELL\CLIENT32\NIOS.EXE
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\LSLC32.NLM
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\CMSM.NLM
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\ETHERTSM.NLM
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\DCNODI.LAN FRAME=ETHERNET_802.2
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\DCNODI.LAN FRAME=ETHERNET_802.3
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\DCNODI.LAN FRAME=ETHERNET_II
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\DCNODI.LAN FRAME=ETHERNET_SNAP
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\IPX.NLM
       LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\CLIENT32.NLM
   
   注意：假设Novell Client 32文件被安装在c:\Novell目录下。

  5.重新启动计算机。


  (B)DCNODI.LAN参数描述
  ========================
  DCNODI.LAN有如下一些参数：

    1. SLOT   : 当系统发现计算机内有多块DCN-530TX网卡时，指定使用哪一块网卡。
                SLOT关键字是一个与PCI BIOS相对应的索引值。不同计算机的SLOT到物理PCI插槽的映射是不同的。

                例如: LOAD DCNODI SLOT=3 FRAME=ETHERNET_802.2

    2. FRAME  : 指定驱动使用什么帧类型。
                可用的值有Ethernet_802.2，Ethernet_802.3，Ethernet_II and Ethernet_SNAP。
                当同一个驱动加载不同帧类型时，可以同时使用多种帧类型。

                例如: LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2
                      LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_802.3
                      LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_II
                      LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_SNAP

    3. NODE   : 用一个不同的地址来替代烧在EEPROM中的节点地址。

                例如: LOAD DCNODI NODE=00030FFFFFFF

    4. Medium : 指定驱动使用哪一种媒体类型。可用的值有AUTO,10-HD,10-FD,
                100-HD, 100-FD.

                例如: LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2 Medium=100-FD
