
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡NetWare DOS ODI驱动程序的安装

  内容：
  --------
  (A)安装过程
  (B)配置文件

  (A)安装过程 
  ============================
  1.假定您已经在计算机上安装了NetWare Client for DOS，安装目录是“C:\NWCLIENT”。

  2.复制X:\NETWARE\DOSODI\DCNODI.COM到NetWare client目录“C:\NWCLIENT”。
    注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

  3.复制X:\NETWARE\DOSODI\NET.CFG到NetWare client目录“C:\NWCLIENT”，覆盖已存在的NET.CFG文件。
    注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

  4.在CONFIG.SYS文件中添加LASTDRIVE=Z。

  5.使用下列命令来登录到Novell服务器上：
          LSL
          DCNODI
          IPXODI
          VLM
          F:
          LOGIN <user_name>

  (B)配置文件
  =====================
  文件名： NET.CFG

  配置文件的例子：
  ----------------------------------------------------
  Link Driver DCNODI
      FRAME Ethernet_802.2
      FRAME Ethernet_802.3
      FRAME Ethernet_SNAP
      FRAME Ethernet_II

  ;       No_Early_Rx_Interrupt_Enable
  ;       Node address      0200e8123456
  ;       FORCE_MEDIA
  ;       Connection_Type = 10MFD ; 10M 10MFD 100M 100MFD, default is AUTO
          TX_THRESHOLD    = 0     ; 0..3, 4=Store and forward, default=0
          RX_THRESHOLD    = 1     ; 0..2, 2=Store and forward, default=1
          CAL             = 2     ; 0..3, default = 2
          PBL             = 10    ; 0,1,2,4,8,10,20, default = 10
          Rx_Buffer_Size  = 100   ; Hex number, 100-600
  ;       Slot  1
          RX_FIFO_SIZE    = 2     ; 0..2, 0 ~ 2:2K, 3:1K; 0 is default

  NetWare DOS Requester
          FIRST NETWORK DRIVE = F
          NETWARE PROTOCOL = NDS BIND
  ;       MAX IPG = 0
  ;       PBURST READ WINDOW SIZE=45
  ;       PBURST WRITE WINDOW SIZE=45
  ---------------------------------------------------------------------

所有的注册商标属于它们所对应的所有者。