
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡在Windows 2000下的安装

  内容：
  -------
  (A)安装过程
  (B)配置参数

  (A)安装过程
  ==================================
  1.确定计算机的电源已经关闭。

  2.将网卡插入计算机的某个空闲PCI插槽中。

  3.打开机器电源，启动Windows 2000。

  4.系统将自动发现新硬件，显示“发现新硬件”对话框。

  5.插入驱动程序磁盘，点击“下一步”。

  6.选择“搜索适合设备的驱动程序（推荐）”，点击“下一步”。

  7.选择“指定位置”，点击“下一步”。

  8.在对话框内，指定驱动程序位置。例如：x:\win2000
    注意：“X:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”
    点击“确定”。
  
  9.点击“下一步”。

  10.当系统显示“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”时，点击“完成”。

  11.取出网卡驱动程序磁盘。

  (B)配置参数
  ==================================
  1.双击“我的电脑”。

  2.双击“控制面板”。

  3.双击“系统”。

  4.从“系统属性”对话框中选择“硬件”页。

  5.单击“设备管理器”按钮。

  6.从“网络适配器”项目中双击“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”。

  7.选择“高级”页。

  8.在属性框中有9个项目：
    ------Media Type      
    .指定网卡的媒体类型。
    .缺省：AutoSense。
       
    ------PME Enable
    .指定远程唤醒功能是否有效。
    .该功能是否有效取决于您的计算机是否支持PCI 2.2规范。
    .缺省: Enabled。
                       
    ------Wake On Ping
    .指定当收到“PING”包时是否会被唤醒。 
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省：Enabled。

    ------Link Wakeup(Off->On)
    .指定当侦测到物理链路连结时是否会被唤醒。
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省: Enabled。
       
    ------Link Wakeup(On->Off)
    .指定当侦测到物理连接断开时是否会被唤醒。
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省: Disabled。

    ------Magic Packet Wakeup
    .指定当收到Magic Packet时是否会被唤醒。
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省: Enabled。

    ------Flow Control
    .指定802.3x 是否生效。
    .缺省: Enabled。
       
    ------Priority Packet
    .指定802.1p是否生效。
    .缺省: Disabled。
       
    ------VLAN ID
    .指定802.1q是否生效。
    .支持最多可达4 VLAN ID。
    .缺省: 0 (Disabled)。

  9.配置好相应参数后，点击“完成”以使配置生效。

商标:
Microsoft Windows 2000是微软公司的注册商标。