
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡NDIS/2驱动在OS/2 LAN Server下的安装

  内容：
  ----------
  (A)在OS/2 LAN Server 3.0上的安装
  (B)在OS/2 LAN Server 4.0上的安装
  (C)在OS/2 LAN Server 4.0上的安装(多块网卡)
  (D)在IBM LAN Services v4.x上的安装和配置

  (A)在OS/2 LAN Server 3.0上的安装
  =================================
  1.从驱动程序磁盘中复制DCNND2.OS2和DCNND2.NIF(X:\NDIS2\OS2)到C:\IBMCOM\MACS。
    注意：“X:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

  2.双击OS/2 LAN Service图标。

  3.选择“Installation and configuration.”，界面上将显示IBM的Logo。

  4.点击<OK>。

  5.选择<Advance>，按回车键。

  6.选择“Install or Configure this Workstation.”。

  7.选择服务器类型，添加一台服务器或域控制器，并且显示“install or remove”选项。

  8.选择“Configure a component.”。

  9.点击“Configure”按钮。

  10.选择“Configure workstation.”。

  11.当提示识别网卡时，请选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，点击<Add>按钮。

  12.在列表中选择“802.2”，点击<Add>按钮。

  13.在列表中选择“IBM NETBIOS”，点击<Add>按钮。

  14.选择<OK>，确认所有的选择。

  15.根据提示完成相应操作，选择<OK>接受缺省值。

  16.一直选择<OK>，直到界面提示创建新的CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT文件，并备份旧的CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT文件为止。
     选择<OK>确认。

  17.安装完成，重新启动计算机。

  (B)在OS/2 LAN Server 4.0上的安装
  =================================
  1.在OS/2桌面上，双击MPTS(Multi-Protocol Transport Service)图标。界面上将显示IBM的Logo。

  2.点击<OK>按钮。

  3.点击<Configure>按钮。

  4.选择“LAN adapters and protocols”项，点击<Configure>按钮。

  5.点击<Other adapter...>按钮。

  6.插入驱动程序磁盘，输入驱动程序路径如：x:\NDIS2\OS2。
    注意：“X:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。
    点击<OK>按钮。

  7.当提示识别网卡时，从网卡列表中选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，点击<Add>按钮。

  8.在协议列表中选择“IBM 802.2”，点击<Add>按钮。

  9.在协议列表中选择“IBM OS2 NETBIOS”，点击<Add>按钮。

  10.如果需要登录到NetWare服务器，请从协议列表中选择“IBM NetWare Requester Support”，点击<Add>按钮。

  11.选择<OK>确认所有选择。

  12.点击配置窗口中的<Close>按钮。

  13.点击MPTS窗口中的<Exit>按钮。

  14.点击<Exit>按钮，界面将提示备份旧的CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT文件，并创建新的CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT文件。点击<OK>确认。

  15.安装完成。重新启动计算机。


  (C)在OS/2 LAN Server 4.0上的安装(多块网卡)
  ==========================================
  要想安装多块网卡，必须做如下操作：
  a.配置<LAN Services>
  b.配置<MPTS>

  a.配置<LAN Services>
  --------------------
  1.在OS/2桌面上，点击<LAN Services>。

  2.在LAN Services窗口上，双击<OS/2 LAN Services Installation/Configuratin>。

  3.当显示IBM的Logo后，点击<OK>。

  4.在“Basic or Advanced Installation/Configuration”对话框中，点击<Advanced>。

  5.在“Installation Tasks”对话框中选择“Install or configure this workstation”，点击<OK>。

  6.选择服务器类型(例如，域控制器)，点击<OK>。

  7.在“Installation and Configuration”对话框中选择“Configure a component”，单击<OK>.

  8.在“Configure”对话框中选择“LAN Services Adapters”，点击<Configure...>。

  9.选择“LAN Services”将要使用的网卡(如果是两块网卡，选择Adapter 0,Adapter 1)，点击<OK>。

  10.为每一块网卡分配“NETBIOS Resources”，例如：Sessions，Commands&Names(可以使用默认值)，点击<OK>。

  11.在“Configure”对话框中，点击<OK>。

  12.在“Installation and Configuration”对话框中选择“Apply the changes”，单击<OK>。

  13.根据提示完成安装。
  
  14.关闭电源，重新启动计算机。


  B.配置<MPTS>
  --------------------------
  如果有多块网卡，则需要配置每一个插槽上的网卡，点击“Configure”窗口上的<Edit>按钮。

  *********************************************************
  *    提示!!                                             *
  *    每一个slot代表一个已经安装网卡的索引值，它         *
  *    是由PCI BIOS分配的。例如：如果第一个插槽被分配为   *
  *    slot=1,那么下一个插槽将被分配为slot=2,第三个被分   *
  *    配为slot=3,依此类推，直到最后一个插槽。            *
  *********************************************************

  (D) 在IBM LAN Services v4.x下安装和配置
  ==================================================
  D.1安装过程
 
  注意：
  .如果您的PC尚未安装IBM LAN Services，您想在安装IBM LAN Services的过程中安装网卡驱动程序，请按照第1部分的安装步骤。
  .如果您已安装IBM LAN Services，则请按照第2部分的安装步骤。

   (1)在安装 IBM LAN Services的过程中安装网卡驱动。
      注意：由于DOS LAN Services安装程序的问题，请严格遵照以下步骤。
  
      1.在IBM DOS LAN Services (DLS) Diskette 1的根目录下建名为NDIS2的目录。然后再在NDIS2下建一个DOS目录。
        这样, 应有如下目录结构：“X:\NDIS2\DOS”，与网卡驱动磁盘的NDIS2 DOS驱动程序的目录结构相同。
        注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

      2.从网卡驱动盘\NDIS2\DOS目录拷贝文件DCNND2.DOS 到新建的目录中（IBM DOS LAN Services Disk 1的\NDIS2\DOS）。

      3.运行INSTALL.EXE安装IBM LAN Services。

      4.按照界面提示进行安装。

      5.在网卡列表内，选择“Network card not shown in list below...”，按回车键。

      6.在输入框内输入“X:\NDIS2\DOS”，按回车键。
        注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

      7.系统将提示“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，按回车键确认。

      8.LAN Services将请求使用DOS LAN Services Disk1，按回车键确认。

      9.请输入机器名、用户名和域名。

      10.如果所有选项正确，选择“The listed options are correct.”，按回车键继续。

      11.建议使用界面上显示的缺省选项，并选择“The listed options are correct.”，按回车键继续。

      12.确认“slot”和“Media”参数(建议使用缺省配置)。选择“The listed options are correct.”，按回车键。

      13.完成后续安装，重新启动计算机使配置生效。

  
   (2)安装网卡驱动（通常情况）
      1.插入驱动程序磁盘。

      2.进入LAN Services目录，如：C:\NET。

      3.运行INSTALL.EXE（LAN Servies的安装/配置程序）。

      4.如果所有选项都正确，选择“The listed options are correct.”，按回车键继续。

      5.选择“Network card”，按回车键来安装驱动程序。

      6.选择“Add driver for network card”，按回车键。

      7.从网卡列表内，选择“Network card not shown in list below...”，按回车键。

      8.在输入框内输入“X:\NDIS2\DOS”，按回车键。
        注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”和“B:”。

      9.系统将提示“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，按回车键确认。

      10.如果驱动配置正确，选择“Driver Configuration is correct.”，按回车键。

      11.如果所有选项正确，选择“The listed options are correct.”，按回车键继续。

      12.LAN Services将请求使用DOS LAN Services Disk1，在输入框内，输入“X:\NDIS2\DOS”，按回车键。
         注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

      13.按回车键，重新启动计算机来使配置生效。

  D.2配置过程
     缺省:缺省的媒体类型为“AUTO”。如果需要设置不同的媒体类型，请按照下列步骤设置：

     1.进入LAN Services目录，如：C:\NET。

     2.运行INSTALL.EXE（LAN Services的安装/配置程序）。

     3.如果所有的选项都正确，选择“The listed options are correct.”，按回车键继续。

     4.选择“Network card”项，按回车键。

     5.选择“Edit settings for network card driver.”，按回车键。

     6.选择“Media Type”项，按回车键。

     7.选择想要的设置，按回车键。

     8.如果网卡的所有设置都正确，选择“Driver Configuration is correct.”，按回车键。

     9.如果所有的选项都正确，选择“The listed options are correct.”，按回车键继续。

     10.按回车键，重新启动计算机来使设置生效。

