
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡诊断程序的使用方法

  启动程序
  ============

  在DOS提示符下(不是在Windows DOS shell)，插入网卡驱动程序磁盘，输入下列命令启动诊断程序：
     X:\DIAG\DCNTEST  <Enter>

  注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。


  如果机器里安装有多块网卡，请从“Select LAN Board”菜单中指定网卡，进入诊断程序的主菜单。
  进入主菜单后，系统将提示使用该诊断工具的信息和方法。