
注意：本软件发送信息功能强大，切勿滥用！！！  主页：http://789a.com/aurora/aurora.htm

为更好发挥本软件功能，请使用前详细阅读本说明

极光工作室出品 2002.12.26

*************************************************************************************


软件安装：
=====================================================================================
    您下载的“极光超级信息发布”版本是试用版，下载后请先解压缩。解压缩后双击“setup”进行软件安装，软件安装完成后，将自动在您电脑的桌面上创建软件启动快捷方式。

    试用版本对发送的广告文字限制在10个字以内，并只能一次连续发送10个IP地址。购买注册正式版本后，将取消这些限制，可发送任意字数的文字内容及无限IP地址。

    ** 注意 ** “极光超级信息发布V1.0”的安装文件是以微软最新推出的 *.MSI 软件安装格式发布的，安装时必须在你的电脑上有Windows Installer 2.0系统。如果你在安装时出现错误提示，你必须下载Windows Installer 2.0驱动包(1.73M)，或者将你的操作系统升级至最新版本。（本站“软件下载”栏目提供Windows Installer 2.0驱动包及windows 2000 SP3升级版本下载，网址：http://789a.com/aurora/aurora.htm）


使用说明：
=====================================================================================
1） 填写IP发送地址： 先点击软件界面右边的“国内IP分布”或“国际IP分布”，查询您需要发布广告信息国家、地区或城市的IP地址分布。如准备向湖北宜昌地区所有上网用户发送广告宣传信息，通过查询该地区的：IP起始地址为：061.136.128.000 ，IP结束地址为：061.136.255.255 。将起始地址IP和结束地址IP分别填入软件界面上方的“起始IP”和“结束IP”框中。（试用版本由于只能发送10个IP地址，填写范围再大，也只能发送10个用户。因此对试用版本可在61.136.148.0 - 61.136.148.255中选择，如填写61.136.148.10 - 61.136.148.19）

2） 选择发送线程： 发送线程是指该软件在发送信息时的同时并发数量，发送线程设置得越大，发送速度越快。如设置发送线程数为100，那么发送时相当于有100台电脑在同时发送信息。但是发送线程应根据自身电脑配置和上网带宽来设置，不能盲目设置过大，否则会出现电脑死机或蓝屏现象。
    对于拨号上网的用户，发送线程数不要超过15。对于ADSL上网及电脑配置在P3-400以上的用户，发送线程数可设置在100以上。本软件最多可设置255个发送线程数。

3） 选择发送次数： 为了达到更好的宣传效果，本软件具有连续发送的能力。如选择发送次数为1，软件将在设定的发送IP地址范围发送一次后结束发送工作。如选择发送次数为5，软件将在设定的发送IP地址范围发送五次后结束发送工作。

4） 发送内容填写： 在“发送内容”框中填写需要发送宣传广告的内容，试用版本对发送的广告文字限制在10个字以内，购买正式版本后可发送任意字数的广告内容。

5） 完成以上设置后，点击“发送”按纽，开始发送广告信息，在软件下方的“发送任务”框中将实时显示发送的各种状态。发送完成后将出现完成提示框。

6） 发送进度保存： 如在发送的中途由于各种原因需要中断发送，可先点“停止”按纽，再点“保存进度”可把当前的发送位置保存起来。
    需要再发送时，点“载入进度”按纽，把上次保存的进度文件载入，再点击“发送”按纽，就可以接着上次发送的位置继续发送信息。

7） 本软件具有显示本机IP地址的功能，可自我检测发送是否正常。如显示的本机IP地址为：218.88.96.96 ，可将该地址填入软件界面上方的“起始IP”和“结束IP”框中（起始及结束IP地址均填写成显示出的本机IP地址，如：218.88.96.96）。发送测试，自己的电脑上应该出现发送的广告消息，表示发送正常、网络线路畅通。

***注意：本软件功能强大，切勿滥用！！！

