• 錄製指令 簡介

主要作用是把滑鼠及鍵盤的動作轉成指令，故錄製後用戶能自行編輯每個指令。

於 v3.0 中加入 智慧型錄製，能自動除去沒用的滑鼠動作，減少錄製後的指令數量，簡化工作編輯的複雜度及增加編輯時的可讀性。

•範例

1. 於 [其他] 中選擇 [錄製指令]

2. 這裡可選擇要錄製的範圍，當中更可設定錄製滑鼠的細節

3. 錄製滑鼠細節設定:

智慧型錄製: 不會錄製滑鼠的移動軌跡，但不失動作的原整度，此選項能減少錄製後的指令數量，令整個工作更易編輯及更改。

傳統型錄製: 會把滑鼠軌跡一併錄製，這裡可自行調整錄製軌跡的細緻度。

顯示路徑: 指定錄製後的滑鼠移動會否顯示路徑，此項不會影響指令的數量。若與智慧型錄製配合使用，效果會較理想。

4. 於錄製時於螢幕左上角會出現浮動控制視窗

暫停: 按下暫停後，程式會暫時停止錄製，此時的滑鼠鍵盤動作不會被錄取 (按下鍵盤上的 [Scroll Lock] 可暫時)

繼續: 若暫停後，可用此按鈕繼續進行錄製 (按下鍵盤上的 [Scroll Lock] 可繼續)

停止: 結束錄製 (按下鍵盤上的 [Pause] 可停止)