软件说明

1. 系统的软硬件的基本要求

> - 硬件：586/120以上主机，33.6k以上MODEM(且有语音功能，有音频拨号功能，完全兼容Hayes AT指令集），电话一部（要求线路质量稳定可靠）。

> - 软件：win98.winMe.win2000都可作为软件使用平台，浏览器为IE且版本4.0以上。如果您想使用网上查询，当然还要有上网帐号。

2. 软件功能

> - A功能：系统按用户要求，每隔指定的时间就自动上网，向用户指定的（几个）网站发出指令，得到所需股票的价格信息，再根据用户预先设定的条件确定是否进行电话拨号交易或通知用户。如果符合通知条件，则自动用各种方法通知用户。(需上网）

> 按此了解A功能的设置方法

> - B功能：系统按用户要求，每隔指定的时间就自动上网，向用户指定的（几个）网站发出指令，得到所需股票的价格，再根据用户设定的条件确定是否进行电话拨号交易。如果符合交易条件，则自动进行电话拨号交易。(需上网）

> 按此了解B功能的设置方法

> - C功能：系统按用户预先设定的股票代码数量价格，在指定的时点，用预定的拨号交易方法，自动完成拨号委托。(不需上网）

> 按此了解C功能的设置方法

> （注意：软件每次启动时不能同时完成AB任务和C任务，例如有股票设置为通知A，则不能有股票设置为C,但可有B任务，换句话说，也就是上网的任务与非上网的任务不能同时存在）

3. A功能设置顺序

- 总体顺序是：时间设置--》上网设置--》站点设置--》通知设置--》查询设置

- (1)时间设置-----设置在何时间段进行查询，每隔几分钟查询一次

- (2)上网设置-----设置上网的相关参数

- (3)站点设置-----设置在哪些站点上进行查询

- (4)通知设置-----怎样通知您呢，可在此设置

- (5)查询设置-----这是您真正的需求：您需要查询什么股票，是每次查询到价格都通知 您，还是价格满足什么样的条件变化才通知您呢，就在此设置。

- 注意：(1)--(4)一经设置完毕后，就不用每次都设置，除非具体参数发生变化，如上网口令改变，某些站点有变化或想调整查询时间间隔等，但第(5)项是随您本身的需求的变化而经常变化的。

4. B功能设置顺序

- 总体顺序是：时间设置--》上网设置--》站点设置--》交易设置--》查询设置

- (1)时间设置-----设置在何时间段进行查询，每隔几分钟查询一次

- (2)上网设置-----设置上网的相关参数

- (3)站点设置-----设置在哪些站点上进行查询

- (4)交易设置-----按怎样的方法进行拨号交易呢，在此设置

- (5)查询设置-----这是您真正的需求：您需要查询什么股票，股价满足什么条件才进行拨号交易，以什么样的价格进行交易，就在此设置。

- 注意：(1)--(4)一经设置完毕后，就不用每次都设置，除非具体参数发生变化，如上网口令改变，某些站点有变化或想调整查询时间间隔等，但第(5)项是随您本身的需求的变化而经常变化的。

5. C功能设置顺序

- 总体顺序是：交易设置--》定时交易

- (1)交易设置-----按怎样的方法进行拨号交易呢，在此设置

- (2)定时交易-----在什么时间，以什么价格，多少数量，买卖什么股票？，这是该项设置的功能。

6. 提示及建议

- 您的计算机的时间对本系统的运行非常重要，请在运行该软件前检查修改好计算机时间，注意在软件期间不能再修改时间。

- 在运行该软件前，您应查看确认一下您所设定的股票代码、价格、数量等重要参数。以免您自己的输入错误给您带来不必要的损失。

- 在各步设置中，只有“查询设置”和“定时交易”是需要根据您的具体需求而经常变化的，其他的设置一般设置好后都不必经常变动。但千万要注意如果参数有变化，这些设置也应相应的变化，否则直接影响软件的运行。例如：如果您在网上将您的口令修改之后，而不把变化后的口令输入本软件的“上网设置”项目，则本软件届时将无法自动上网，也无法完成查询功能，更谈不上通知您了。类似的其他变化主要还有“站点返回信息的变化”，“拨号交易程序的变化”，“通知的相关参数的变化”等。

- 对于本软件的拨号交易功能，必须要求用户进行较多的测试后才能使用。（例如您可买卖少量的基金以减少交易费用）该功能对用户的电话线路的稳定性有较高要求，如您对电话线路的稳定性没有足够的信心，一个最好的建议是：您用定时交易系统申购新股是一项比较令人放心的工作。

- 最后的申明是：本人及公司不对因使用本软件而由于任何原因给用户造成的损失而赔偿。