上网设置说明

- 1、首先要注意的是：

> ⑴如果您要使用网上查询或网上短信通知，必须设置本项，否则不用设置。
> ⑵本处主要设置软件上网的参数、及代理的相关参数。

- 2、具体说明：

> ⑴根据您具体的上网参数输入相应参数位置（如无DNS可以不输，如已遗忘可向isp供应商咨询）。
> ⑵当您通过局域网上网时，还需要在您的操作系统里设置好相应网络参数，如代理参数等。在“控制面版”里的“INTERNET”中设置，设置方法随windows版本的不同而有差异，一般您能通过浏览器正常访问因特网就可以了。（以win98为例，你可在“连接”中选择“从不自动拨号”）

> 如果您用宽带上网，先在本处选择局域网，再每次启动本软件前，都要手工将拨号，使其处于连通状态。

> ⑶关于代理用户名的说明：如您设置了代理服务器，则一般应设置代理用户名及口令，如未输入，则系统缺省为匿名登陆。
> ⑷需要特别说明的是拨号上网中的第4项（关于是否保持连接的问题）：
> ⑸如果选择保持连接，则每次查询完毕后不挂断网络，系统将一直处于上网状态， 直到当天任务运行完毕！它的好处在于可以节约拨号上网时间，但上网时间长就会带来上网费用较高的问题，因此较适于包月上网用户。 我们推荐选择，本次运行完毕时，离下次网络或邮件查询超过5或15分钟就挂断，这样既能减少费用，又可避免频繁的拨号上网。如果选择每次查询后断开，则每次查询完毕后都会断开网络。但每次查询都要自动重新拨号上网。 当你频繁查询时，有可能造成频繁上网。如果您的查询间距比较大，也可以做此选择。

- 3、 注意事项：

> ⑴上网参数变化后(如上网口令变化)，要到这里重新设置，否则本软件无法自动拨号上网。
> ⑵ 本项设置完毕后，必须要测试，看能否拨通，并用浏览器随意访问一些网站，如果能正常浏览，则上网设置可正确结束，否则要重新设置。
> ⑶ 如果您在拨号上网过程中，需要设置拨号后出现终端窗口，并在黑屏窗口中手工输入用户及口令，则使用本软件无法自动拨号上网（需要您建立DIAL SCRPIT文件，并设置不出现终端窗口）。