# 目录

目录... 1

第一章 软件的安装与卸载... 2

一、系统基本需求... 2

二、软件的安装... 2

第二章 功能介绍... 3

一、《豪杰超级解霸3000Linux版》图解及使用范例... 3

1、文件菜单... 3

2、控制菜单... 4

3、音频菜单：... 5

4、视频菜单：... 6

5、设置菜单... 6

6、控制选择板... 9

7、右键菜单... 9

8、高级... 10

9、帮助... 10

第三章 名词解释... 11

一、名词解释... 11

# 第一章 软件的安装与卸载

## 一、系统基本需求

注意：必须带有MMX技术的CPU。

硬件环境（最低运行环境）：

最低配置：奔腾166MMX(VCD) 奔腾300MMX(DVD)

推荐配置：PⅢ500（播放DVD）

内存：最低要求：64M

最优要求：128M（DVD）

倍速光驱

显卡，1M显存（带硬件YUV加速）

16位声卡

音箱

软件环境：

中科红旗Linux4.0版本、中软Linux4.0、RedHat8.0以上

## 二、软件的安装

将《豪杰超级解霸3000Linux版》光盘放入光驱内

安装方法1：

在字符终端模式下键入“/mnt/cdrom/HeroSP”后回车，安装程序会自动启动，出现安装界面后根据需要选择安装规模，建议安装路径选择缺省目录。

安装方法2：

基本上各版本的Linux图形界面中都有类似Windows下“我的电脑”这种图标在桌面上，双击该图标进入找到根目录/下的mnt目录，进入该目录找到/cdrom文件夹，进入后双击“HeroSP”文件，注意不是“HeroSP.EXE”文件，之后也会出现安装界面，操作同上。

软件的运行：双击桌面上超级解霸3000图标即可。

三、软件的卸载

1. 命令行卸载方法：

在字符终端运行：/herosoft/bin/class /herosoft/disk-c/HEROSOFT/Hero3000/ UNINST32.exe即可

2. 接下来的操作根据提示进行。

# 第二章 功能介绍

一、《豪杰超级解霸3000Linux版》图解及使用范例

### 1、文件菜单

播放 多个文件 使用Ctrl或Shift键，结合鼠标键或者运用键盘选中多个文件《豪杰超级解霸3000Liunx版》便可按顺序依次进行多文件的播放，当然也可以只选中一个影音文件进行播放。

打开 单个文件 选择单个的文件进行播放。

打开 Internet 可以打开Internet文件进行在线播放。选择“打开 Internet”菜单。

输入Internet网址和文件名即可进行在线播放。

关闭一切 关闭所有正在播放的光盘或文件。

播放各种影碟 选择此项内容，则《豪杰超级解霸》自动根据光驱里盘片格式进行播放。

播放1.1格式 对于一些较老的VCD1.1格式的VCD,可以选择此项进行播放。

播放指定盘 您可以通过选择盘符来播放各种影片。

播放下一张碟 如果您有多个光驱则可实现多碟连放的功能，免去中途换碟之苦。当一张碟放完后，可点击此项命令，即可进行下张光碟的播放。

播放万能轨道方式 它可以播放任何正常或非正常的碟片，包括一些很怪的“无文件影碟”；当您的碟片用其它的方式读不出或读不全时，往往用它可以解决，即“万能轨道方式”。

弹开（关闭）所有CD-ROM 轻轻一点，即可实现光驱的打开与关闭，如果您有很多的光驱，它们都会被打开或关闭的。

弹出（关上）CD-ROM 您可以选择盘符来关闭光驱（适用于两个光驱的情况下）

接收/发送 DVB广播《豪杰超级解霸3000Liunx版》支持局域网的音视频广播，Linux操作系统的用户可以跨平台接收Windows下的用户发送的视频文件。

首先，需要了解所需的硬件环境：

（1）两台以上的电脑；

（2）10M以上的局域网；

（3）Windows 95以上的操作系统，《豪杰超级解霸3000》，使用TCP/IP协议；

第二，运行“豪杰超级解霸3000Liunx版”，点击“控制”菜单的“控制设置”，出现下图：

确认左下角的“允许DVB功能”已经选上，此时解霸的文件菜单中的“接收 网络DVB广播”应是黑色可选（发送端和接收端都应做相应的操作）。

第三，具体使用：

（1）发送端。 点击“控制设置”中的“配置DVB广播”，出现如下对话框：

选择“进行网络DVB广播”，点击“确定”；然后按正常的方式播放VCD/DVD（或音频解霸中的MP3）即可。

（2）接收端。 点击豪杰超级解霸文件菜单的“接收 网络DVB广播”，将出现如下的选择框：

所显示的内容分别为发送端的计算机名、IP地址、文件大小,文件的路径名称及类型。

（3）如有多个电脑作为发送端，接收端则需要做相应选择。

点击“确定”即可播放。这种方式播放的VCD除了不能调节与进度相关的功能外，视频画面、音频、插件等等都可以进行调节和选择，达到供多人同时观看同一部电影的目的！

对于Linux版用户来讲，目前只能作为接收端接收来自Windows平台下的DVB广播，Linux用户不能进行DVB广播。

### 2、控制菜单

播放 已经打开的光碟或文件进行播放；

停止 将正在播放的光碟或文件停止，点击“播放”可继续；

循环选择开关、选择开始点、选择结束点 （录像指定区域为MPG或MPV文件）：

这几个按钮结合使用，可实现录像功能。超级解霸在播放或停止状态均可录像，点击选择录像区域，图标变成双箭头， 拖曳游标 到想要录取区域的起始位置，单击选定开始点，再将游标拖至想要录取区域的终止位置，单击，录像区域便确定了，最后鼠标点击，将指定区域录制为 MPG或 MPV文件，系统会提示你输入录像的文件名，请注意选择正确的文件类型。至此，一段自制的影音文件便完成了（由此工具转换成的MPG文件不是标准的MPG格式，如果需要刻录成VCD必须通过其它工具转换）；

快放 即快速播放；

慢放 即慢速播放；

单帧 单帧步进，即慢速播放的意思，可以与保存当前图像结合起来使用，将您最满意的图像保存下来；

前进 点击一下，影片向前跳跃一定的位置；

后退 与上一项的功能相反；

录像图像序列 将您需要的区域的每一帧画面保存下来。

具体操作：播放过程中点击停止按钮，摄像的按钮便由单色变成了彩色,点击它即可实现连续摄像，录下一组单幅的图片以BMP的格式保存下来。

注意：最好将图像保存在单一的目录中，否则会有数十上百的图像出现！

测试速度《豪杰超级解霸3000Liunx版》在播放过程中可以测试当前播放速度。先点击“停止”，再单击“控制／测试速度”，几秒钟后便会以图解的形式告诉用户当前的多媒体性能测试结果（比较时是以DVD文件放在硬盘上的测试为假定的标准MMX-166，在光盘上测试时会有不同）。

配音、字幕、字幕混合方式 这几项一般不用调节。在播放SVCD、DVD时，光盘中一般会带有几个不同的配音、字幕，超级解霸会根据操作系统的语言系统自动选择，如您是中文的操作系统则自动选择中文的配音和字幕。如果您希望练练外文的听力，可以手动选择至外语配音。

清晰度 在播放一些图像不清晰的影碟或电影文件时点击一下此按纽可提高清晰度。

### 3、音频菜单：

增加音量、减小音量 调节音量的大小。

增加回音、减少回音 通过对回音的调节，模拟不同的声场，会有身临其境的感觉。

SP/DIF数码音响 支持使用硬件AC-3解码音响系统，令你的家庭影院发挥震撼的效果。

精密44100赫兹、正常22050赫兹 如果您电脑的配置相对比较低，建议您使用“正常22050赫兹”的音频，虽然效果比不上“精密44100赫兹”，但有什么办法呢？

降低一半频率 可以通过降低频率来达到更好的效果。

立体声、左声道、右声道、混合声 欣赏MTV、看原声电影，就使用立体声；唱卡拉OK、看双语碟片时，还得调节一下左右声道、立体混合声； 卡拉OK音乐 在左（右）声道：选中此项，您可以一展歌喉了，不过得注意一下原唱伴音在哪一个声道。

### 4、视频菜单：

满屏显示 点击该项，播放画面将扩展到全屏的状态。

恢复视窗 恢复上次对视频窗口的调节操作，如改变视窗大小、原始尺寸、满屏显示等方面的操作。

单色彩色开关、修改色差、减小蓝色、减小红色（如下图）

单色是以一种颜色为主但又不同于黑白片的色彩方式，选择单色后，通过拖动界面上的“单色调节”拉杆或菜单中的“修改色差”、“减小蓝色”、“减小红色”，来选择改变红、绿、蓝等几种主要色调来调节单色画面，多变的单色自有不同于彩色片的另一种风味。另外，切换到单色对配置相对较低的电脑是很适用的一种提高播放速度的好方法。

增加亮度、减小亮度 有些影片的画面很暗，此时可通过菜单中的“增加/减少亮度”或界面右边的“亮度”滑杆来增加画面亮度，这样就可以看得更清楚了。

原始尺寸 选择该项，无论您现在播放画面的大小怎样还是全屏的状态，都可以回到原始影片的大小。

锁定画面比例 将画面的长宽比例锁定为16：9/4：3。

备注：其它功能，请参看右键菜单功能介绍。

### 5、设置菜单

快放 倍速 您可以根据自己的需要选择相应的速度。

慢放倍速 同上。

话筒输入 如图所示

频率均衡器 增加了高中低音频的调节，满足对不同音乐的欣赏要求。看（下图）像不像调音师用的？

环绕声控制 可以支持2-8声道的音频输出。

音箱软接线 可以任意调节声道输出位置。

单显示器设置 该项设置即以前的“显示设置”，现在的叫法区别于多显示器的设置，同样它也增加了不少新的功能和算法的设置，如“三线滤波”、“四分滤波”平滑处理功能等等。具体见如下“单显示器设置”的对话框：

语言优先顺序 根据自己的需要选择相应的语种。

区域设置 可以选择不同的区域进行播放。

级别设置 可以起到加密的作用。

断点续放 如果使用断点续放功能就在下图的方框前面打钩。

视频质量设置 可根据实际情况进行调节。

控制设置 如下图所示

其中需要注意的是DirectCDROM技术，采用这项技术超级解霸可以直接读取光盘的内容。由于采用了轨道预读取技术，从而有效的防止了播放一些质量一般的碟片容易死机的问题，让我们可以像使用VCD机一样放心地去看影碟了。这也是众多的播放器不被用户接受的原因之一。

允许调节光驱速度 可以减少噪音，减少损耗，从而可以提高音质。

选择背景图 个性化工具集界面，可替换工具集中有背景图的工具的背景，与当前流行的MP3播放器WINAMP的Skin比较类似。

菜单设置 如下图所示

### 6、控制选择板

播放时在视频画面上双击鼠标左键出现如上图所示，通过它可以快捷选择影视的部分段落。

### 7、右键菜单

播放时在视频画面上单击鼠标右键出现如图所示菜单：

这里提供的选项一般都是播放时常用的，相同的部分参见界面上的菜单操作，不同的部分主要有：

恢复视窗/满屏显示 根据需要可任意选择。

视频窗口控制 在最顶端和隐藏播放，一直在最顶端，可以在欣赏的同时做别的工作。

允许关闭视频窗 在播放过程中可以关闭视频窗口，用于电视输出。

改变DVD字幕色彩 支持改变DVD字幕的色彩，让用户有机会改变因制作原因而不清楚的字幕，改变字幕色彩的方法是右键菜单中的选项，弹出选择色彩对话窗时，改变自定义的16个色彩就能实现自己的字幕色彩。

角度 支持DVD多角度的切换，也支持随机任意角度自动选择，当DVD盘有多角度时可以直接切换。

画面比例 可以选择相应的比例来进行播放。

局部放大功能 鼠标左键点击或者用滚轮拖动即可实现此功能。

背景播放 可以把画面叠加在桌面或指示的窗口上，可以一边工作一边看DVD，一举两得。

宽银幕方式 一些非正常的影片可以通过此方式进行播放。

截边满屏 把黑边截掉进行满屏播放。

添加/删除字幕 如果光盘中有多个字幕可以添加自己需要的一个字幕或多个字幕（必须在字幕显示时才能更改）。

配音 相当于DVD多语言选择（卡拉OK的配音是用来切换其配音和主唱的）。

主字幕 可以任意选择主字幕。

主字幕控制 可以对主字幕进行位置移动、颜色修改等操作。

### 8、高级

可以通过频率的调节达到异曲同工的效果，还可以通过此菜单选择歌曲。

### 9、帮助

帮助 包括帮助、每次一帖、信息、关于

# 第三章 名词解释

## 一、名词解释

DirectCDROM、DirectDVDROM技术：直接光驱读取技术，可以直接越过操作系统的光盘控制器直接读取光盘的内容；有了DirectCDROM技术，才会有防读死技术和预读取技术，有了防读死技术CDROM才不会因为烂碟而死转读不出来，防读死技术可以把你的计算机变成像VCD机一样的超强纠错，不但保护CDROM驱动器，延长它的寿命，而且还使得播放VCD时流畅平滑。

三线滤波：3D滤波功能，这是使用3D显示卡中的3D处理能力，叫做三线滤波，3D滤波功能使VCD放大时有十分完美的效果。

四分滤波：“四分滤波”算法技术是使用软件的办法实现比“三线滤波”还要完美的放大效果，进行相邻16点像素之间的能量分配运算，使放大后的画面的像素之间的能量均匀，从而实现完美的放大效果。