功能简介

一、基本功能

1、声音广播

(1)、允许教师将自已的讲话或其它音源广播给指定的单个、部分或全部学生。

(2)、允许教师将任意指定学生的讲话或其它音源广播给指定的单个、部分或全部学生。

(3)、声音的传输质量可以自由设定。

(4)、广播时可以锁定或不锁定学生计算机。

(5)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(6)、动态增加或删除接收声音广播的学生。

2、屏幕广播
(1)、允许教师将自己屏幕的全部或任意大小的区域传送给指定的单个、部分或全部学生。

(2)、允许教师将任意指定学生的屏幕广播给指定的单个、部分或全部学生。

(3)、运用屏幕动态捕获技术，广播速度在同类中处于领先者。

(4)、广播时可以带声音广播，声音传输质量可以自由设定。

(5)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(6)、动态增加或删除接收屏幕广播的学生。

(7)、提供电子黑板程序。

3、监视

(1)、允许教师观察单个、部分或全部学生的屏幕。

(2)、教师屏幕上能同时显示1到16位学生的屏幕。

(3)、监视方式有手动与自动(循环监视)两种。

(4)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(5)、动态增加或删除被监视的学生。

4、遥控

(1)、允许教师在远端直接操作学生的计算机。

(2)、运用屏幕动态捕获技术，整个控制非常流畅，绝没有任何停滞的感觉。

(3)、遥控时可以锁定或不锁定学生的键盘与鼠标。

(4)、能够与被遥控的学生进行语音的双向与单向交谈。

(5)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

5、网上影院
(1)、允许教师广播基于MPEG-I的节目(VCD或MP3)。

(2)、学生在自己的计算机上实时地收看节目，与在本机播放一样。

(3)、自动播放VCD光盘节目，多个VCD与MP3节目可以混合播放。

(4)、无声卡的计算机也一样能收看VCD图像。

(5)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(6)、动态增加或删除接收网上影院广播的学生。

6、视频广播

(1)、允许教师机接上摄像机、VCD机、DVD机、录像机等视频设备(PAL或NTSC制式),广播外接的视频与音频节目。

(2)、学生在自己的计算机上实时地收看节目。

(3)、无声卡的计算机也一样能收看视频图像。

(4)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(5)、动态增加或删除接收视频广播的学生。

7、黑屏

(1)、允许教师对单个、部分或全部学生进行屏幕和键盘的锁定。

(2)、支持立即黑屏和延时黑屏两种方式，延时时间可以设定。

(3)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(4)、动态增加或删除被黑屏的学生。

8、语音对讲

(1)、允许教师与学生进行实时语音交谈。

(2)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

9、网上讨论

(1)、允许教师组织问题讨论，参与者之间可用文字或语音交谈。

(2)、教师能够指定学生主持讨论。

(3)、讨论时学生可以向主持人申请发言，主持人可任意指定申请人用语音发言。

(4)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

(5)、动态增加或删除参加讨论的学生。

10、远程命令

(1)、允许教师向单个、部分、全部学生发出执行或关闭某程序的命令。

(2)、命令内容与条数可以自由增删。

(3)、提供远程重启动、远程关机操作。

11、文件传输

(1)、允许老师将任意文件或整个目录同时传给单个、部分、全部学生。

(2)、传输采用广播传送方式，比单个传送方式快。

(3)、提供自由定义热键开启或关闭该功能。

12、网上抢答
(1)、允许老师组织抢答测试。

(2)、老师将题目出好，学生进行抢答，老师根据先后次序指定学生用语音回答问题。

(3)、动态增加或删除参加抢答的学生。

13、作业提交

(1)、允许学生将自己需要交给老师的作业传送给老师。

(2)、老师可以设定允许或者禁止学生提交作业和指定作业存放地方。

14、网上配置
老师可以统一对学生机进行远距离系统配置。

15、电子举手
学生可以向老师发出举手信息，教师机上有提示信号。

16、网上消息
教师与学生可以进行简短消息的传送。

17、多班级教学

(1)、允许任意多个班级上课，各班级均可以配置相应的座位表。

(2)、采用频道方式，在同一个网络内的同一时刻，同时允许多达256个班级进行上课。

二、扩展功能

1、采用流行的插件设计程序，所有的功能均与主程序分离，用户可以很方便地获取升级插件，软件升级非常方便。

2、所有的网络教室功能插件采用VB设计，提供所有功能插件的源代码，稍懂VB编程的用户可以根据需求自由修改插件和开发新的插件。

3、教师可以运用VB编程，在提供的插件开发包(SDK)的基础上非常方便地开发基于本系统的网络化教学课件。

三、系统环境

硬件:
教师机：
CPU: Pentium MMX166 (推荐Pentium II)
内存: 32MB
硬盘: 100MB 剩余空间
网卡: 带宽 10M
声卡: 双工，带输出回录
学生机：
CPU: Pentium 133 (推荐Pentium MMX166)
内存: 16MB
硬盘: 100MB 剩余空间(可以是无盘工作站)
网卡: 带宽 10M
声卡: 可选
软件:
操作系统:
教师机：Windows 9X, Windows NT4.0, Windows 2000
学生机：Windows 9X, Windows NT4.0, Windows 2000
Microsoft Internet Explorer 4.0
(学生机可选,但建议安装,无盘Windows95工作站可以不安装)
Microsoft DirectX Media 6.0
Microsoft DirectX 6.0 (Windows NT4.0 和 Windows 2000 不需安装)
Microsoft WinSock 2.0 (推荐使用，可以不安装)
Microsoft Service Pack 3(Windows 9X、Windows 2000不需安装)
网络环境:
Windows对等网，Novell网络，Windows NT网络,无盘Windows 95网络
Windows NT4.0或Windows 2000服务器(可选)
通信协议: TCP/IP

重庆极限软件有限公司