视频广播

支持视频广播必须配置指定的硬件视频卡。

一、操作步骤

选择座位表上接收视频广播的学生(教师)图标,拖动广播发送者图标到广播接收者的图标上，弹出网络教室功能菜单,执行弹出菜单上的“视频广播”功能，打开视频广播的播放窗口。如果需停止视频广播，可以右击需停止视频广播的学生(教师)图标，执行弹出菜单上的“停止视频广播”功能。

视频广播发送窗口(如下图39所示)。

(图39)

外接的视频源接入到视频卡“视频输入”上，外接的音频源接到视频卡的“音频输入”上。视频的亮度，色调，对比度，饱和度可以调节，音频输入的大小也可以调节。按下“满屏”钮可以使接收者以满屏方式显示视频图像。需退出时按下“退出”钮。

视频广播接收方播放窗口(如图40所示)。

(图40)

从左至右依次是播放声道选择钮，播放满屏钮，重新接收钮(停止后重新播放,如果接收出现异常或声音与图像不同步就可以使用该钮)，退出钮。

说明：

如果视频广播发送者是教师并且接收视频广播者是全体学生，那教师可以按下自定义的视频广播热键(默认为Ctrl+Alt+W)开始视频广播，或者执行主窗口菜单“全体操作”->“视频广播”。如果教师正在进行视频广播，就可以按下该热键或者执行主窗口菜单“全体操作”->“视频广播”停止视频广播。

二、设置

执行主窗口菜单“设置”->“插件设置”->“视频广播”功能,弹出视频广播设置窗口。

发送设置页(如图41所示)：

(图41)

“视频有效”置勾表示广播时传送视频；“音频有效”置勾表示广播时传送音频；“视频监视”置勾表示在本机实时显示传送的视频图像。视频制式可以是PAL或NTSC, 视频输入可以是Composite(合成视频)或SVideo(S端子)，音频输入可以用Line(在线输入)或MIC(麦克风输入),输入的音频是单声道或立体声。

标准设置页(如图42所示)：

(图42)

“接收性能”：接收方播放同步的性能，默认为低(播放者与接收者延时稍大),性能设置高表示相对延时稍小，但这要求网络及计算机性能更高，建议设置为“低”。“满屏播放”置勾时表示接收方将以全屏方式播放显示视频图像。

修改完成后必须按下“保存”钮后修改才被真正的保存到系统设置中。

重庆极限软件有限公司