软件环境准备

一、安装网络教室系统的软件需求

操作系统:
教师机：Windows 9X, Windows NT4.0, Windows 2000
学生机：Windows 9X, Windows NT4.0, Windows 2000
Microsoft IE 4.0
(学生机可选,但建议安装,无盘Windows95工作站可以不安装)
Microsoft DirectX Media 6.0
Microsoft DirectX 6.0 (Windows NT4.0 和 Windows 2000 不需安装)
Microsoft WinSock 2.0 (推荐使用，可以不安装)
Microsoft Service Pack 3(Windows 9X、Windows 2000不需安装)
网络通信协议: TCP/IP

二、检测软件环境

1、启动所有的需安装本系统的计算机，这些计算机上需安装有Windows操作系统。

2、检测是否已安装TCP/IP网络通信协议。

(1)、打开Windows桌面上的“我的电脑”－>“控制面板”->“网络”,查看TCP/IP协议是否安装(请注意TCP/IP协议应与局域网网卡绑定)。

(如图1所示：TCP/IP协议已安装)

(图1)

(2)、选择TCP/IP协议与局域网网卡绑定的列表项，点击“属性”钮, 在弹出的对话框中选择“IP地址”页,查看IP地址是否设置恰当。

(如图2所示)

(图2)

IP地址的设置方式有两种：

自动获取IP地址: 网络中如果有DHCP服务器时,这种方式才能使用。

指定IP地址: 这种方式必须手动地输入IP地址。

计算机的IP地址不能随便修改，这样做会导致与网络中其它的计算机之间的冲突，如确需修改，请询问所使用网络的管理员。如果网络中没有DHCP服务器，那么IP地址必须指定。

网络IP地址的简单设置如下：

对于一个新建的网络来讲，如果计算机的数量少于256台,则可以将第一台计算机的IP地址设置为192.168.1.1,掩码为255.255.255.0,第二台计算机的IP地址为192.168.1.2,掩码为255.255.255.0,依次递推。

三、其它必须环境的检测

1、插入本软件的光盘，执行自启动画面上的“系统检测”功能或执行光盘上的HPTest.exe程序。

(该程序运行界面如图3)

(图3)

2、查看系统环境

(1)、系统网络组件WinSock的最低需求为1.1版, Windows98及WindowsNT已经拥有WinSock2.0组件，而Windows95仅有WinSock1.1组件, 如果需提高性能，建议安装WinSock2.0组件。

(2)、如果是需安装教师机程序的计算机，建议安装IE4.0以上版本浏览器，以便正常查阅帮助文档，Windows98已经自带该版本软件，而WindowsNT4.0与Windows95则没有IE4.0。

(3)、DirectX Media 6.0是必须的组件,除Windows98第二版与Windows2000外，其它的系统都必须安装该组件。

(4)、DirectX 6.0，该组件不是必须的，但安装该组件后能提高显示性能，Windows9X系统均可以安装。

(5)、Service Pack是WindowsNT4.0的组件,本系统需3.0以上版本支持。

(6)、需安装教师机的计算机上必须安装软件狗驱动程序。

(7)、显示颜色数必须保证支持256种色,最好使用高彩色(16位色或65536种色),更改显示模式达到所需的要求。

(8)、声卡可以不安装，但由此会使本软件的一些与声音有关的功能无法使用。

四、如果系统需支持“视频广播”功能,必须另外购买视频卡，并且安装视频捕获卡及驱动程序。

重庆极限软件有限公司