跨网段支持程序使用

该程序在计算机启动时将会被自动加载。

如果该程序未被加载，可以打开“程序”组->“极限校园网”组->“网络教室V2.0”组->“跨网段转发器”项启动跨网段支持程序，或者执行安装文件夹上的HPRouter.exe程序文件。该程序启动成功后，在Windows桌面状态栏中出现图标“”。

点击该图标，弹出跨网段支持程序窗口。(如下图47所示)

(图47)

点击“增加网络设备”按钮，弹出选择网络设备对话框(如图48所示),从中选择一个网络设备(必须是网卡设备),按下“确定”钮认可。转发的网络设备必须是被连接到不同的网段中。如果需停止某个网络设备上的转发，应选择需停止的设备并按下“删除网络设备”按钮。

(图48)

转发的方式有“转发所有的多点传送”与“转发指定的多点传送”两种，如果选择“转发指定的多点传送”，那么必须按下“添加”钮添加转发的多点传送的区域。(如图49所示)

(图49)

端口范围为1到65535之间，多点传送地址范围为224.0.0.0到239.255.255.255之间。

重庆极限软件有限公司