参数设置

执行主窗口菜单“设置”->“参数设置”,弹出参数设置窗口。参数设置内容有三页，分别是“教师机登录”，“热键定义”，“显示图标”。

一、教师机登录

(如图8所示)

(图8)

教师本机地址：本机所使用网卡的IP地址，该值一般不能修改，除非有两块以上的网卡。

频道：多班级在同一网络的同一时刻上课时才需修改该设置，默认为0频道，如果教师机为0频道，要连入该教师的学生频道必须与教师一样。

最大消息保存数：可以保存的学生传来的消息的最大数量。

接收作业提交的文件夹：学生提交的作业存放的位置，按下“选择文件夹”钮可以重新指定一个接收作业的文件夹。

设置修改后必须按下“应用”钮或“关闭”钮才能保存设置。

二、热键定义

(如图9所示)

(图9)

教师可以自由定义启动与关闭插件功能的热键，热键修改后在下一次启动教师机程序时生效。

在插件列表中选择相应的插件名，再设定相应的热键，热键可以伴随相应的组合键(ATL键，CTRL键,SHIFT键,Windows键)。

设置修改后必须按下“应用”钮或“关闭”钮才能保存设置。

三、显示图标

(如图10所示)

(图10)

指定座位表中教师与学生显示的图标，默认为空(显示默认图标),按下输入框右边的按钮可以指定一个新的显示图标。如果需使用默认的图标，只需将输入内容置为空。

设置修改后必须按下“应用”钮或“关闭”钮才能保存设置。

重庆极限软件有限公司