安装基于WindowsNT4.0的无盘WIN95工作站

服务器必须是一台主域控制器，域名为Domain。

要设置Windows 95无盘工作站，必须先设置DOS无盘工作站，下面我们首先讨论DOS无盘工作站的设置步骤。

注意：以下在Windows NT服务器上的操作均需以NT的Administrator账号登录到NT服务器上。

操作步骤：

1. 在Windows NT服务器上安装并启动“远程启动服务”。

1.1在Windows NT服务器上安装DLC和Netbeui两个协议。

1.2在Windows NT服务器上安装“远程启动服务”，步骤为：开始→设置→控制面板→网络→服务→添加→远程启动服务→确定→输入Windows NT源文件所在目录，例如：F：\i386→确定→输入路径，例如：F：\Clients\RPL→确定→关闭→当出现“……现在是否重新启动计算机?"时，选中“是”，重新启动Windows NT服务器。

1.3启动“远程启动服务”，步骤为：开始→设置→控制面板→服务→远程启动服务→开始→自动→确定→开始→关闭→重新启动Windows NT服务器。

2. 将MS－DOS文件拷贝到Windows NT服务器上。

可拷贝全部DOS文件，也可拷贝部分DOS文件，但Msdos.sys、Command.com、IO.sys、Himem.sys四个文件必须拷贝。例如：先将这四个文件的系统、隐含属性去掉，然后将它们拷贝到Windows NT的如下目录：D:\Winnt\RPL\RPLfiles\Binfiles\DOS622。其中D:\Winnt是我的Windows NT系统文件所在目录。

3. 为网卡制作无盘启动配置文件。

3.1将网卡的MS－DOS驱动程序（NDIS驱动程序）拷贝到\RPL\BBLOCK\NDIS目录，例如：我选用的网卡是8029系列网卡，将网卡驱动盘上的pcind.dos文件拷贝到D:\winnt\RPL\BBLOCK\NDIS目录下。

注：以下讲述均与8029网卡为例，其NDIS驱动程序为pcind.dos ，对于其它网卡，就请相应地将8029网卡的内容替换。

3.2在D:\winnt\RPL\BBLOCK\Netbeui目录下创建RTL8029目录（由自已任意命名的目录），并将网卡驱动盘上的dosbb.cnf、protocol.ini两个文件拷贝到RTL8029目录中。如果网卡驱动盘上没有这两个文件，则需自已构建。

构建方法如下：

a.将D:\winnt\RPL\BBLOCK\Netbeui\NE2000目录中的dosbb.cnf与protocol.ini拷贝到RTL8029目录中；

b.编辑RTL8029目录中的dosbb.cnf文件，将 DAT BBLOCK\NETBEUI\NE2000\PROTOCOL.INI　替换为 DAT BBLOCK\NETBEUI\RTL8029\PROTOCOL.INI　　，将　DRV BBLOCK\NDIS\NE2000.DOS ～～～ 替换为 DRV BBLOCK\NDIS\PCIND.DOS ～～～

c.编辑RTL8029目录中的prctocol.ini文件，将 [ms2000_nif ]段下的drivername = ms2000$ 替换为　drivername = pcind$

3.3在Windows NT服务器上，利用RPLCMD命令为无盘工作站上的网卡添加记录，例如为8029网卡添加记录。按下键盘上的CapsLock键，使键盘锁定为大写字母，在Windows NT的命令模式下，输入命令RPLCMD。

输入命令RPLCMD，然后严格按下面的内容输入：

适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：V
｛设置网卡厂商的名称与网卡的前6位地址码}
添加 Del Enum: A 　　｛添加｝
VendorName=5254AB　｛网卡的前6位地址码，只能是6位，带自启动芯版的网卡自检时一般会显示｝
所有其它参数是可选的
VendorComment=REALTEK FOR RTL8029 {注释说明}
适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：B　 {添加此网卡的Boot Block}
添加 Del Enum:A　　｛添加}
BootName=DOSX　　{自行设置的名称}
VendorName=5254AB　　｛网卡的前6位地址，应与前面设置的一致}
BbcFile=BBLOCK\NETBEUI\RTL8029\DOSBB.CNF　　 {RTL8029是网卡启动程序所放置的目录，与前面的一致}
所有其它参数是可选的
BootCommet=DOS REALTEK FOR RTL8029
WindowsSize=0
适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：C　　 {添加此网卡的配置}
添加 Del Enum:A 　　{添加}
ConfigName=DOS622X　　{自行设置的名称}
BootName=DOSX　　{与前面一致｝
DirName=DOS
DirName2=DOS622
FitShared=FITS\DOS622.FIT
FitPersonal=FITS\DOS622P.FIT
所有其它参数是可选的
ConfigComment=DOS 6.22 FOR RTL8029
DirName3=
DirName4=
适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：Q 　　　{退出}

3.4重新启动Windows NT服务器。

4. 启动远程启动服务管理器。

4.1更新远程启动的配置：步骤为：开始→程序→管理工具→远程启动管理器→配置→ 检查配置→选“是"。

4.2修复安全设置：在远程启动管理器中，配置→修复配置→选“是"。

4.3建立配置文件：在远程启动管理器窗口中，远程启动→新的配置文件→在“配置文件名"处输入配置文件的名字，例如：DOS8029，在“配置:"处选中步骤3制作的配置，例如：DOS 6.22 FOR RTL8029→确定。

4.4再次执行步骤4.1、4.2。

5. 设置无盘工作站上的网卡。

5.1将网卡的BootRom芯片插入网卡的BootRom芯片插槽中，注意不要插反。

5.2将这片网卡插入无盘工作站的扩展槽中。

5.3用双绞线或细缆将无盘工作站和Windows NT服务器连接起来，例如用双绞线将无盘工作站和Windows NT服务器均连接到一台Hub上。

5.4启动无盘工作站。

6. 在Windows NT服务器上，添加无盘工作站。

在Windows NT服务器的远程启动管理器窗口中，显示→刷新，无盘工作站上网卡的硬件地址将会出现，例如：5254AB3B5384(它是我所用网卡的硬件地址)，选中这个地址→远程启动→转换适配器，转换适配器的窗口将会出现：在“Wksta名:"处输入一个账号（以后这台无盘工作站将以这个账号登录Windows NT）例如：Test，在“口令："处输入这个账号的密码，例如：Test，在“配置类型"处选择“共享"，在“配置文件中的　Wksta:"处选中在步骤4.3中建立的配置文件名，例如：“DOS8029”→添加。

7. 再次执行4.1、4.2。

8. 启动无盘工作站，以Test账号登录Windows NT服务器。这样，DOS无盘工作站设置完毕。在DOS无盘工作站的基础上，我们继续设置Windows 95无盘工作站。

9. 在Windows NT服务器上为Windows 95无盘工作站添加网卡记录。

9.1将网卡驱动盘上的win95bb.cnf文件拷贝到D:\Winnt\RPL\Bblock\netbeui\RTL8029目录中，如果驱动盘上没有此文件，就请自已构建，方法如下：将目录D:\Winnt\RPL\Bblock\netbeui\RTL8029中的dosbb.cnf文件在相同目录下复制为W95BB.cnf（注意：是复制而不是改文件名）。修改W95BB.CNF文件的内容，将exe Bblock\L13.com～～～改为exe Bblock\W95I13.com～～～保存所做的修改。

9.2利用RPLCMD命令，添加此网卡的Boot Block及此网卡的配置。锁定键盘的大写键,使所有输入的字母均为大写，严格按照下面的内容输入：

D:\Winnt>RPLCMD

适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：B
添加 Del Enum:A　　｛添加}
BootName=WIN95BBX　　{自行设置的名称}
VendorName=5254AB　　｛网卡的前6位地址，应与前面设置的一致}
BbcFile=BBLOCK\NETBEUI\RTL8029\W95BB.CNF　　 {RTL8029是网卡启动程序所放置的目录，与前面的一致}
所有其它参数是可选的
BootCommet=WIN95 REALTEK FOR RTL8029
WindowsSize=0
适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：C　　 {添加此网卡的配置}
添加 Del Enum:A 　　{添加}
ConfigName=WDOS622X　　{自行设置的名称}
BootName=WIN95BBX {与前面一致｝
DirName=DOS
DirName2=WIN95
FitShared=FITS\WIN95.FIT
FitPersonal=FITS\WIN95P.FIT
所有其它参数是可选的
ConfigComment=WIN95 FOR RTL8029
DirName3=
DirName4=
适配器引导 Config 配置文件服务代理商 [退出]：Q 　　　{退出}

9.3再次执行步骤4.1、4.2。

10.安装一台SBS服务器

利用远程启动要让工作站启动成为Windows 95（中文版）的环境，首先你必须先将Windows 95文件安装到SBS（Server－Based Setup）服务器内，然后再安装第一个Windows 95工作站所需的文件，最后再安装其他Windows 95工作站所需的文件。

所谓的“安装一台SBS服务器"，就是将Windows 95（中文版）安装到某台服务器上，以后工作站端的Windows 95安装操作，就可以利用此服务器内的Windows 95文件，此服务器称为SBS服务器。

10.1在SBS服务器上即Windows NT服务器上建立一个即将保存Windows 95文件的目录，例如D:\W95S。将这个目录共享，共享名为W95S。

10.2配置一台有硬盘、软盘、光驱的Windows 95工作站，使其能够登录到Windows NT服务器上，在这台95工作站上，以Administrator登录Windows NT服务器。

10.3将Windows 95光盘放进此工作站的CD－ROM驱动器中。在Windows 95的资源管理器中，切换到光盘的Admin\nettools\Netsetup目录(注意早期的Windows 95光盘都有这个目录)。

10.4在这台Windows 95工作站上，执行Admin\Nettools\Netsetup目录下的Netsetup.exe程序。

10.5出现“基于服务器的安装”对话框时，选择“设置路径”按钮。

10.6出现“服务器路径"对话框时，请输入SBS服务器上要保存Windows 95文件的路径（也就是步骤10.1的共享目录或其中的子目录），例如\\EDU\W95S（EDU是我的NT服务器名字），然后单击“确定"按钮。完成后，原“基于服务器的安装"对话框的“设置路径"按钮会被改为“更换路径"按钮。

10.7单击“安装"按钮。

10.8出现“源路径"对话框时，请在“安装策略"处单击“服务器"按钮，同时指定Windows 95文件的源路径，也就是工作站光盘中Windows 95安装文件的路径。例如：D:\Pwin95\Win95

10.9出现“创建默认值"对话框时，请选择“不创建默认值"。

10.10输入Windows 95 CD的产品标识码，之后开始将Windows 95的文件复制到SBS服务器的共享目录中。安装完成后，单击“退出"。

10.11在Windows NT服务器上，将Windows NT Server 4.0的光盘放入光驱中，切换到F:\Clients\RPL\update\win95目录，执行Win95srv.bat批处理文件。更新Windows 95文件，以使提供远程启动功能，例如：在Windows NT的命令模式下，输入F:\Clients\RPL\update\win95\win95srv.bat d:\W95s，其中d:\W95s为步骤10.1中建立的保存Windows 95文件的共享目录。

10.12执行步骤4.1、4.2，使新配置生效。

11.安装第一台Windows 95无盘工作站

安装第一台Windows 95工作站首先需要利用一台通过远程启动成为MS－DOS 6.22的工作站，在此工作站执行Windows 95的Setup操作，从Machine Directory（机器目录）复制一些文件到远程启动服务器等。所谓的Machine Directory，其中保存某Windows 95工作站专有的设置数据，例如：Win.ini、System.ini、System.dat、User.dat、临时目录、桌面设置的文件等。我将Machine目录放在SBS服务器上，即Windows NT服务器上。

11.1在Windows NT服务器上建立Machine目录，例如：建立D:\machines，将此目录设为共享，共享名为machines。

11.2到一台远程启动工作站上，利用远程启动的方式启动成MS－DOS6.22。

11.3请将工作站、SBS服务器与Remoteboot服务器的时间同步，否则Windows 95 Setup的操作可能会有问题。

在命令行下执行命令：Net　Time　\\EDU　/SET 　　　其中EDU是服务器名

11.4在此DOS无盘工作站上，利用NET use命令连接SBS目录与Machine Directory,例如：net use F:\\EDU\W95S 和　net use G:\\EDU\machines，其中EDU是我的Windows NT服务器的名字

11.5切换到SBS目录所在的磁盘，例如F:\。

11.6执行Windows 95的Setup程序：

Setup /T：temppath

其中/Ｔ参数用来设置安装时所需的临时文件目录，例如你可以利用下列命令将其设到Machine Driectory中：

Setup /Ｔ：G:\Client1.tmp

注意在未安装完成之前，不要将这临时文件删除。如果你同时在安装多台Windows 95工作站，请分别建立不同的临时目录。安装时请注意以下事项：

出现“Server－Based Setup"对话框时，请选择“Set up Windows to run from a network server"。

出现“Startup Method"对话框时，请选择“Start Windows from the network(remote boot server)"。

出现“Macdine Directory"对话框时，请输入Machine的路径，例如步骤11.4中的G:\client1.

出现“Setup Options"对话框时，请选择“Custom"。

出现“Analyzing Your Computer"对话框时，请选择“No,I want to modify the hardware list"。然后，请从“hardware types"中删除所有选项。这样，安装时不会检测任何硬件。

出现“Select Components"对话框时，清除“通信"选项（除非工作站上有调制解调器，且使用拨号网络）。

当出现“Network Configuration"对话框时，请选用相应的网卡及适当的通信协议，同时必须确定网卡的设置是否正确等。如果网卡不是Ｗindows 95 本身所提供的驱动程序，请通过软盘安装驱动程序。并且加入协议NetBEUI，IPX/SPX，TCP/IP协议同时为TCP/IP协议指定IP地址，IP地址的设置请参阅有关资料。注意：驱动程序如不是Windows 95本身的，则还必须在NT服务器上手动将该网卡的Windows 95驱动程序文件拷贝到SBS服务目录的system目录内。否则会在Windows 95无盘工作站启动时出现VFBACKUP装载VFD.VXD错误。到如：对于我所使用的8029网卡来讲，需将驱动盘上的Windows 95驱动程序Rtl8029.sys拷贝到D:\W95S\system目录内。

出现“Identification"对话框时，请确认“Workgroup"处的设置与SBS服务器在相同的Domain，例如在“Workgroup"处输入Domain。（Domain是我的Windows NT服务器所在的域名）。

安装完成后，重启动工作站，但此时仍无法进入Windows 95的工作环境，你还有一些步骤必须完成。

11.7启动“远程启动管理器"。

11.8为Windows 95工作站建立一个新的配置。在“新配置文件”对话框的“设置”处选择与工作站网卡相对应的设置。例如，在远程启动管理器中，远程启动→新的配置文件→在“配置文件名:”处输入W8029，在“配置”处选中“WIN95 FOR RTL8029”→确定。

11.9修改该工作站的记录，使其改用Windows 95的配置。例如：双击“Test”→“配置”处选中“WIN95 FOR RTL8029”→确定。

11.10执行远程启动服务器上Rpl\Bin\Win95clt.bat批处理文件，此命令的语法如下所示：

Win95clt 　mach—directory\\rpl—server profile—name

其中mach—directory为工作站的Machine Directory的路径;\\rpl—server为远程启动服务器计算机名称;Profile—name为此工作站所使用的Profile。

此命令将专属该Windows 95工作站的Real－Mode启动文件,由Machine Directory复制到远程启动服务器的RPL\RPLFILES\PROFILES\目录中。例如:在NT的命令模式下输入:D:\winnt\rpl\bin\win95clt D:\machines\client1　\\EDU 　W8029。　　W8029为前面设定的配置。

11.11在Windows NT服务器上,修改SBS目录中的Machines.ini文件,也就是添加以下几行数据:

[adapter_id]

SYSDATPATH=g:\machine_dir

G=\\mach_server\mach_share

其中adapter_id为网卡的硬件地址;g是驱动器代号,它是连接以Machine Directory所在的服务器与共享目录;machine_dir是machine Directory所在的目录,g磁盘代号必须与步骤11.4的相同。例如:

修改D:\W95S\machines.ini

[5254AB3B5384]

SYSDATPATH=G:\client1

G=\\EDU\machines

11.12重新启动Windows 95工作站后，就会进入Windows 95，当出现“Type your user name or press Enter if it is 0000B43B5384:"时，输入“Test"（0000B43B5384是我所用的网卡的硬件地址）。当出现“type your password:"时，输入“Test"，依屏幕提示完成最后的安装。

11.13重新启动这个Windows 95无盘工作站，至此，第一台Windows 95无盘工作站已经安装完毕。

12.安装其它Windows 95无盘工作站。

只要你安装了第一台Windows 95工作站,以后使用相同配置的工作站的安装工作就很简单。这些相同配置的工作站,它们的设置并不需要与第一台完全相同,但是它们必须与第一台使用相同的网卡、相同的网卡设置(例如IRQ、I/O地址等)。如果你所要安装的Windows 95工作站配置与第一台不相同,则你必须利用前一节所介绍的方法安装,也就是将它当作第一台的方式安装。

首先配置这台无盘工作站，使其成为DOS无盘工作站。

12.1设置网卡，这块网卡的型号、设置应与第一台Windows 95工作站相同，即再次执行步骤5。

12.2在Windows NT服务器上添加此无盘工作站。

在Windows NT服务器的远程启动管理器窗口中，显示→刷新，无盘工作站上网卡的硬件地址将会出现，例如：5254AB813121（这是我所用网卡的硬件地址），选取中这个地址→远程启动→转换适配器，转换适配器的窗口将会出现：在“Wksta 名:"处输入一个账号（以后这台无盘工作站将以这个账号登录Windows NT）。例如：Test2，在“口令："处输入这个账号的密码，例如：Test2，在“配置类型："处选择“共享”，在“配置文件中的　Wksta”处选中在步骤4.3中建立的配置文件名，例如："DOS FOR RTL8029→添加。

12.3再次执行步骤4.1、4.2

12.4启动这个DOS无盘站，以Test2账号登录到Windows NT服务器。

12.5到步骤10.2配置的那台有盘工作站上，以administrator登录到Windows NT服务器上。

12.6将Windows 95的光盘放进此工作站的CD－ROM驱动器内，并利用Windows NT资源管理器切换到光盘的Admin\Nettools\Netsetup目录。

12.7执行Netsetup.exe程序。

12.8出现“基于服务器安装”对话框时，单击“设置路径"按钮。

12.9当出现“服务器路径”对话框时，请输入SBS服务器上保存Windows 95文件的路径（也就是步骤10.1的共享目录或其中的子目录），例如\\EDU\W95S然后单击“确定”按钮。

12.10单击“安装的计算机目录”区中的“添加”按钮。

12.11出现“安装计算机”对话框时，请输入下列数据后单击“确定”按钮：

计算机名称。此新的Windows 95无盘工作站的计算机名称，例如：Test2。

计算机目录。输入你为此Windows 95无盘工作站所建立的Machine Directory 的路径，例如\\EDU\Machines\Client2。

现存的计算机目录 输入目前已存在的机器目录路径，安装时将以此Machine Directory中的设置为依据，例如\\EDU\Machines\Client1→确定→退出。

12.12启动“远程启动管理器"。

12.13修改该工作站的记录，让其使用与第一台Windows 95相同的配置：在Windows NT服务器上的远程启动管理器窗口中，双击“TEST2”→在“配置文件中的　Wksta”处选中“WIN95 FOR RTL8029”→确定。

12.14再次执行步骤4.1、4.2。

12.15在SBS服务器上，修改在SBS目录中的Machines.ini文件，也就是添加以下几行数据：

[adapter_id]

SYSDATPATH=g:\machine_dir

G=\\mach_server\mach_share

其中adapter_id为网卡的硬件地址；g是驱动器代号，它是连接到Machine Directory所在的服务器与共享目录；machine_dir是Machine Directory所在的目录。G磁盘代号必须与步骤11.4的相同。例如，修改D:\W95S\machines.ini，增加如下记录：

[5254AB813121]

SYSDATPATH=G:\client2

G=\\EDU\mchines

12.16再次执行步骤4.1、4.2。

12.17重新启动这台无盘工作站，进入Windows 95，当出现“Type your user name, or press Enter if it is 5254AB813121:"时，输入Test2，出现“Type your password:"时，输入Test2进入Windows 95。

注意：

在无盘Win95下安装声卡与显卡等设备的驱动程序，一般可以这样做，将与该设备相关的所有驱动程序文件拷贝到SBS目录内的System目录中，然后再使用用与有盘站上安装驱动程序相同的方法进行驱动程序安装。在安装过程中，如果提示驱动程序文件找不到时，请选择忽略，最后安装完成后重新启动计算机。

重庆极限软件有限公司