Realboard图形化调试器v0.2发布包详细说明：

1. rbs3c2440.exe是s3c2440开发板仿真器，版本为realboard v1.1.1，目前能够支持的外设，覆盖了s3c2440的基本功能：  
- 5个时钟和一个看门狗 
- 中断控制器，支持时钟/看门狗中断，串口收发中断，IIC中断等 
- 串口(Demo版本仅支持UART0和UART1)，包括FIFO模式和非FIFO模式 
- IIC控制器 
- 电源管理(PWM) 
- Nand/Nor Flash控制器 
- LCD控制器 
- SD卡控制器 
- Touch/ADC控制器 

2. rt-thread-0.4.0_beta1是rt-thread源代码，rt-thread是由优秀执着的国内IT精英开发的嵌入式操作系统，编译生成方法请参考http://code.google.com/p/rt-thread/wiki/RunRTThreadOnMini2440
3. SDCARD是rt-thread演示所需的sdcard数据库.

4. realboard debugger.exe是realboard专用调试器，realboard的所有仿真平台都能用它调试相应的程序。
- armulator v2.x，支持arm+linux平台仿真调试
- realboard s3c44b0x/s3c2440，支持sdt,ads,armcc,arm-gcc等编译的二进制代码调试
realboard debugger支持源代码级调试，基本调试功能包括
- 断点设置/取消，断点个数不限
- 单步调试操作(step into, step over, step out)
- Tip查看，轻松方便
- 寄存器查看
- Memory查看
- Local查看
- Watch查看
- 调用栈
- 反汇编
除此之外，realboard debugger还提供基本的项目管理功能，
- 树型文件和函数列表，快速浏览，定位方便
- 导航条，与树型列表互动，给你另一种选择
- 菜单，工具条，条理清楚，轻松上手

5. readme.txt, Realboard调试器功能说明文件
6. 使用方法.txt, Realboard基本使用方法说明文件

7. start_debugger.bat是演示启动程序，点击之后可自动rbs3c2440.exe和realboard_debugger.exe

8. opendlg.JPG，Realboard调试器配置rt-thread调试环境截图
9. rt-thread_debug.JPG, rt-thread在Realboard调试器主界面中的截图。