Realboard界面调试器类似传统PC调试器，所有操作都能得心应手。
基本要领如下:
1. 点击start_debugger.bat
2. 在Realboard debugger中点击Open
3. 设置Image File，比如调试rtthread-mini2440.axf，设置完整的文件所在路径
4. 设置Source Location，比如D:\TDDownload\realboard_debugger_demo_v0.2\rt-thread-0.4.0_beta1
5. 设置Argument，开发板程序不需要设置参数，调试ARM+Linux应用程序，设置程序运行所需参数

一旦完成上面的所有步骤，调试程序的所有信息则被保存在您的系统中，下次调试只需点击最近运行列表即可。

如果觉得还不够方便，请登陆我们的技术网站论坛留下你的建议。

慧至科技，www.hugacy.com，版权所有2009-2012
