WIN2003下的桥接配置

假设一个企业通过硬件路由器上网，路由器内部IP地址为：192.168.0.1”。路由器连接到内部交换机，内部电脑连接到交换机上网。

现在路由器和交换机之间增加一台双网卡的计费机。计费机一个网卡接路由器，另一个网卡接交换机。交换机就不再和路由器直接相连，而是通过计费机桥接连接。此时，计费机运行WIN2003服务器操作系统，网络配置成“桥接”方式，充当连接路由器和内部网络的网桥角色。

1、进入计费机网络连接属性，同时选择两块网卡，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择“桥接”，即把该计费机设置成网桥。如图一。

图一

2、等待系统自动处理，完成后，将新出现一个“网络桥”的网络连接图标，如图二。和网卡属性一样，修改此网络桥接口的TCP/IP属性，把IP地址设置为“192.168.0.2”，网段掩码和内部电脑一样。

图二

网桥配置即告完成。内部电脑即可透明和路由器通信，透明地上网，感觉不到此计费机的存在。

然后在计费机上安装IIS和SQL SERVER，再安装SIP计费系统，即可进行计费。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南