SIP监视计费器

试用环境安装配置操作指南

一、网络结构

SIP监视计费器的试用有两种基本的网络结构：

- 直接通过计费机上网。此种情况下，计费机就是充当上网路由网关服务器的角色，内部电脑通过网关服务器上网。

- 通过硬件路由器上网。此种情况下，计费机不直接连接上网出口，而是连接到一个硬件路由器，硬件路由器再连接到上网出口。内部电脑通过硬件路由器上网。

两种方式下，计费机均需要配置双网卡。一端连接内部交换机，连接内网；另一端连接上网出口，或者上网用的硬件路由器。详细的网络结构，请浏览网络结构。

两种方式下，最本质的差异在于网络通信速度的影响。用计费机作网关服务器，NAT功能在计费机上处理。用硬件路由器上网，计费机上只做路由，不做NAT，NAT在硬件路由器上处理。这样，引起整体网络通信速度的不同。硬件路由器上做NAT转换处理，当然比在计算机上进行软件NAT处理的效率要高，所以整体通信性能要高。因为整个上网通信，最影响性能、最耗费计算机资源的就是NAT处理。

SIP监视计费器支持无线局域网的上网计费，实质和有线局域网计费完全相同。

二、局域网内部电脑上网环境的配置

WIN2000和WIN2003自带的路由功能有所不同。在WIN2000下，如果服务器是双网卡，一块网卡连接ISP，一块网卡连接内部网络，而且ISP分配给用户的IP地址是固定IP地址、不需拨号，则可以直接使用WIN2000的路由功能，使内部电脑共享出口上网。如果上网出口是需要拨号的情况，由于WIN2000的路由功能不能很好地支持拨号的情况，就只能使用sygate、wingate等共享上网软件使内部电脑能够上网。

WIN2003的路由功能得到了加强，不但能够支持固定IP地址上网，而且也很好地支持拨号上网，ADSL、光纤的拨号上网均支持。所以，在WIN2003下，就不再需要sygate、wingate等共享软件。在WIN2003下，推荐使用其自带路由服务，通信性能比使用sygate等软件要高。

推荐用户使用Windows2003服务器版操作系统，系统性能和稳定性会得到比较大的提高。

1、计费机作上网网关服务器的配置

（1）、WIN2000下双网卡上网的路由配置，只适用于上网出口不用拨号、固定IP地址的情况。如果是拨号的情况，请使用sygate、wingate等共享软件上网。

在WIN2000下，如是电话拨号、ADSL拨号的情况，也可简单地通过共享连接的上网方式对SIP的计费功能进行试用测试，设置简单方便。但由于这种方式通信性能较低，不推荐正式使用。

（2）、WIN2003下的路由配置。

- WIN2003下双网卡上网的路由配置，只适用于上网出口不用拨号、固定IP地址的情况。

- WIN2003下拨号上网的路由配置，适用于电话拨号、ADSL拨号和光纤拨号。

2、WIN2000和WIN2003下通过硬件路由器上网的配置

（1）、计费机作LAN路由器

通过硬件路由器上网，配置也很简单，只需要把计费机设置成一个LAN路由器，连接两个网段即可。WIN2000和WIN2003都支持此功能，配置也大同小异，具体请阅读LAN路由设置。

（2）、计费机作桥接服务器

WIN2003提供一种新的“桥接”通信功能，使用配置比“LAN路由”方式更简单，效率也更高。更有实用意义之点，还在于通过桥接方式，不用更改任何现有的网络和电脑中的任何配置，就可以把计费机无缝地加到现有交换机和上网路由器之间，简单方便地实现内部电脑的计费控制功能。

桥接方式，非常适合于内部网络结构简单、已经使用硬件路由器上网的情况。

如果同时使用计费机作为网关服务器，随着流量逐步增大，计费机性能逐渐跟不上要求时，可以再加一台硬件路由器，把计费机作为网桥，即可无缝扩展总的上网流量，增加总出口上网速度。

桥接具体配置，请阅读桥接配置。

如果您已经使用硬件路由器上网，而且计费机上使用的是WIN2003操作系统，推荐您使用桥接方式计费，速度最快，网络配置最简单。

3、进行DHCP服务器配置

如果内网电脑不需要自动获取IP地址，则不用进行此设置。

局域网内部电脑需要通过网关服务器或者路由器上网，必须设置TCP/IP的属性，配置网关IP地址和DNS服务器的IP地址。为了使用方便，不用手工设置这些属性，就需要配置DHCP服务器，以便内部电脑自动获取这些属性，简化上网电脑的操作。在酒店宾馆等场所，为了客人上网的方便，必须配置DHCP服务器。

对于通过硬件路由器上网的方式，一般硬件路由器都自带DHCP服务功能。为了计费需要，内网电脑和硬件路由器不在一个网段上，中间被计费机分隔开。所以，内部电脑不能使用硬件路由器自带的DHCP服务功能，必须在计费机上或者内网的其它电脑上配置DHCP服务功能。

通过桥接方式计费的情况，可以不用在计费机上配置DHCP服务，可以直接利用硬件路由器都自带DHCP服务功能。通过LAN路由方式计费的情况，则需要在计费机上配置DHCP服务，或者内部网络中有其它服务器提供DHCP服务。

具体操作，请阅读DHCP服务器配置。

如试用环境安装和配置过程中，遇到疑问，请直接邮件联系。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南