通过硬件路由器上网的

LAN路由设置

该情况下，系统网络设置涉及到多个网段，请用户注意区分网段和IP地址的不同。

假设内部电脑所在网段是192.168.5.*（实际网段不限，但推荐使用192.168.*.*的IP地址）；路由器的内网网口IP地址是192.168.0.1，所在网段即是192.168.0.*，这是普遍的上网路由器的设置。如图一。

计费机充当LAN路由器角色，把192.168.5.*和192.168.0.*两个网段连接起来。计费机上有两块网卡，A网卡和硬件路由器相连，IP地址是192.168.0.2；B网卡和内部局域网相连，IP地址是192.168.5.1。

IP地址配置如下：

- 内部上网电脑：IP地址192.168.5.*，掩码255.255.255.0，网关192.168.5.1，DNS指到上网ISP指定的DNS（如202.96.134.133）。

- 计费机B端：IP地址192.168.5.1，掩码255.255.255.0，不设置网关，无DNS。

- 计费机A端：IP地址192.168.0.2，掩码255.255.255.0，网关192.168.0.1，无DNS。如果计费机上也需要上网，也则可设置DNS为上网ISP指定的DNS（如202.96.134.133）。

- 硬件路由器连内网网口：IP地址192.168.0.1，掩码255.255.255.0，网关无，DNS无。

此外，硬件路由器上必须手工设置一条静态路由规则：目标IP192.168.5.0，掩码255.255.255.0，路由器IP地址192.168.0.2。如此，接收的IP包，硬件路由器将全部转发到计费机A端，再转发到内部，才能和内部局域网正常通信。

网络IP地址配置好后，再把计费机设置为LAN路由器，内部电脑即可顺利上网通信。设置LAN路由器的操作很简单，如果是WIN2000服务器，步骤如下。

1、执行[开始]->[程序]->[管理工具]->[路由和远程访问]，进行路由配置，如图一。

图一

2、进入路由管理配置界面，如图二。如果在右边已经显示当前服务器的服务器名称，则转到下面第4步开始操作，否则执行下面操作。

在服务器状态节点上点击右键，弹出一菜单。选择[添加服务器]，执行。

图二

3、进入添加服务器界面，如图三。选择“这台计算机”，确定。

图三

4、如图四，在窗口右边显示的服务器名称节点上点击右键，弹出一个菜单。选择“配置并启用路由和远程访问”，执行。

图四

5、进入安装向导窗口，执行[下一步]。进入公共设置，如图五。选择“网络路由器”，执行下一步。

图五

6、如图六，使用缺省设置，执行下一步。如果TCP/IP没有在列表中，则选择添加，加入TCP/IP协议。

图六

7、图七，使用缺省设置，不使用拨号网络。执行下一步。

图七

8、执行[完成]。LAN路由器就设置完成。

对于WIN2003服务器，操作与此类似，如下面图所示。

在出现的选择项中，需要选择“自定义配置”。

然后选择“LAN路由”，然后即可完成设置。

附录：无线上网的特别说明

对于无线上网，则无线笔记本电脑和无线路由器之间的通信，还有一个网段。该网段缺省也是192.168.0.*。该网段必须更改，如改为192.168.6.*，无线路由器在无线网段的IP地址是192.168.6.1。无线路由器的另一端必须和计费机的内部网一端保持通信连通，假设无线路由器该网口的IP地址是192.168.5.2，该IP地址的网关必须设置为192.168.5.1（即计费机的内网IP）。

计费机上内网IP地址192.168.5.1的网关也必须设置到192.168.5.2，即指到无线路由器。或者不设置网关IP，增加一条静态路由规则也可。

硬件路由器上也还需要增加无线网段的静态路由规则，例如：目标IP192.168.6.0，掩码255.255.255.0，路由器IP地址192.168.0.2。

无线路由器缺省启动NAT功能，所有无线笔记本的通信包中的IP地址，会被转换成无线路由器的IP地址。这样，肯定无法实现正确的计费。所以必须把无线路由器的NAT功能停止或禁止，才能实现计费的功能。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南