WIN2003下拨号上网的路由设置

假设一个企业通过ADSL或光纤拨号的方式上网，连接ADSL或光纤的网卡的IP地址是“192.9.200.10”，此网卡连接ADSL猫或者光纤交换机。服务器通过另外一块网卡连接到内网，IP地址是“195.10.10.1”。请读者注意区分。

1、执行[开始]->[程序]->[管理工具]->[路由和远程访问]，进行路由配置，如图一。

图一

2、进入路由管理配置界面，如图二。如果在右边已经显示当前服务器的服务器名称，则转到下面第4步开始操作，否则执行下面操作。

在服务器状态节点上点击右键，弹出一菜单。选择[添加服务器]，执行。

图二

3、进入添加服务器界面，如图三。选择“这台计算机”，确定。

图三

4、如图四，在窗口右边显示的服务器名称节点上点击右键，弹出一个菜单。选择“配置并启用路由和远程访问”，执行。

图四

以上初始操作，WIN2003和WIN2000都相同，所以这里借用WIN2000下操作步骤说明。下面开始的操作则有所不同，请读者注意区分WIN2003和WIN2000的不同操作。

5、进入安装向导窗口，执行[下一步]。进入配置，如图五。选择“网络地址转换(NAT)”，执行下一步。

图五

6、如图六，选择“创建一个新的到Internet的请求拨号接口”。同时选择基本防火墙保护。执行下一步。

图六

7、如图七，选择网络接口。这里需要选择连接内网的那块网卡的网络连接，本例中是IP地址为“195.10.10.1”的那个网络连接。

图七

8、如图八，选择“我将稍后设置名称和地址服务”，单独对DHCP服务和DNS服务，不在路由中一起设置。执行下一步。

图八

9、再执行[下一步]，等待路由服务启动。如图九，然后弹出“请求拨号接口向导”窗口，对拨号接口进行配置。执行下一步。

图九

10、如图十，就取默认接口名称。执行下一步。

图十

11、如图十一，选择“使用以太网上的PPP（PPPoE）连接”。执行下一步。

图十一

12、如图十二，取一个服务的名称，可选，可以不设置。执行下一步。

图十二

13、如图十三，直接保留默认设置。执行下一步。

图十三

14、如图十四，输入拨号时需要提交的用户名和密码，由ISP提供给用户。“域”属性不用填。执行下一步。

图十四

15、执行[完成]，再次执行[完成]，完成拨号的路由配置。

16、如图十五，在路由和远程访问窗口中，网络接口下面，显示有一项“远程路由器”的接口，就是上面创建的拨号连接。在右边窗口中选择该接口，再点击鼠标右键，执行[属性]菜单，显示该网络接口的属性窗口。

图十五

17、如图十六，选择“选项”栏目。在“连接类型”中，选择“持续型连接”，拨号连接就不会自动中断，一直在线。需要中断连接，则必须由管理员手工中断。

图十六

18、如果拨号不能成功，则如图十七，检查“安全选项”，就是密码提交的方式。缺省是“需要有安全措施的密码”，这种方式下，有的情况下拨号不能成功。所以需要在这里换一种方式，就是“允许没有安全措施的密码”，再试验是否能拨号成功。如果两种方式下都不能成功拨号，则可能WIN2003就不支持用户当前上网连接方式的路由，只能使用sygate等软件。

图十七

19、如图十八，无论是先安装SIP监视计费器驱动程序还是后安装，最后都必须检查创建的拨号接口的网络属性，保证“SIP Monitor Driver”没有绑定到该接口上。否则影响计费系统的正常运行。

图十八

按照以上操作，把拨号网络的路由功能配置完成后，内部电脑需要通过网关服务器上网前，必须在路由和远程访问中，在左边选择“网络接口”，在右边选择创建的拨号接口，即“远程路由器”，再连接拨号。不能使用桌面上的拨号连接进行拨号。桌面的拨号连接只能供服务器本身上网，内部电脑无法使用。只有在“路由和远程访问”中创建的拨号接口，内部电脑才能使用。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南