共享连接配置

1、如图一，在服务器上，执行[开始]->[程序]->[管理工具]->[服务]，进入服务管理窗口，保证“DHCP Client”服务已经启动。

图一

2、在桌面或者网络和拨号连接窗口中，选择电话或ADSL的拨号连接，点击鼠标，执行。显示拨号连接属性窗口。

3、如图二，在拨号连接属性窗口中，选择“共享”属性页。选择“启用此连接的Internet连接共享”。

再下拉局域网连接列表，选择连接内网的那块网卡的连接。本例中是连接内网的是本地连接2，本地连接连接的是ADSL猫，不能选择这个连接。

对于“启用请求拨号”属性，可选可不选。如选择，内网的客户机上网时，如果服务器上的拨号连接还没有拨号连通，则服务器会自动进行拨号，以使客户机能够顺利上网；如不选择，则内网的客户机上网前，服务器上的拨号连接必须先拨号连通，否则客户机不能上网，即不会进行自动拨号。

然后执行[确定]。

图二

4、如图三，弹出一个提示窗口，提示“本地连接2”那块网卡的IP地址会自动改成“192.168.0.1”。这是因为共享连接上网的方式，内网的IP地址的前3位固定只能是“192.168.0”，“192.168.0.1”固定分配给服务器，其它上网客户机只能设置“192.168.0”网段的IP地址。WIN2000系统固定就是这样，不能使用其它网段的IP地址。测试试用完成，再改回原来的即可。

执行[确定]。

图三

5、回到拨号连接窗口，共享连接就配置完成。

6、如图四，在内网的上网客户机上，设置IP地址为“192.168.0”网段的IP地址，网关设置为“192.168.0.1”。DNS服务器的IP地址直接使用拨号连接ISP服务商提供的DNS服务器IP地址。拨号后，在服务器上的command窗口下执行“ipconfig /all”命令，可以查看到该DNS服务器IP地址。

图四

7、配置IIS的默认WEB站点的属性，使其只绑定到“192.168.0.1”这个IP地址上。

至此，共享连接上网方式的试用测试环境就配置完成，可以顺利进行上网测试。试用完成后，取消拨号连接的“共享”即可。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南