WIN2003下双网卡的路由设置

假设一个企业通过ADSL固定IP地址的方式上网，ADSL固定IP地址是“192.9.200.10”。此IP地址设置到服务器上连接ADSL猫的那块网卡上。服务器通过另外一块网卡连接到内网，IP地址是“195.10.10.1”。

1、执行[开始]->[程序]->[管理工具]->[路由和远程访问]，进行路由配置，如图一。

图一

2、进入路由管理配置界面，如图二。如果在右边已经显示当前服务器的服务器名称，则转到下面第4步开始操作，否则执行下面操作。

在服务器状态节点上点击右键，弹出一菜单。选择[添加服务器]，执行。

图二

3、进入添加服务器界面，如图三。选择“这台计算机”，确定。

图三

4、如图四，在窗口右边显示的服务器名称节点上点击右键，弹出一个菜单。选择“配置并启用路由和远程访问”，执行。

图四

以上初始操作，WIN2003和WIN2000都相同，所以这里借用WIN2000下操作步骤说明。下面开始的操作则有所不同，请读者注意区分WIN2003和WIN2000的不同操作。

5、进入安装向导窗口，执行[下一步]。进入配置，如图五。选择“网络地址转换(NAT)”，执行下一步。

图五

6、如图六，选择“使用此公共接口连接到Internet”，再选择连接外网的网卡连接，就是上网出口的那块网卡连接，注意仔细分辨清楚。同时选择基本防火墙保护。执行下一步。

图六

本例中IP地址为“192.9.200.10”的网卡是上网出口，IP地址为“195.10.10.1”的网卡连接内部局域网的交换机。所以选择IP地址为“192.9.200.10”的那个网络连接。

7、如图七，选择“我将稍后设置名称和地址服务”，单独对DHCP服务和DNS服务，不在路由中一起设置。执行下一步。

图七

8、执行[完成]。双网卡的路由上网就设置完成。内网的电脑就可通过交换机或HUB，再通过网关服务器的双网卡路由上网。上网前无需设置代理。

以上设置只适用于上网出口是固定IP地址的情况，不适用于上网需要拨号的情况。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南