网络结构

1、计费机作网关服务器

网关服务器一端连接上网出口，一端连接内部局域网的交换机或者集线器（Hub）。在网关服务器上运行SIP监视计费器软件，对上网通信进行统计。如图一。

在此结构下，网关服务器必须有两快网卡。一块网卡连接内部交换机，分配和内网在一个网段上的IP地址；另一块网卡连上网出口，如ADSL、光纤、ISDN等。只有直接用电话拨号上网例外，可以只有一块网卡。

2、通过硬件路由器上网

此种方式下，和上一种方式大同小异。区别只是计费机不作上网用的网关服务器，而是作为一个LAN路由器。计费机必须有两块网卡，一端连接内部局域网的交换机或者集线器（Hub），另一端硬件路由器。使得网络即可上网通信，又可控制计费。如图二。

此种方式下，计费机又有两种运行方式。一是计费机作LAN路由；二是计费机作网桥。网桥方式必须要求计费机是WIN2003操作系统，WIN2000不支持。LAN路由方式，WIN2000和WIN2003都支持。

3、无线局域网上网计费

无线局域网上网，和有线局域网上网，并无本质差别。只是无线局域网，因为必须使用无线路由器，又多了一个网段。无线上网电脑和计费机不在一个网段内，中间通过无线路由器连通。如图三。

此时，无线路由器的NAT功能必须停止运行。让每一台无线上网笔记本的真实IP地址通信包不加转换地到达计费机，才能被计费机识别和控制，才能达到计费的目标。整个网络的所有NAT处理，都统一在上网出口处来完成。

4、总结

如果需要客户机拨掉网线、计费就自动停止，则要求计费机的IP地址必须和内部电脑在一个网段上，而且整个上网局域网络中，只能有一个网段。

如果使用登出窗口或者连接空闲超时的方式来停止计费，不需要检测客户机是否断开网线，则计费机可以和内部电脑不在一个网段上，而且内部电脑可以分开在多个网段上。

但无论那种情况，如果使用交换机，无论是二层交换机还是三层交换机，都不能具有NAT功能。实际情况中，有的交换机具有自动NAT路由上网的功能，这一点需要用户注意。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南