DHCP配置

1、执行[开始]->[程序]->[管理工具]->[DHCP]，进行DHCP配置。执行前确定“DHCP服务器”服务已经启动。

2、如果DHCP根节点下面已经有当前服务器名称，IP地址是连接内网的IP地址，则转到第4步开始执行。否则执行下面操作。

如图一，在DHCP根节点上点击右键，弹出一个菜单。选择[添加服务器]，执行。

图一

3、如图二，在显示的窗口中，选择“此服务器”，输入服务器的计算机名称。确定。

图二

4、如图三，在服务器节点上点击右键，弹出一个菜单。选择“新建作用域”，执行。在显示窗口中，执行[下一步]。

图三

5、如图四，在显示窗口中，输入作用域名称。确定。

图四

6、如图五，在IP地址范围窗口中。输入分配给内网上网电脑的动态IP地址范围，根据需要而定。前3位标志网段，最后一位才是真正分配的动态IP地址范围。填好后，执行[下一步]。

图五

7、在接着显示的“添加排除”窗口中，不用设置，直接执行[下一步]。

8、在接着显示的“租约期限”窗口中，就使用缺省值，直接执行[下一步]。

9、在接着显示的窗口中，选择“是，我想现在配置这些选项（Y）”，执行[下一步]。

10、如图六，在“路由器（默认网关）”窗口中，设置内网电脑的上网网关，就是服务器内网的IP地址，本例中是“195.10.10.1”。输入后，添加。然后执行[下一步]。

图六

11、如图七，在接下来的窗口中，输入内部上网电脑上网时所用DNS服务器的IP地址。直接使用ISP提供商的DNS服务器的IP地址，就是服务器外网网卡上TCP/IP设置的DNS服务器IP地址。在服务器的COMMAND窗口中执行“ipconfig /all”命令，可以查看。有多个DNS，也可以添加多个。添加完后，执行[下一步]。

图七

12、不设置WINS服务器，直接执行[下一步]。

13、如图八，在“激活作用域”窗口中，选择“是，我想现在激活此作用域（Y）”。执行[下一步]。

图八

14、执行[完成]，完成DHCP配置。内部上网电脑只要把网卡的TCP/IP设置改为“自动获取IP地址”，即可自动申请到动态IP地址，就可上网浏览。

SIP监视计费器试用环境安装配置指南