使用教程(SERIAL:6596)
西门子S7－200仿真软件Simulation的正确使用：
一、使用Step 7 MicroWin V3.1或V3.2编程时：
1、在 Step 7 MicroWin V3.1或V3.2 中新建一个项目。
2、输入程序，编译正确后在文件菜单中导出为 AWL 文件。
3、打开仿真软件，点“配置”-“CPU 型号”(或在已有的CPU图案上双击)。
4、在弹出的对话框中选择CPU型号，要与你项目中的型号相同。
5、点击“程序”-“载入程序”(或工具条中的第2个按钮)。
6、会有个对话框，只选择“逻辑块（L）”并选择Step 7 MicroWin的版本“V3.1”或“V3.2”，点击“确定”。
7、将先前导出的 AWL 文件打开。
若第6步选择全部，则此时会提示无法打开文件，这里出现错误的原因是无法打数据块和CPU配置文件，不要管它，直接确定。
8、点击“查看（E）”－“内存监视（M）”(或工具条中的第12个按钮)输入想要监视的地址。
9、点“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮)，程序已经开始模拟运行。
二、使用Step 7 MicroWinV4.0编程时
1、在 Step 7 MicroWin V4.0中新建一个项目。编译正确后转换成STL编程语言界面（查看（V）－ STL(S)）。
2、程序复制：。选择需要仿真的程序（用鼠标拖黑）然后点击“编辑”→“复制”。注意：在Step 7 MicroWin V4.0的STL编程语言界面复制时，必须完整复制指令，例如前面必须包含网络序号“NETWORK 1”而后面不能有多余的程序空行等。
3、打开仿真软件，点“配置”-“CPU 型号”(或在已有的CPU图案上双击)。
4、在弹出的对话框中选择CPU型号，要与你项目中的型号相同。
5、点击“程序（P）”-“粘贴程序（OB1）”(或工具条中的第3个按钮)。Step 7 MicroWin V4.0中的STL程序就被粘贴到模拟软件中。
6、点击“查看（E）”－“内存监视（M）”(或工具条中的第12个按钮)输入想要监视的地址。
7、点击“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮)， 程序已经开始模拟运行。

西门子S7－200的仿真软件Simulation1.2版是从西班牙原版1.2直接汉化过来的，支持TD200仿真界面和增减计数器等多种指令。Simulation1.1版则在汉化版中打开TD200仿真界面后出现非法操作的问题。在Simulation1.2版中仿真，必须根据编程软件Step 7 MicroWin的版本按照上述步骤二操作。在Simulation1.1版中仿真，则两种方法均可。

另外补充一下，用Step 7 MicroWin V3.1 编程，在Simulation1.2版中仿真，可以粘贴程序的数据块，方法同“粘贴程序（OB1）：
1、在Step 7 MicroWin V3.1 中复制数据块的全部内容。
2、在Simulation1.2版中点击“程序（P）”-“粘贴数据（DB1）”(或工具条中的第4个按钮)。
Simulation2.0英文版软件中的TD200仿真己经好用了。在Step 7 MicroWin V4.0中编程后导出扩展名为 .mwp  ，然后在Simulation2.0“载入程序”，数据块仍需要先在Step 7 MicroWin V4.0复制，再在Simulation2.0中“粘贴数据（DB1）”。

交流邮箱：wenxq168@126.com
