本软件为绿色软件，免安装，文件夹的内容及MP3格式文件，在运行时只要运行  三诺煲箱工具  即可。


关于：三诺煲音箱软件以乐器的高低频动态和脉冲作用暖机，令音乐及记号传送器发挥至最佳状态，使音响的听距、通透度、细节和动态感等都有极佳表现。


警告：在使用时请务必小心，使用不当及音量过大有可能导致音响损坏，使用些软件前，必须确定音量按钮是以最低点作为起点，方可播放，切勿强行提高至耳朵不能承受的音量。本公司不向任何音响及听觉受损作出责任承担。


为了让褒机更全面，我们提供了四种信号源：

1，白噪音信号输出：在20HZ-20000HZ频率范围内，恒定带宽测得的频谱（在衰减输出或负载开路时）不均匀在+/- 1 dB以内，参照国标GB7313-87,通常褒耳机用。

2，粉红噪音，粉红噪音的能量从低频向高频不断衰减，曲线为1/f，通常为每8度下降3分贝。也就是在20HZ-20000HZ频率范围内，等比带宽测得的频谱（在衰减输出或负载开路时）不均匀在+/- 1.5 dB以内。参照国标GB7313-87。

3，正弦波信号，最为单一的一种信号，系指简谐信号，可以用做音箱及喇叭单体扫频测试用。

4，音乐信号，专业的音乐信号源，既能起到褒机效果又能适合消费者的居家环境，没那么吵闹。

（备注：如果消费者选用白噪音和粉红噪音褒机，为了使其给到音响系统的频谱更接近真实音乐的能量分布，同时也避免音响因受到低频能量的冲击造成损坏，请选用以下模拟节目信号带通滤波器和限幅器A,用于白噪声。B,用于红粉噪音。限幅器能将白噪声或粉红噪声信号的峰值因数限制在1.8-2.2之间及3-4之间两种，本标准等效于国际标准IEC268-1C(1982)《模拟节目信号》及GB6278-86 ,GB7313-87）