                         广域电子教室

-------------------------------------------------------------------
一、软件安装
-------------------------------------------------------------------
 
 (1)教师机安装：进入“Teacher”文件夹，运行Setup.exe进行安装。
 (2)学生机安装：进入“Student”文件夹，运行Setup.exe进行安装。
 
-------------------------------------------------------------------
二、软件运行
-------------------------------------------------------------------
1、教师机启动后会要求用户注册,未注册前有一定的试用期，且有部分功能被限制，用户可以提供“用户姓名”以及教师机的“硬件编码”，向我公司注册，以获取永久使用的注册码，也可向本公司购买加密狗版。
2、试用期间不要修改系统时间，否则系统会报软件过期而无法运行。
3、系统要求学生端软件、教师机软件同时运行。

注:如遇软件不能正常运行,或学生不能连接教师，一般都是由于系统问题造成，可重装Windows系统解决,也可向向我公司咨询。

-------------------------------------------------------------------
三、软件注册
-------------------------------------------------------------------
提供多种注册方法供用户选择，详细情况可登陆到http://www.saisicn.com查询
联系方式：(电子邮件)sales@saisicn.com (热线电话)0571-82036302 
-------------------------------------------------------------------
四、功能简介
-------------------------------------------------------------------
1、比传统的电子教室有更快的传输速度，做到声音和图象同步传输。
2、教师不但可以监视学生屏幕，还可以对学生机进行远程控制操作，从而真真做“到手把手地教”的效果。也可作为企事业单位、网吧的终端监视。
3、支持多种传输协议：NetBIOS、IPX、TCP/IP (UDP)，Terminal Server终端服务器，从而能方便组建无盘终端的电子教室。
4、组建广域网网络，进行跨网段教学，不同教室学生听同一老师讲课，学生可自由选择教室听课。通过Internet组建跨单位连接的地区性网络。
5、教师使用演示和运行程序，运行本地（教师机）和远程（学生机）的程序。包括AVI、MPEG几乎所有媒体文件，多媒体课件，及各种EXE可执行文件。

-------------------------------------------------------------------
五、模块设置
(一)教师模块的设置
  1.运行教师模块：运行“开始”菜单下“广域电子教室”下的“教师”程序。
  2.设置界面：第一次运行教师模块时，将自动弹出“程序选项”对话框，在此对话框的几个选项卡中，可以对教师端程序进行相关设置。
  3.添加一个班级：在“程序选项”对话框的班级选项卡中，单击“添加”按钮，在“新建班级”对话框的“请输入班级名称”文本框中，输入一个新的班级名，例：class1，输入完毕后，单击“确定”按钮。
  4.配置连接协议：在“程序选项”对话框中的“通信”选项卡配置连接协议，一般用默认(TCP/IP)。如果安装无盘工作站则，在“通信配置”下拉列表中选择“Terminal server”(终端服务协议，在win2000服务器终端才显示该协议)，详细见附录。
  5.其它选项的设置参见“使用手册”

(二)学生模块的设置
  1.运行学生模块：运行“开始”-->“广域电子教室”下的“学生”程序。
  2.连接方式选择：第一次运行学生模块时，将自动弹出“程序选项”对话框，它只有一个班级选项卡，共有三种选择，
   一般选择第一项，即加入班级，并在下面的列表框中输入前面设置的班级名，例如：class1(该名称要与想连接的教师名称相同)
  3.“程序选项”对话框中选“一般”，设置为：程序启动时加入班级、启动 Windows 时自动加载学生、隐秘模式 (在隐秘模式下运行学生时，可以通过运行学生安装目录的 SHOWHOST 程序显示学生窗口)
  4.设置学生端连接协议：在“程序选项”对话框中的“通信”选项卡配置连接协议，一般用默认(TCP/IP)。如果安装无盘工作站则，在“通信配置”下拉列表中选择“Terminal server”(终端服务协议，在win2000服务器终端才显示该协议)详细见附录。
  5.其它选项的设置参见“使用手册”


-------------------------------------------------------------------

六、附录

(一)多媒体文件播放：
1、“演示”--“多媒体文件”--“选择文件”--“确定”。
播放条件： Windows Media Player 6.0  如果在选定学生计算机上没有找到指定文件，则无法运行。
文件路径：是教师计算机和所选学生计算机上相同的文件位置,媒体文件应该从教师计算机到所选学生计算机上的相同位置进行分发。
文件分发：“分发文件”--“添加文件”--“将文件发送到学生相同的目录”--“确定”。
播放格式：AVI  MPG  MPEG 等

2、“运行程序”--“选择程序”--“翻译”--“确定”
播放条件：如果在选定学生计算机上没有找到指定程序，则程序将无法运行。
文件路径：是教师计算机和所选学生计算机上相同的文件位置,媒体文件应该从教师计算机到所选学生计算机上的相同位置进行分发。
文件分发：“分发文件”--“添加文件”--“将文件发送到学生相同的目录”--“确定”。
播放格式：原则上可运行所有多媒体文件。如启动realplayer可播放RM文件，建议使用“东方影都全能王”等第三方软件。



(二)无盘工作站
在Windows 2000终端网络中，终端服务器的IP、计算机名等标识符与终端客户机完全相同，因此使用TCP/IP等常规协议的多媒体教室软件不能正常使用,用广域电子教室在无盘Windows 95、Windows98中的安装设置较为简单。

  1、必须先安装完整的win2000服务器终端，包括   
     Windows2000 server
     MateFrame 1.8及其SP3     
     Windows2000 RPL补丁
  2、安装与配置
   1)在终端服务器上，以管理员（Administrator）身份（或等同）完成登录。先安装教师程序，然后在终端服务器(需事先关闭教师端)或任意终端工作站上，安装学生机程序。
   2)教师机配置连接协议：在程序选项”对话框默认为(TCP/IP)。在“通信配置”下拉列表中选择“Terminal server”(终端服务协议，在win2000服务器终端才显示该协议)。
   3)学生机配置连接协议：单击学生端界面中工具栏最左侧的"离开班级"图标，将"通信协议"处由原来的"TCP/IP"改选成为"Terminal Server"（终端服务器）。

