UTS支持一台服务器上多域ftp部署，即：
1、每个域的服务器可以对某个IP地址绑定；
2、每个域的服务器可以对不同的端口绑定；
3、有疑问请联系 support@zealink.com
		或者  （021）28741809 （7×24服务）

一、服务器部署步骤：
1、左侧控制树选定【FTP服务域】，右侧标签页选定【FTP域管理】；
2、执行左下脚按钮或者右键菜单执行【新建域】，弹出FTP域设置对话框；
3、【常规设置】可以设定：
	A、【服务名称】，标识信息，用于控制区分；
	B、【绑定IP地址】，可以设定绑定的IP地址，默认"*"，表示所有可以连接该服务器的地址；
	C、【服务侦听端口】，即ftp服务器服务端口，默认21；
	D、【最大允许连接数】，即该FTP域服务器最大允许的并发数，默认无限制；
	E、【存活校验】，活动连接的允许分钟，在此时间内，连接上来的客户端如果无任何操作，则强制断开。
4、【响应消息】设置，可以对该ftp域的不同消息个性化设置
5、【IP访问规则】设置，可以详细设定允许或者禁止某天的某个时段某类IP的登录，支持通配符。
		可以实现的效果包括：
		A、IP为61.129.73.*的客户端只允许其每周一的9:00--12:00登录；
		B、只允许IP为61.129.73.*的客户端每周一的9:00--12:00登录；
		C、禁止IP为61.129.73.*的客户端登录（黑名单）
6、【网络限速】设置，可以对某天的某个时段进行上传/下载速度限制

二、ftp账户设置步骤
1、左侧控制树选定【FTP服务域】下级对应需要配置的域，不同的域有各自不同的设置；
2、【用户设置】标签页，新建或者编辑设置，弹出【ftp用户权限设置】对话框对ftp登录信息进行设定：
	A、【帐号信息】设定登录等信息；
	B、【远程主目录】设定登录根目录信息；
	C、【映射目录】设定其他远程目录映射到该帐号配置；
	D、【IP访问规则】设定该帐号额外访问规则。系统IP规则判断顺序为：帐号设置、所在组依次设置、域设置；
	E、【网络限速】设定该帐号额外限速。系统限速规则顺序为：帐号设置、所在组依次设置、域设置；
	F、【历史统计】对该帐号的登录情况详细记录和统计
3、对于某些类似账户，可以使用【组设置】，配置方法类似【用户设置】
