                           扫描仪附加信息
    您在使用扫描仪之前请仔细阅读此文件。它能提供用户指南和在线帮助中没有说
明的信息。

1）预热时间
您的扫描仪首次使用时，从或通过Twain驱动来访问扫描仪，需有45秒的
预热时间。只要 Twain驱动处于开启状态 （并且扫描仪检测器在工作
运行），扫描仪就始终保持准备扫描状态。 在 Twain驱动关闭后30分
钟，扫描仪就会自动关机。 在这之后如再次使用扫描仪就另需有45秒来对扫描仪进
行预热。

2） IOMEGA  ZIP  DRIVE
带并行口通讯功能的IOMEGA ZIP DRIVE 与扫描仪共同工作时会出现一些问题。  倘
若您在使用IOMEGA ZIP DRIVE的时候还想在同一台机器上同时使用扫描仪，那麽请您
采用一数据开关来连接上述的两装置。

3）佳能 BJC - 6XX 打印机
倘若您要使用一台佳能BJC - 6XX打印机， 有时打印功能会被扫描仪检测器所中断。
为解决此问题请您关闭扫描仪检测器后再重新试试。 

   关闭扫描仪检测器的步骤：

   在Windows 95/98/NT/2000下：
   把鼠标的光标移到任务栏上的扫描仪检测器图标上，按鼠标右键并从弹出菜单中
   选择“关闭”。
   
4）具有双向打印功能的打印机
倘若您的打印机双向打印功能起作用时, 扫描功能就会被中断。可在打印机的属性页
中使双向打印功能不起作用。

5）对于Windows NT用户
Windows NT比其它的Windows O/S消耗更大内存, 为避免出现"虚拟内存不够"这类的
系统错误, 请加大您所用系统的内存，至少达到处32MB和/或加大您所用系统的虚拟
内存。

**文件结束**

                                                                          
