介绍
主菜单
选项
下载
| 文件夹窗口
| 队列窗口
| 下载页
| 代理页
| 流页
| 计划页
| URL页
| 线程窗口
| 日志窗口
代理服务器
站点探测器
URL 嗅探器
eMule
捕获链接
文件夹窗口
对下载文件进行归类整理，是传送带较为实用的功能之一。传送带使用了文件夹的概念来管理已下载的文件，每个文件夹指定一个磁盘目录，所有指定到该文件夹的下载任务，下载完成后文件就会保存到该磁盘目录中。比如对于mp3文件可以创建文件夹"mp3"，指定文件目录"c:\download\mp3"，当下载一个mp3文件时，指定保存到文件夹"mp3"中，所有下载的文件就会保存到目录"c:\download\mp3"下。如果该文件夹下的文件太多还可以创建子文件夹，比如可以在文件夹"mp3"下创建子文件夹"歌星1"和"歌星2"等等，相应的目录对应"c:\download\mp3\歌星1"和"c:\download\mp3\歌星2"等等。传送带允许创建任意数目的文件夹和子文件夹。下载文件存在的文件夹可以随时改变，具体的磁盘文件亦可以在目录之间移动。对于文件夹的改变传送带提供了拖拽的功能，只需简单的拖动就可以把下载的文件进行归类。当然，使用"任务属性"也能调整文件夹和目录，参见新建下载任务。 有时由于磁盘已满或者其它原因需要移动已下载的文件到其它的磁盘目录，最好通过传送带来完成该功能，否则下载数据库中的信息会与具体的文件不同步。 安装后根（顶级）文件夹是"任务"，它收藏着所有未完成的任务，默认指向"C:\"，强烈建议第一次启动网络传送带就修改它的位置。另外它不能被删除只能被修改。
| 新建
| 名称 在同一级文件夹中不能重复。 目录 文件夹的磁盘目录。点击右边的按钮通过"浏览文件夹"选择目录。如果目录不存在会创建。 选择需要创建子文件夹的文件夹 新的文件夹将是该文件夹的子文件夹。
| 删除
| 删除当前加亮的文件夹及其子文件夹。"文件夹属性"移动磁盘目录，"文件夹删除"也删除磁盘目录，真正的文件夹与磁盘目录同步。
| 属性
| 同时修改子文件夹的目录属性 把"目录"属性指定的目录设定为下一级子文件夹的父目录，而这一级子文件夹的磁盘目录又是再下一级子文件夹的父目录，这样层层递归地调整。否则只修改本文件夹的目录属性。例如，文件夹"电影"的目录是"E:\Download\Movie"，那么"欧美"就是"E:\Download\Movie\Western"，然后"美国"就是"E:\Download\Movie\Western\American"...。 同时移动文件 把本文件夹的文件移动到"目录"属性指定的目录。如果"同时修改子文件夹的目录属性"也打勾了，那么同样也移动子文件夹的文件到它们经过调整的新目录中。
| 导入/导出文本文件
| 导出选定的文件夹及其子文件夹中所有任务的信息到一文件。
| 您可以自由地选定喜欢的属性然后导出。导出的属性及分隔符会被记录在文本文件中，以便将来导入。但是注意，导入后任务被存放在根文件夹中而非导出的文件夹。
| 输出下载信息
| 输出当前下载文件夹中的信息到一个HTML文件中，文件以表格（table）的形式输出。
| 修改"HKEY_CURRENT_USER\Software\Xi\NetXfer\History\Title Back" (DWORD)可以改变表格标题的颜色，缺省是C0E8C0(RGB)；修改"HKEY_CURRENT_USER\Software\Xi\NetXfer\History\Content Back" (DWORD)可以改变表格内容的颜色，缺省是D0E8D0。
| 打开下载的文件目录
| 打开文件夹的磁盘目录。
队列窗口
| 工具栏
| 开始 | 暂停 | 停止 | 新建 | 删除 | 属性 | 上移 | 下移 | 打开 | 目录 |
| 新建下载任务
| URL 对于FTP如果URL中带有通配符，则下载所有符合的文件。例如，URL输入ftp://xxx/xx/../*.*可以下载该目录下的所有文件，又如.../*.zip下载所有zip文件。另外，如果剪贴板中的URL文本符合被支持的协议，那么在新建任务时会自动填写URL。此时如果粘贴的时候URL出现乱码，您可以尝试点击"新建"的同时按Ctrl键。 URL边的按钮 选择BT种子文件或Metalink文件。 选择Torrent文件 只有URL是种子文件，并且文件存在，那么该按钮才有效。它用来挑选想要下载的文件。
| 全部 勾选此框，那么文件列表中所有文件都将被选择，否则清除所有文件。 选择文件 按"Ctrl + A"来选取所有的文件。 按空格则选取的文件会在选中或清除中切换。
选择Metalink文件 Metalink规范请参见www.metalinker.org。如果Metalink文件中包含不止1个文件，则弹出本窗口由用户选定1个目标文件。注意，选定后不要更改URL。
引用 URL源自何页面。使用IE扩展菜单下载以及被传送带捕获点击后，该字段会被自动填写，将来您可通过"浏览引用页"浏览。有的文件会时常更新但文件名却不固定，无法直接用"任务 > 检查更新"来下载，用户可通过"浏览引用页"浏览下载页面，然后更名就能通过"任务 > 检查更新"来下载了。例如，Norton Anti-Virus的病毒库就是如此。 文件夹 当任务完成时，下载的文件会保存到该文件夹指定的目录中去。缺省的文件夹为"任务"。点击右边的按钮，用户可以使用"新建文件夹"来创建文件夹。注意，FTP带子目录下载时以"文件夹"为准非"目录"，所以用户必须选定下载的"文件夹"。 目录 可指定文件保存的目录。点击右边的按钮，用户可以通过"浏览文件夹"选择目录。 重命名 下载的文件名如不希望取自URL则可以使用该项指定。 在本地创建子目录 在本地建立和URL一致的目录结构。如"http://site/dir/file.zip"，目标目录是"C:\Setup"，那么目标文件则放在"C:\Setup\site\dir\file.zip"。此功能不要和FTP的"在本地创建子目录"功能一起用。 块数（线程数） 文件分多少块下载。传送带能把一个文件分成最多10个线程同时下载，这样可能会获得几倍于单线程的速度。有的用户希望分成更多的块数，以为可以获得更快的速度。其实不然，有时更多的块数反而会使得速度下降，并且分成的块数越多，服务器的负担也越重，有可能导致服务器崩溃。所以不赞成用户全部分成10块，一般使用2-4块足够了，除非服务器限制单线程速度或干脆限制IP连接。建议，不是因为站点限速或者线路质量不好，一般2根线程就能充分利用带宽了。另外，修改"HKEY_CURRENT_USER\Software\Xi\NetXfer\Download\Max Threads"，类型：DWORD，此隐藏设置允许单个任务最多60个线程同时进行。技巧，如果站点限速或者下载MMS电影，可以适当提高线程数以得到更快的速度。MMS协议会限定下载的流量，一般不会超过每秒所有帧的数据量，所以适当地提高还是可以节省时间的。BT和eMule合适的线程数是10以上。 用户名、密码 如果服务器需要验证请输入验证信息。 开始
手工 | 不立即运行任务。
立即 | 任务一经建立就立刻开始，忽略计划。
计划 | 启用时间调度，如果任务没有计划设置，也没有全局计划，就立即开始。
注释 已经下载的文件经过较长时间可能忘了该文件的用处，在此可以添加注释以备参考。使用IE扩展菜单下载以及被传送带捕获点击后，该字段会被自动填写，前提是网页上存在该链接的注释。 方案 有时默认设置不能同时满足多个任务需求时，可以为某些任务定制一套设置，为另一些任务定制一套，以后可以根据实际情况切换。例如，有的http需要IE5用户代理，有的却需要RMA如果使用IE5则无法下载，此时如果用户不希望反复"保存设置"，则可以"另存"该设置供需要时切换。点击"确定"后，默认设置为选择的方案。方案"Default"是不能被删除的。 当前方案中的代理将是全局的，它作用于探测器中的快速探测栏、eMule服务器。 其它设置
| 下载
| 不使用缓存 有的服务器会把已浏览过的内容保存到自己的缓存中，下次再有读取该内容的请求时，服务器直接从缓存中读取。"不使用缓存"是要求服务器不要使用缓存。 Cookie 下载邮件时多数邮件服务器需要使用Cookie信息，如果不发送Cookie信息，就无法下载。多数HTTP服务器不需要Cookie，如果发送有可能使得下载不能续传，早先的Microsoft就是这样（现在已经可以了）。 总是以UTF-8发送URL 适合用非本国语言编写的WEB服务器，非常合适双字节的Windows平台。 发送引用页 如果任务属性已经有引用页，那么引用页总是会被带在消息头中的。否则选择传送带就会根据任务URL构造一个引用页。 用户代理 有的站点只允许使用某种浏览器下载文件，禁用其它的下载工具，使用该选项可使传送带充当用户想要的浏览器或下载工具。技巧，如果文本栏空着就不发送用户代理。注意，用户代理不是代理服务器，它属于浏览器一级。 被动模式 通常通过FTP协议下载文件，要建立两个子通道，命令通道和数据通道。一般情况下命令和数据通道都由客户端建立，如果选择PASSIVE模式，数据通道由服务器建立。 使用绝对路径 版本2的FTP默认使用相对路径下载文件，就是先进入目录（CWD），然后再获取文件。不过有些服务器拒绝此方式，那么选择此功能，传送带将不进入目录而直接在获取文件的时候加入该文件的目录。 下载子目录 可以下载FTP站点目录中的所有文件和子目录。在任务属性中以"文件夹"为准而不是"目录"。 创建文件夹 在"文件夹"窗口中依照FTP站点的目录结构创建文件夹。 在本地创建子目录 创建与FTP站点相同的磁盘目录结构。 连接超时 超过限定的时间未连接到站点即认为连接失败。 数据超时 超过限定的时间未接收到数据即认为与站点的连接已经无效，断开连接。 重试等待 当某个IP出于各种原因在反复尝试连接时，很多服务器（特别是FTP）会封杀这个IP。设定这个值避免该情况的发生。 BT和eMule任务可以适当地缩短"连接超时"、"数据超时"和"重试等待"的时间。 扩展选项 输入自定义的Cookie。HTTP在送出请求时会把用户自定义的Cookie也一起送出。每行构成一个Cookie项。
| 代理
| 用户可自由选择任务的代理类型及想要的代理服务器。
| 直接连接 这是最普遍的方式。 单一代理 所有线程使用一个代理服务器。适合于局域网下载，代理设置为局域网内的出口代理服务器。 多代理 真正的一个线程一个代理。非常适合那些只允许每个IP一个连接的站点，彻底突破某些站点的连接限制。点击每行的代理列会弹出一个下拉列表，用户可以从中选择。具体的代理操作请参见"代理服务器"。
| 流
| 带宽 一般应使用最大的带宽（10Mbps）以保证最好的图像质量。但是在一些老的服务器（如RealServer 6.0），较快的带宽反而不能下载，这时候请降低带宽（如RealServer 6.0 应为56K MODEM）。 最佳的图像质量 应该选择该选项以保证最好的图像质量。但是有时候一些服务器，不允许播放超过带宽的图像，这时候请关闭该选项再试。 最大速度 此选项需要服务器支持。新的服务器（如Helix Server 9.0）支持像HTTP那样的快速下载，而不是每秒只限定传输可以播放的固定字节数，从而有效地缩短下载时间。不过有时候它会影响接收（反映的现象是接收一阵子然后停止直到超时），如果这样请取消该选项。 超时作为结束 服务器上损坏的文件会造成数据发送有困难，现象就是接收不到数据。使用该功能可以迫使下载前向一段时间（20秒）继续尝试。 SMIL被分析后重用连接 SMI脚本包含RM链接，有的服务器就利用这点，拒绝直接播放被分析出的URL，而必须由脚本"指引"出URL。遇到此情况，请使用本功能。 发送播放器的标识给服务器 让传送带模拟成RealPlayer。有些Real服务器需要该标识。 当服务器终止流时停止下载 一般不应选择。但当服务器上的流有问题（或流不完整），下载MMS中表现为文件大小时刻在变化时，请打开该选项而不理会服务器给出的完成通告。下载直到无法再接收数据时暂停。 HTTP流 使用HTTP方式接收流。如果MMS服务器连接不上，有时候改用HTTP倒是可行的，它不是标准HTTP而是MMS扩展的HTTP用于加载流。当然先尝试标准的HTTP是更好的办法，因为如果行下载时就没有速度限制（每秒只能接收固定的frame字节数）。如果是RealNetworks则将使用它的HTTP隧道方法。 这个功能对那些只开放HTTP协议的LAN非常有效，通过它您可以记录流媒体。 Microsoft协议尝试的次序，RTSP >> HTTP（MMS） >> MMS >> 普通HTTP。 RealNetworks尝试的次序，RTSP >> HTTP（隧道） >> 普通HTTP。 用户代理 某些站点的流媒体服务器需要特定版本的播放器。 剪辑位置 设定某一时间范围，您可以仅记录想要的剪辑内容。
| 计划
| 名称中的选择框 如果选择表示计划被启用，否则忽略。 复制/粘贴 只能复制单条计划项的内容。您用此功能可以迅速创建副本，然后在此基础上修改某些属性而保留大部分的共性。比如2条计划仅记录的时间不同，那么粘贴后只要修改第2条的起始和终止时间即可，最多再取另一个名字。
| 启用 该计划有效。 每次调度只运行一遍 在录制的时间段内，如果因连接断开或其它原因导致下载中断时，传送带会继续尝试直至结束时间，同时目标文件夹内会出现不止一个文件。如果您确信下载一次就够了，那么使用本功能后传送带立刻结束本时间段内的录制工作。 全部 全选或不选所有"天"。 开始于 允许设置计划下载的开始时间于一周的任一天的任何时候开始。 停止于 当前任务在该时刻停止工作，并启动该任务的其它计划时段（项）。如果由于网络原因，任务会提前结束，这个处理比较棘手。 禁止时段使用 如果您不想要未来几天的内容，但是又想避免到那几天您必须反复选择/不选择此计划项来决定该项是否有效，那么该功能就有用了。它可以避免您反复设定。 有规律的 每隔多少时间录制多少时间的内容。例如您想录制早上8点到晚上6点的整点新闻且每次时间都是10分钟，那么使用本功能只需建立一条计划而无须重复数条，能大大节省您的宝贵时间。 自定义文件名 如果空，文件名取决于两个时间，形式：原有文件名_开始时间[_结束时间][.原有扩展名]。如果不为空，（大小写区分），"/"必须存在而且和关键字一起用；除屏幕提示外，"/yy"、"/d"、"/M"、"/H"、"/m"、"/s"表示短格式，即忽略首数字0，例如04430表示2004.4.30（可能会发生歧义，不建议）；其它字符保留。举例，file_/yy-/MM-/dd_/HH/mm/ss_/HH/mm/ss.rm，file_04-04-30_100000_113000.rm。 起始于 如果自定义文件名包含"/seq"关键字，那么"/seq"会被当前序号给代替。主要用在记录某段长时间的内容，而这段时间内连接可能会被中断，如果自定义的文件名中不包含小时以下的关键字，那么很可能该下载后的文件会被新连接建立的同名文件冲掉。添加此关键字可以确保文件不会丢失。如file_20070725_1.zip，file_20070725_2.zip，file_20070725_3.zip ...。 位数 指当前序号如果位数不足则在最前面补足零。 自定义URL 该功能用来产生依时间的动态URL。比如某个链接是按时间改变的，"http://site/dir/file_20070725.zip"，那么此链接的主URL是"http://site/dir/"，而此处需填file_/yyyy/MM/dd.zip。因此，"URL" + "自定义URL"是一个有效的链接。还有关键字"/seq"、"/file"和"/ext"也不能被用在这里。 特殊关键字"/DD-n/"和"/D-n/"意味着动态URL的日期可以被调整。"/DD"表示长日期格式，"/D"表示短日期格式；"n"正数表示提前几天，负数表示未来几天。它们必须被包含在"[]"之内，在"[]"之内的关键字将参与日期计算。例如"[/yyyy/MM/DD-2/].asf"，今天是2008-1-24，那么结果就是20080122.asf。
| URL
| 用其它链接替换每个线程的主链接。主链接就是任务里的URL，如果下载页面提供了其它的同文件链接，那么为了减少服务器负担，您可以设置用这些链接来替换某几个连接的主链接，空表示依然使用主链接。
| 添加成批任务
| 如果有一大批文件需要下载，而且文件的URL又有规律，比如file01.zip到file10.zip就可使用该功能快速添加。
| 通配符 "(*)"之前为前段，之后为后段，表示通配符。通配符有数字连续和字母连续，其中数字连续还和通配符长度有联系，有效的URL将直接反应在左下角的示例中供用户参考。如图中所示，如果通配符长度是1，则URL应为"http://www.xi-soft.com/images/gif_0.gif"到"http://www.xi-soft.com/images/gif_99.gif"。 通配符长度 如果通配符是数字，而且序号的位数不足该设置，那么序号左面会补零以凑足位数。
| 粘帖URL
| 将剪贴版中的URL列表复制到任务窗口中。按空格则选取的文件会在选中或清除中快速切换。参见"选择要下载的URL"。
| 删除
| 删除目前选定的任务。
| 属性
| 编辑任务。如果有多个任务同时被编辑，那么只有"引用"、"文件夹"、"目录"、"块数"、"用户名"、"密码"、"开始"和除了"URL"扩展卡外的其它设置有效。
| 注释
| 更改任务的注释内容。
| 注释作为文件名
| 有时用更清晰的注释命名文件更好。
| 开始
| 开始下载选择的任务。选择已完成的BT和eMule任务都会开始以提供服务。如果想忽略计划而直接开始，您可以再次点击"开始"，两次开始意味着开始而忽略它的计划。
| 暂停
| 暂停下载选择的任务。BT和eMule只停止下载，而不停止上传服务，如果想停止服务，请点击"停止"。
| 停止
| 除了暂停功能外，还有停止P2P的上传服务。
| 全部开始
| 开始所有未完成的任务。除了未完成的任务，那些已完成的BT和eMule任务都会开始以提供服务，以及所有计划任务启动。实际下载任务的连接数不会超过"选项 > 连接 > 最大连接数"，超出的任务会处于等待状态。
| 全部暂停
| 暂停目前正在下载的所有任务。
| 上移
| 设定选定的任务提前下载。
| 下移
| 设定选定的任务拖后下载。
| 上移到顶部/底部
| 移动选择的条目直接到顶部/底部。
| 打开/运行已下载的文件
| 使用默认的关联打开已下载的文件。BT任务有可能打开的是下载后的文件夹。
| 打开下载的文件目录
| 打开文件所在的文件夹。
| 检查更新
| 已下载的任务检查是否更新，比如官方驱动程序，传送带会比较本地和服务器上的文件日期决定是否重新下载。
| 重新下载
| 删除已下载的文件然后重新下载。
| 将网址复制到剪贴板
| 把选择的任务的URL复制到剪贴板上。
| 浏览引用页
| 使用缺省的浏览器浏览引用页面。
| 状态图标
|  | 正在下载
|  | 任务目前处于暂停状态
|  | 下载完成
|  | 下载出现错误
|  | 正在等待其它任务下载完成后执行
|  | 任务处于计划状态
线程窗口
| 开始当前线程
| 让当前线程开始下载。
| 暂停当前线程
| 暂停当前正在下载的线程。
| 重新开始当前线程
| 停止当前连接，然后重新开始。
| 增加线程
| 可以增加下载的线程数。用于发现目前的下载速度无法达到预期的速度时使用。
| 减少线程
| 可以减少下载的线程数。
| 选择线程代理
| 如果是多代理类型而且当前线程正处于暂停状态，用户就能选择线程的代理服务器。 如果当前任务是多代理的情况，增加线程时同样会弹出"选择线程代理服务器"对话框让用户自由安排。
日志窗口
| 清除日志
| 清除至现在为止所记录的信息。
| 复制
| 拷贝选定的内容到剪贴板。
| 保存到文件
| 将选定的内容保存到一个文本文件中。下载的时候如果出现问题可以察看日志窗口的内容来判断具体问题，如果不能判断可以使用该功能把日志窗口的内容保存到一个文件中发给作者。