# Installation von Intel® Netzwerkadaptern

## Installation des Intel® Ethernet 10-Gigabit-Server-Adapters

### Einen Adapter installieren

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn Sie eine Hot-Plug-Installation ausführen, lesen Sie zuerst die Serverdokumentation.
2. Entfernen Sie die Computerabdeckung und die Blende des Adaptersteckplatzes, der für Ihren Adapter passt. Sie können ohne negative Folgen einen Steckplatz benutzen, der länger ist als der Anschluss Ihres Adapters; versuchen Sie jedoch nicht, den Adapter in einem Steckplatz zu installieren, der kürzer ist als der PCI-Express-Anschluss.
3. Setzen Sie den Adapter fest in den Steckplatz ein und befestigen Sie die Halterung.
4. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Stecken Sie die Netzverbindung ein.

### Eine Mezzanine-Erweiterungskarte installieren

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Computerabdeckung.
3. Richten Sie den PCIe-Anschluss der Mezzanine-Erweiterungskarte mit dem Anschluss und den vier Abstandhaltern aus Kunststoff am Mainboard aus.
4. Drücken Sie den Adapter in den Anschluss der Mezzanine-Karte, bis er fest sitzt und in den vier Abstandhaltern eingerastet ist.
5. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Stecken Sie die Netzverbindung ein.

## Schließen Sie das Netzwerkkabel an

Intel® Ethernet 10-Gigabit-Kupfer-Adapter: Verwenden Sie Ethernetkabel der Kategorie 6, 6a oder 7.

Intel® Ethernet 10-Gigabit-Server-Adapter mit anschließbarem SFP+-Optics-Modul: Installieren Sie das Modul und schließen Sie das Kabel entsprechend den Herstelleranweisungen für das Modul an.

Intel® Ethernet 10-Gigabit-Glasfaseradapter mit SC-Steckverbinder: Entfernen Sie die Abdeckung des Glasfaseranschlusses und bewahren Sie sie gut auf. Stecken Sie einen SC-Glasfaser-Steckverbinder in die TX/RX-Anschlüsse der Adapterklammer.

Intel® Ethernet 10-Gigabit-Glasfaseradapter mit LC-Steckverbinder: Entfernen Sie die Abdeckung des Glasfaseranschlusses und bewahren Sie sie gut auf. Stecken Sie einen LC-Steckverbinder in den Adapter. Sie können Kabel anderer Verbindungstypen (wie SC) verwenden, wenn die Kabel den optischen Spezifikationen des Adapters, einschließlich der Längenbegrenzung, entsprechen.

Intel® Ethernet 10-Gigabit-CX4-Adapter: Die Kabel müssen den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.3ak, Klausel 54 entsprechen. Der erforderliche Kabelanschluss ist ein aufklappbarer MDI-Steckplatz wie in IEC 61076-3-113 definiert.

Starten Sie den Computer und folgen Sie nachfolgenden Anweisungen zur Treiberinstallation.

###

## Treiber und Intel® PROSet Software installieren

### Microsoft* Windows*-Betriebssysteme

| HINWEISE: Für die Installation von Treibern sind Administratorrechte für das Betriebssystem erforderlich. Die unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf der Seite "Systemanforderungen" im Intel 10GbE Adapter-Handbuch.

Beim Start von Windows wird der Adapter als neue Hardware erkannt. So installieren Sie den Treiber richtig:

1. Der Adapter wird erkannt, und Windows installiert entweder einen in Windows residenten Treiber oder startet den Assistent für das Suchen neuer Hardware .

2. Wenn der Assistent gestartet wird, folgen Sie den Aufforderungen, um den Treiber von der CD dieses Pakets zu installieren.

3. Wenn ein in Windows residenter Treiber installiert wird (Assistent wird nicht angezeigt), aktualisieren Sie den Treiber durch Einlegen der Intel CD. Klicken Sie auf die Schaltfläche Treiber und Software installieren , wenn das Fenster Intel Netzwerkanschlüsse angezeigt wird.

### Linux

Um ein binäres RPM*-Paket dieses Treibers zu erstellen, führen Sie 'rpmbuild -tb <dateiname.tar.gz>' aus. Ersetzen Sie <dateiname.tar.gz> mit dem Dateinamen des Treibers.

| HINWEIS: Damit das erstellte Paket ordnungsgemäß funktioniert, MUSS der gegenwärtig ausgeführte Kernel mit der Version und der Konfiguration der installierten Kernelquellen übereinstimmen. Wenn Sie den Kernel gerade neu kompiliert haben, führen Sie jetzt einen Systemneustart aus. Die RPM-Funktionalität wurde bisher nur in Red Hat-Verteilungen getestet.

1. Verschieben Sie die Basistreiber-Tardatei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Verwenden Sie beispielsweise '/home/username/ixgb' oder '/usr/local/src/ixgb'.

2. Entpacken/dekomprimieren Sie das Archiv, wobei <x.x.x> die Versionsnummer des Treibertars ist:

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. Wechseln Sie durch folgende Eingabe zum src-Verzeichnis des Treibers über, wobei <x.x.x> die Versionsnummer des Treibertars ist:

   > cd ixgb-<x.x.x>/src/

4. Kompilieren Sie das Treibermodul:

   > make install

   Die Binärdatei wird installiert als:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/ixgb.o

   Die oben aufgeführten Installationsverzeichnisse sind die Standardverzeichnisse. Sie sind möglicherweise für bestimmte Linux-Distributionen nicht richtig.

5. Installieren Sie das Modul:

   > modprobe ixgb <parameter>=<value>

6. Weisen Sie der Schnittstelle durch folgende Eingabe eine IP-Adresse zu, wobei <x> für die Schnittstellennummer steht:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Prüfen Sie, ob die Schnittstelle funktioniert. Geben Sie Folgendes ein, wobei <IP_address> die IP-Adresse eines anderen Computers in dem Subnetz ist, in dem die Schnittstelle getestet wird:

   > ping <IP_address>

### FreeBSD

#### Aufbau und Installation

Dieser Treiber wurde für die Verwendung mit FreeBSD-Kernel Version 4.8 oder höher entwickelt.

| HINWEIS: Sie müssen Kernelquellen installiert haben, damit Sie das Treibermodul kompilieren können.

Bei den untenstehenden Anleitungen ist x.x.x die Treiberversion, wie sie im Namen der Treibertardatei angegeben ist.

1. Verschieben Sie die Basistreiber-Tardatei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Verwenden Sie beispielsweise /home/username/ixgb oder /usr/local/src/ixgb.

2. Dekomprimieren Sie das Archiv:

   > tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

   Hierdurch wird das Verzeichnis ixgb-x.x.x erstellt.

3. So installieren Sie die man-Seite:
   cd ixgb-x.x.x
   gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

4. Um den Treiber in einem laufenden System zu laden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   cd ixgb-x.x.x
   make

   ODER

   cd ixgb-x.x.x/src
   make load

5. Um der Schnittstelle eine IP-Adresse zuzuweisen, geben Sie Folgendes ein:
   ifconfig ixgb<Schnittstellennummer> <IP-Adresse>

6. Prüfen Sie, ob die Schnittstelle funktioniert. Geben Sie Folgendes ein, wobei <IP-Adresse> die IP-Adresse eines anderen Gerätes auf demselben Subnet wie die Schnittstelle, die getestet wird, ist:
   ping <IP_address>

7. Wenn Sie möchten, dass der Treiber beim Hochfahren des Systems automatisch geladen wird, führen Sie Folgendes aus:

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

Bearbeiten Sie /boot/loader.conf und fügen Sie folgende Zeile hinzu:
if_ixgb_load="YES"
ODER
kompilieren Sie den Treiber in den Kernel (siehe Punkt 8).
Bearbeiten Sie /etc/rc.conf und erstellen Sie den geeigneten Eintrag für ifconfig_ixgb<interface_num>:
ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"
Anwendungsbeispiel:
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
HINWEIS: Hilfe finden Sie auf der ifconfig man-Seite.

8. Wenn Sie den Treiber in den Kernel kompilieren möchten, geben Sie Folgendes ein:
   cd ixgb-x.x.x/src
   mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
   cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
   Bearbeiten Sie die Datei /usr/src/sys/conf/files.i386 und fügen Sie folgende Zeile hinzu:
   dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
   dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
   dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
   Entfernen Sie die folgenden Zeilen aus der Datei /usr/src/sys/conf/files.i386, wenn sie
   vorhanden sind:
   /dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
   /dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
   Bearbeiten Sie die Kernelkonfigurationsdatei (GENERIC oder MYKERNEL) in
   /usr/src/sys/i386/conf und stellen Sie sicher, dass die folgende Zeile vorhanden ist:
   device ixgb
   Kompilieren Sie und installieren Sie den Kernel. Damit die Kernel-Aktualisierungen wirksam werden, ist ein Systemneustart erforderlich.

Weitere Informationen über das Kompilieren des Kernels finden Sie in der Dokumentation über das FreeBSD-Betriebssystem.

## Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Intel CD oder der Intel Support-Website: http://www.intel.com/p/de_DE/support/.

*Rechtliche Hinweise

`Zuletzt überarbeitet am 11.10.07 15:49 Revision`