9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

9.1. ОБЗОР

Память | 64МБ/128МБ/512МБ
Тип интерфейса | USB 2.0 и Ethernet 10/100 на некоторых моделях
Допустимая платформа | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 (32- и 64-разрядная) Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Источник питания | модель, рассчитаннная на напряжение 220 В Модель: 220~240 В переменного тока (-15%,+10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 4 A; 110 В Модель: 110~127 В переменного тока (±10%), 50/60 Гц(±2 Гц), 8 A (Примечание. Сведения об источнике питания и напряжении, соответствующие этому принтеру, см. на паспортной табличке с задней стороны принтера.)
Потребление электроэнергии | Печать | 495 Вт Макс. мощность 750 Вт (25 °C)
Режим ожидания | До 50 В
Спящий режим | До 3,5 В
Шум | Печать | < 55 дБ
Режим ожидания | < 30 дБ
Установка спящего режима | 1 минута по умолчанию
Условия эксплуатации | Диапазон эксплуатационных температур (наилучшее качество печати): 5-35 (10-32) °C, Диапазон эксплуатационной влажности: 20—80 %
Размер продукта (Ш x Г x В) мм | 370 x 370 x 270 мм
Вес (без лазерного картриджа) | Около 9кг
Сетевые функции | Семейства протоколов | TCP/IP (IPv4)
Способы печати | Direct IP (порт 9100), LPR/LPD
Протоколы управления | DHCP, SNMPv1, DNS, HTTP
Функция встроенного веб-сервера | Настройка/состояние через встроенный веб-сервер
Настройки и другие службы | Уведомления по электронной почте, управление доступом к портам TCP/IP, пароль для доступа к функции настройки, восстановление заводских настроек
Прикладные службы | Ping, Bonjour
Адресация | 32-разрядные адреса IPv4 Поддержка MIB-2, MIB ресурсов сервера, MIB принтера, MIB корпоративных ресурсов Поддерживаемая функция в Internet Explorer 6.0 (или более поздней версии), Apple Safari 4.0 (или более поздней версии), MozillaFireFox, Google Chrome, Opera.

9.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Скорость печати (PPM — страниц в минуту) | 30/33 (A4) 32/34 (LTR)
Разрешение | 1200 x 600 точек/дюйм
Язык печати | GDI
Время до печати первой страницы | < 8.5 с
Максимальный размер области печати | Legal (216 x 355,6 мм)
Автоматическая двусторонняя печать | Поддерживается
Емкость бумаги на входе | Универсальный лоток | 1 лист(60~200g/m²)
Стандартный лоток | 250 листов(80g/m²)
Емкость бумаги на выходе | Стороной для печати вниз | 150 листов(80g/m²)
Материалы для печати | Тип материала | Обычная, плотная, специальная бумага (прозрачные пленки, открытки, этикеток, конвертов)
Размер материала | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Плотность материала | 60—200 г/кв. м