5. ПЕЧАТЬ

5.1. ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ

Настроив различные свойства в настройках печати, можно использовать следующие функции печати.

Функция | Диаграмма
Автоматическая двусторонняя печать |
Разобрать по копиям |
Печать в обратном порядке |
N-на-1 |
Печать плакатов (Только для системы Windows) |
Печать с масштабированием |
Заданный размер |

| Примечание | • Чтобы использовать функцию печати плаката, выберите печать плаката 2x2 в N-на-1. • Чтобы просмотреть объяснение определенной функции, откройте диалоговое окно "Настройка печати" и нажмите кнопку "Справка". Подробнее об открытии справки см. в разделе 5.2.

5.2. ОТКРЫТИЕ СПРАВКИ

Можно открыть диалоговое окно "Настройка печати" и нажать кнопку "Справка"(Только для системы Windows).

Меню справка содержит Pуководство пользователя принтера.

5.3. РЕЖИМ ПЕЧАТИ

В принтере доступны два режима печати: печать с использованием лотка автоматической подачи и печать с использованием лотка ручной подачи. По умолчанию печать выполняется с использованием лотка автоматической подачи. Но если в нём есть материалы для печати, печать выполняется сначала с использованием лотка ручной подачи.

5.3.1. ПЕЧАТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

Перед выполнением печати убедитесь, что определенное количество материалов для печати загружено в лоток автоматической подачи и в лотке ручной подачи нет материалов для печати.

| Примечание | • Подробнее о мерах предосторожности при загрузке бумаги см. в разделе 2. • Подробнее о типах материалов для печати, используемых с лотком автоматической подачи, см. в разделе 2.

5.3.2. ПЕЧАТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОТКА РУЧНОЙ ПОДАЧИ

Если бумага загружена в лоток ручной подачи, принтер автоматически переходит в режим ручной подачи.

| Примечание | • В режиме ручной подачи бумага подается из лотка ручной подачи, если она загружена в этот лоток. • Обычно лоток ручной подачи используется для печати на специальной бумаге (конвертах, прозрачной пленке и т. д.), и бумага в него загружается только по одному листу. • Подробнее о загрузке бумаги в лоток ручной подачи см. в разделе 2. • Подробнее о типах материалов для печати, используемых с лотком ручной подачи, см. в разделе 2.

5.4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

1. Принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать на обычной бумаге. Для автоматической двусторонней печати поддерживаются следующие размеры бумаги: A4/LETTER, LEGAL, OFICIO, Folio.

| Примечание | • Тонкая бумага может помяться. Если бумага согнулась, выпрямите ее и положите обратно в лоток автоматической подачи. • Некоторые бумажные материалы не подходят для автоматической двусторонней печати. Попытка выполнить на них автоматическую двустороннюю печать может привести к поломке принтера. • Если одновременно загрузить в лоток автоматической подачи более 250 страниц, бумага замнется или ее подача будет затруднена. • Автоматическая двусторонняя печать не поддерживает функцию печати плакатов. • Подробнее о загрузке бумаги и типах материалов, используемых с лотком автоматической подачи, см. в разделе 2. Рекомендуется использовать стандартную бумагу. • Информацию об устранении замятия бумаги см. в разделе 8.

2. Принтер поддерживает автоматическую двустороннюю печать с использованием как лотка автоматической подачи, так и лотка ручной подачи.

1) Автоматическая двусторонняя печать с использованием лотка автоматической подачи.

Перед выполнением печати убедитесь, что нужное количество материалов печати загружено в лоток автоматической подачи.

2) Автоматическая двусторонняя печать с лотком ручной подачи.

Автоматическая двусторонняя печать с подачей бумаги из лотка ручной подачи.

Когда вы помещаете бумагу в лоток ручной подачи, принтер отдает приоритет использованию бумаги для печати из этого лотка.

| Примечание | • Можно выполнять автоматическую двустороннюю печать с использованием лотка ручной подачи, но для этого требуется загружать бумагу вручную и использовать рекомендуемый производителем тип бумаги для печати.

Автоматическая двусторонняя печать состоит из следующих этапов(Только для системы Windows).

1. Откройте задание печати, которое нужно распечатать из приложения (например, из блокнота).

2. Выберите "Печать" в меню "Файл".

3. Выберите принтер Pantum нужной модели.

4. Нажмите кнопку "Настройки" или "Свойства" для настройки печати.

5. Выберите вкладку "Базовые" в области "Двусторонняя", а также параметры
"Длинным краем" и "Коротким краем".

6. Нажмите "Печать", чтобы закончить настройку печати и получить автоматическую двустороннюю печать.

| Примечание | • Рекомендуется поднять выходной ограничитель, чтобы отпечатанные листы не выпадали из выходного лотка. Если ограничитель не поднят, рекомендуем вам сразу вынимать отпечатанные листы из выходного лотка принтера. • В процессе печати принтер автоматически регулирует направление текста на странице.