4. 网络设置（适用于网络打印功能机型）

您可能需要在产品上设置某些网络参数，可以从内嵌的 Web 服务器设置这些参数。

4.1. 安装产品到网络

在此设置中，本产品直接连接到网络，并且可设置为允许网络上的所有计算机直接打印到本产品。

1. 在打开产品之前，先将网络电缆接入产品网络端口，以将产品直接连接到网络。

2. 打开产品，等待控制面板上的状态指示灯显示为准备就绪状态，如下图所示。

3. 将产品 CD 光盘插入计算机。如果软件安装程序未启动，请浏览 CD 光盘上的“setup.exe”文件，然后双击运行该文件。

4. 按照安装程序说明进行操作。

5. 继续安装完成。

| 注: | · 当安装程序提示选择打印机时，可从“已搜索到的打印机”中选择相应的打印机名称； · 如果“已搜索到的打印机”中没有显示打印机名称，请点击“刷新”，搜索网络上的打印机产品； · 如果您知道要连接的打印机产品的 IP 地址，可以选择“指定 IP 地址安装”输入 IP 地址进行连接。

4.2. 设置网络产品

4.2.1. 查看或更改网络设置

您可以使用内嵌的 Web 服务器查看或更改 IP 设置。

1. 打印 Demo 信息页，查看打印机的 IP 地址信息。

空闲状态下，长按控制面板按钮（如下图），可以打印 Demo 页。

2. 在 Web 浏览器的地址行中键入IP地址，以打开内嵌的 Web 服务器。

3. 单击选项卡以获得网络信息。可根据需要更改设置。

4.2.2. 设置或更改 Web 页面登陆密码

使用内嵌的 Web 服务器，设置一个网络密码或更改现有的密码。

1. 打开内嵌的 Web 服务器，请先登录。

| 注: | · 产品默认用户名为“admin”，初始密码为“000000”。

2. 单击“账号管理”选项卡。

3. 在密码框和确认密码框中键入新密码。

4. 在窗口底部，单击“应用”按钮以保存设置。

4.2.3. IP 地址

产品 IP 地址可通过 DHCP 功能自动设置，也可手动设置。

| 自动设置

产品默认开启 DHCP 自动设置功能。

1. 将产品通过网络电缆连接到网络，并完成开机准备。

2. 产品将自动获得服务器分配的 IP 地址。自动获得的 IP 地址可能要过几分钟才能使用。

| 注: | · 如果 DHCP 自动获取 IP 地址不成功，产品会自动采用默认的 IP 地址：169.254.1.1。 · 鉴于 DHCP 的特性，如果打印机长时间不使用或者更换网络接入点，网络自动分配给打印机的 IP 地址可能会变化，导致无法连接打印机，建议启用 DHCP 功能的同时，将网络自动分配的 IP 地址与打印机 Mac 地址绑定。

| 手动设置

在 Web 浏览器的地址行中键入 IP 地址，以打开内嵌的 Web 服务器。

1. 在导航栏中点击“设置”，打开设置页面；

2. 选择“网络设置”-“IPV4 设置”；

3. 依次设置“IP 地址分配方式（手动）”、“IP地址”和“子网掩码”，其他项为选填；

4. 点击“应用”，保存设置。

| 注: | · 可以使用内嵌式 Web 服务器更改 IP 地址的分配方式为“自动”或“手动”。 · 如果要重置产品的所有参数设置，可以进行恢复出厂设置操作，具体做法是：在产品关闭电源的状态下，按住控制面板按钮（如下图），打开产品电源，2-3 秒后松开按钮，待打印机进入就绪状态后完成重置。