新增加銑床功能:
★.{ 2002/1/28}島嶼加工
請將ISLAND．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可;
(1)對於不規則的圖元可以產生路徑;  例如:


★.袋型加工
請將POCK1．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可;
(1)對於不規則的圖元可以產生路徑;  例如:

★.路徑串接
多個路徑產生時,可串接成一個路徑,無需多次抬刀,提高工作效率
請將EDIT_NC．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可;
★.加工注解代號
[加工注解代號]當加工路徑做好后,用注解代號輸出即可,便於檢查;(如:漏做的情況)
將NC2．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可;
[顯示圓孔序號]當加工路徑做好后,顯示圓孔序號;
將NC．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可;
→單擊菜單欄中的“顯示圓孔序號”,命令行提示：A顯示孔序及串接線 B顯示孔序C顯示串接線
[顯示銑削序號]銑削加工路徑做好后,顯示銑削序號;
將PCAM1．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可;
→單擊菜單欄中的“顯示銑削序號”請選擇即可;
[取消加工序號]當"顯示圓孔序號"及"顯示銑削序號"或"模擬"時,→單擊菜單欄中的“取削加工序號”即可;
將PCAM1．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可; 
★.換刀號
[換轉速]該功能可在注解輸出標簽中,調整轉速，彈出對話框，輸入轉速；
將EDIT_NC．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可；
[換進給]在注解輸出標簽中,調整進給，彈出對話框，輸入進給；
將EDIT_NC．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可；
★.路徑排序
針對銑削路徑排序,如：依刀具的大小，刀具的粗精及依編號排序；
→單擊菜單欄中的“路徑排序”，選取需要排序的路徑，即可；
將EDIT_NC．ARX文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可；
★. {2002/2/8}PressCAM增加換加工深度功能
將edit_nc.arx文件放至PressCAD2000\PROGRAM目錄下即可；
該功能可在注解輸出標簽中,調整加工深度，彈出對話框，輸入加工深度；
★.{2002/05/24}在袋形加工時,快速下刀的計算,(如設快速下刀至R值為2.0, 銑削深度為30.0, 分3次加工)
      那么在第一次進刀:G00  Z.2.0	
          在第二次進刀:G00  Z=10-2=8
          在第三次進刀:G00  Z=20-2=18
★. {2002/05/30}在圓孔導角時,(如設:圓孔直徑10, 快速下刀至R值為1.5, 刀長補正值為4, 導角值為
R值=-(10/2)＋1.5+4 =0.5
              Z值=-(10/2)－2+4=-3
    註:無刀長補正值時值為0
★ {2002/06/15}1)在使用攻牙刀時,有牙矩的產生. 如:M8 P1.25
              2)在同一程式中, 可產生多把不同銑刀
3)在循邊,袋形,島與加工時, 有一指定下刀點,當你不執行時,它會自動產
4)生在适當位置.不會從(0,0)點開始,有一路經產生.
★ {2002/10/05}1)在轉出路經模擬時,又一新功能.路經為雜項設定中有NC加工   模擬道次.為0時,則模擬你所下刀的次數.為1時,則模擬1次.為2時,則2次,   依次推論.                                                              
2)依客戶要求,潛水鑽要加中心鑽功能. 路經為雜項設定中可進行設定.
3)依客戶要求.先進行搪孔後鉸孔, 路經為雜項設定中可進行設定.
4)依客戶要求,鉸孔時詢問銑刀資料, 路經為雜項設定中可進行設定.
{2002/10/10} 銑床編程工具列已改為更清楚化
{2002/10/15}1)在袋形加工資料設定中,切深進給(F)已改為(Z),切削進給(F)已改為(X,Y)
2) 在轉出NC程式時,已加入模板厚度.使其更清楚,不容易出錯
3) 局部輪廓不規則圖形可產生加工路經



{2002/10/22}1)在處理圖圓時,又一新功能清除標簽(CCT).當你全選時,就會全部處理
          2)在銑床編程中已加入(WE)加起割孔和還原之功能,但是必須是Wpcam處理過的路經才有效
{2002/10/25} 潛水鑽可按大小排序放在鑽頭之后.路經為(轉程式→→雜項設定→→先鑽孔再鑽潛水鑽)中設定
{2002/11/09} 在銑溝槽時,已加入精加工預錙寬度及預錙深度(抓袋形加工中的資料精加工預錙) 
{2002/11/09} 在前置處理孔中已加入平底孔加牙孔
{2002/12/20} 不同直徑的圖圓，可全選一起鑽孔,出現略過不處理和移除不處理圖圓進行設定
{2002/12/21} 在銑床編程輔助功能中有加入將不同直徑圓變成相同直徑這一功能
{2002/12/30} 在銑床編程輔助功能中有加入保錙加工圖園,刪除無用圖園這一功能,并且可以改變顏色
{2002/12/30} 在銑床編程輔助功能中有加入將弧變成圓這一功能


2003年度新增加銑床功能
{2003/01/08} 為了方便設計者更快的整理圖面,我們在SM功能中加入了剖面線處理這一功能,可進行同時刪除(ee),移動(mm),拷貝(cc)
{2003/01/20} 為了工作不易出錯,我們加入了三點(代表正面),兩點(代表反面)功能(工具條中的銑床輔助功能),直接可轉程式
{2003/01/20} 為了工作方便,我們在加孔資料中加入子潛水快鑽功能
{2003/01/20} 為滿足客戶要求,我們加入了G54和3D圖框說明,讓管理更明細化
{2003/03/22}修改前
有兩個同樣大直徑的圓孔,A為通孔,B為下刀點預鑽孔(為盲孔)
因為,(0)是代表通孔,如果鑽孔深度(不包括斜角部分)小于0.2時.
那麼, 如果先做A通孔,B盲孔就會和A一樣通孔
                  如果先做B盲孔,A通孔就會和B一樣盲孔
注:加工圓孔的先后順序是以最近距離
我們規律也就是說,當二個孔深差距小於0.2時,視為同孔深
修改后
我們已將鑽孔小於0.2時會抓前一個孔深度改為小於0.01時,這樣就不會產生之前錯誤的狀況
注:我們在下刀點預鑽孔中已經加入如果鑽孔深度小於0.01時,會提示警告深度不足.如果符合,就會產生(tot_deep=X.0  st_hole=-X.0  v11=X.0  deep=X.0)
{2003/03/31} 轉NC程式中的模擬功能又有更大改善, 使用人員在檢查過程中可以根据需要單獨模擬銑削彧單獨模擬鑽孔或銑削和鑽孔一起模擬.
{2003/03/31} 在轉程式過程中,之前在執行時取消會出現嚴重錯誤,現在可以取消.
{2003/04/04} 為了方便分清楚選之圖圓的色彩,我們在進行前置處理加工孔中加入了S(設定被選之圖圓亮顯色號),可分很多種色彩供你設定,0代表白色,1代表紅色,2代表黃色,3代表綠色等
{2003/04/05} 為了方便使用者作業界面清楚化,我們在進行前置處理加工孔中加入了可顯示文字代號(M),可不顯示文字代號(N)







- 1 -





